<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>ERR</text>
<text>STS</text>
<text>3V3</text>
<text>+5V</text>
<text>VID</text>
<text>GND</text>
<text>CAMERA</text>
<text>VID</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>VID TX</text>
<text>COL
PHA0</text>
<text>COL
PHA1</text>
<text>COL
PHA2</text>
<text>COL
PHA3</text>
<text>SIG
BRST</text>
<text>SIG
RED</text>
<text>SIG
BLU</text>
<text>SIG
GRN</text>
<text>SIG
YEL</text>
<text>SIG
CYA</text>
<text>SIG
MAG</text>
<text>SIG
VAR</text>
<wire x1="0" y1="114.3" x2="41.148" y2="114.3" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.148" y1="114.3" x2="41.148" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.148" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="114.3" width="0" layer="20"/>
<text>SIG
SYNC</text>
<text>SIG
GRY25</text>
<text>SIG
GRY50</text>
<text>SIG
BLANK</text>
<text>SIG
BLK</text>
<text>SIG
GRY75</text>
<text>SIG
WHT</text>
<text>MUX1
OUT</text>
<text>MUX2
OUT</text>
<text>VID
MUXED</text>
<text>VID
FILT</text>
<text>VID
OUT</text>
<text>BP
OUT</text>
<text>OE
OUT</text>
<text>C
SYNC</text>
<text>V
SYNC</text>
<text>OSD ALPHA REV2 | TIM KOSTKA | 2016-SEP-26</text>
<text>A CHEAP COLOR OSD FOR FPV PILOTS</text>
<text>VID
IN</text>
<text>PA4</text>
<text>USART2
TX</text>
<text>TIM2
CH2</text>
<text>TIM2
CH4</text>
<text>TIM3
CH2</text>
<text>TIM1
CH3N</text>
<text>TIM1
CH1N</text>
<text>TIM1
CH3</text>
<text>TIM1
CH1</text>
<text>SPI1
MISO</text>
<text>SPI2
MISO</text>
<text>SPI3
MISO</text>
<text>SPI4
MISO</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>TIM1
ETR</text>
</plain>
<libraries>
<library name="kcl_connectors_auto">
<packages>
<package name="SAM-TSW-103-XX-X-S-RA">
</package>
<package name="SAM-TSW-102-XX-X-S">
</package>
</packages>
</library>
<library name="kcl_ics">
<packages>
<package name="TSSOP16-4P4X5MM">
</package>
<package name="SOIC8N">
<description>SOIC8, 3.8mm (0.150") body.</description>
</package>
<package name="MSOP8-3X3MM-TI">
</package>
<package name="UFQFPN48EP-7X7MM">
<description>UFQFPN48, 7x7mm package.</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>TI's SOT23-5 PACKAGE
DVB (R-PDSO-G5)</description>
</package>
<package name="SG-210STF">
<description>Epson oscillator</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="kcl_passives">
<packages>
<package name="RES0805R">
<description>Vishay MCU 0805 resistor footprint for reflow soldering.</description>
</package>
<package name="CHIPLED0805">
</package>
<package name="SOD-123">
<description>SOD-123 case from On Semi.
Case 425-04, issue G.</description>
</package>
<package name="POT_23B">
</package>
<package name="C0805R">
<description>Chip capacitor land pattern, reflow soldering, size 0805.</description>
</package>
<package name="IND0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="kcl_connectors">
<packages>
<package name="SAM-FTSH-105-XX-X-DV-K">
</package>
<package name="KEYSTONE-500X-MINI">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J14" library="kcl_connectors_auto" package="SAM-TSW-103-XX-X-S-RA" value="CONN3TSW-S-RA">
<attribute name="PN" value="TSW-101-08-F-S-RA"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J16" library="kcl_connectors_auto" package="SAM-TSW-103-XX-X-S-RA" value="CONN3TSW-S-RA">
<attribute name="PN" value="TSW-101-08-F-S-RA"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U7" library="kcl_ics" package="SOIC8N" value="NCS2553">
<attribute name="PN" value="NCS2553DR2G"/>
</element>
<element name="C16" library="kcl_passives" package="C0805R" value="0.1uF">
<attribute name="PN" value="C0805C104K5RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R65" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="75">
<attribute name="PN" value="CRCW080575R0FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R70" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="75">
<attribute name="PN" value="CRCW080575R0FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R71" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="75">
<attribute name="PN" value="CRCW080575R0FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="kcl_ics" package="TSSOP16-4P4X5MM" value="74VHC4051TSSOP">
<attribute name="PN" value="74VHC4051AFT"/>
</element>
<element name="R74" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="75">
<attribute name="PN" value="CRCW080575R0FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="4.7K">
<attribute name="PN" value="CRCW08054K70FKEA"/>
</element>
<element name="R2" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="430">
<attribute name="PN" value="CRCW0805430RFKEA"/>
</element>
<element name="R3" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="3K">
<attribute name="PN" value="CRCW08053K00FKEA"/>
</element>
<element name="R4" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="620">
<attribute name="PN" value="CRCW0805620RFKEA"/>
</element>
<element name="R5" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="2.7K">
<attribute name="PN" value="CRCW08052K70FKEA"/>
</element>
<element name="R6" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="620">
<attribute name="PN" value="CRCW0805620RFKEA"/>
</element>
<element name="R13" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="1.3K">
<attribute name="PN" value="CRCW08051K30FKEA"/>
</element>
<element name="R14" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="820">
<attribute name="PN" value="CRCW0805820RFKEA"/>
</element>
<element name="U5" library="kcl_ics" package="UFQFPN48EP-7X7MM" value="STM32F411-48UFQFPN48EP">
<attribute name="PN" value="STM32F411CEU6"/>
</element>
<element name="C25" library="kcl_passives" package="C0805R" value="0.1uF">
<attribute name="PN" value="C0805C104K5RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="kcl_passives" package="C0805R" value="0.1uF">
<attribute name="PN" value="C0805C104K5RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="kcl_passives" package="C0805R" value="0.1uF">
<attribute name="PN" value="C0805C104K5RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="kcl_passives" package="C0805R" value="0.1uF">
<attribute name="PN" value="C0805C104K5RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="kcl_passives" package="C0805R" value="2.2uF">
<attribute name="PN" value="C0805C225K8RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R73" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="10K">
<attribute name="PN" value="CRCW080510K0FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="kcl_passives" package="C0805R" value="0.1uF">
<attribute name="PN" value="C0805C104K5RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R76" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="10K">
<attribute name="PN" value="CRCW080510K0FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="kcl_passives" package="CHIPLED0805" value="GRN">
<attribute name="PN" value="MF-LED-0805-GREEN"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="kcl_passives" package="CHIPLED0805" value="RED">
<attribute name="PN" value="MF-LED-0805-RED"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R79" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="1K">
<attribute name="PN" value="CRCW08051K00FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R78" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="1K">
<attribute name="PN" value="CRCW08051K00FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R77" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="1K">
<attribute name="PN" value="CRCW08051K00FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="kcl_passives" package="CHIPLED0805" value="GRN">
<attribute name="PN" value="MF-LED-0805-GREEN"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U6" library="kcl_ics" package="SOIC8N" value="LM1881SOIC">
<attribute name="PN" value="LM1881M/NOPB"/>
</element>
<element name="C15" library="kcl_passives" package="C0805R" value="0.1uF">
<attribute name="PN" value="C0805C104K5RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="kcl_passives" package="C0805R" value="0.1uF">
<attribute name="PN" value="C0805C104K5RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R67" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="680K">
<attribute name="PN" value="CRCW0805680KFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R68" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="10K">
<attribute name="PN" value="CRCW080510K0FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R72" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="10K">
<attribute name="PN" value="CRCW080510K0FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R69" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="10K">
<attribute name="PN" value="CRCW080510K0FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R66" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="10K">
<attribute name="PN" value="CRCW080510K0FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="kcl_passives" package="C0805R" value="0.1uF">
<attribute name="PN" value="C0805C104K5RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="kcl_passives" package="C0805R" value="2.2uF">
<attribute name="PN" value="C0805C225K8RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="kcl_passives" package="C0805R" value="0.1uF">
<attribute name="PN" value="C0805C104K5RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="kcl_passives" package="C0805R" value="2.2uF">
<attribute name="PN" value="C0805C225K8RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="kcl_passives" package="C0805R" value="0.1uF">
<attribute name="PN" value="C0805C104K5RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="kcl_passives" package="C0805R" value="2.2uF">
<attribute name="PN" value="C0805C225K8RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="kcl_passives" package="C0805R" value="0.1uF">
<attribute name="PN" value="C0805C104K5RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="kcl_passives" package="C0805R" value="2.2uF">
<attribute name="PN" value="C0805C225K8RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J15" library="kcl_connectors" package="SAM-FTSH-105-XX-X-DV-K" value="CONN2X05FTSH">
<attribute name="PN" value="FTSH-105-01-L-DV-K"/>
</element>
<element name="D2" library="kcl_passives" package="SOD-123" value="SCHOTTKYSOD-123">
<attribute name="PN" value="BAT42W"/>
</element>
<element name="C26" library="kcl_passives" package="C0805R" value="2.2uF">
<attribute name="PN" value="C0805C225K8RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="kcl_passives" package="C0805R" value="2.2uF">
<attribute name="PN" value="C0805C225K8RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U8" library="kcl_ics" package="SOT23-5" value="MIC5219">
<attribute name="PN" value="MIC5225-3.3YM5-TR"/>
</element>
<element name="D1" library="kcl_passives" package="SOD-123" value="SCHOTTKYSOD-123">
<attribute name="PN" value="BAT42W"/>
</element>
<element name="Y1" library="kcl_ics" package="SG-210STF" value="SG-210STF">
<attribute name="PN" value="SG-210STF 14.31818ML"/>
</element>
<element name="C13" library="kcl_passives" package="C0805R" value="0.1uF">
<attribute name="PN" value="C0805C104K5RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="2K">
<attribute name="PN" value="CRCW08052K00FKEA"/>
</element>
<element name="R8" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="620">
<attribute name="PN" value="CRCW0805620RFKEA"/>
</element>
<element name="R9" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="2K">
<attribute name="PN" value="CRCW08052K00FKEA"/>
</element>
<element name="R10" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="820">
<attribute name="PN" value="CRCW0805820RFKEA"/>
</element>
<element name="R11" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="1.6K">
<attribute name="PN" value="CRCW08051K60FKEA"/>
</element>
<element name="R12" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="820">
<attribute name="PN" value="CRCW0805820RFKEA"/>
</element>
<element name="U2" library="kcl_ics" package="TSSOP16-4P4X5MM" value="74VHC4051TSSOP">
<attribute name="PN" value="74VHC4051AFT"/>
</element>
<element name="C7" library="kcl_passives" package="C0805R" value="0.1uF">
<attribute name="PN" value="C0805C104K5RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="kcl_passives" package="C0805R" value="2.2uF">
<attribute name="PN" value="C0805C225K8RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VR5" library="kcl_passives" package="POT_23B" value="2K">
<attribute name="PN" value="23BR2KLFTR"/>
</element>
<element name="VR1" library="kcl_passives" package="POT_23B" value="5K">
<attribute name="PN" value="23BR5KLFTR"/>
</element>
<element name="U4" library="kcl_ics" package="MSOP8-3X3MM-TI" value="SN74LVC2G53DCT">
<attribute name="PN" value="SN74LVC2G53DCUR"/>
</element>
<element name="R75" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="75">
<attribute name="PN" value="CRCW080575R0FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="kcl_ics" package="SOT23-5" value="OP-AMP">
<attribute name="PN" value="ADA4891-1ARJZ-R7"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R57" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="3K">
<attribute name="PN" value="CRCW08053K00FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R58" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="620">
<attribute name="PN" value="CRCW0805620RFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R59" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="1K">
<attribute name="PN" value="CRCW08051K00FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="kcl_passives" package="C0805R" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="PN" value="C0805C470J5GACTU"/>
</element>
<element name="C3" library="kcl_passives" package="C0805R" value="390pF">
<attribute name="PN" value="C0805C391J5GACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L2" library="kcl_passives" package="IND0805" value="10uH">
<attribute name="PN" value="MLZ2012E100M"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L6" library="kcl_passives" package="IND0805" value="10uH">
<attribute name="PN" value="MLZ2012E100M"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R62" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="220">
<attribute name="PN" value="CRCW0805220RFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="kcl_passives" package="C0805R" value="390pF">
<attribute name="PN" value="C0805C391J5GACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="kcl_passives" package="IND0805" value="10uH">
<attribute name="PN" value="MLZ2012E100M"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L7" library="kcl_passives" package="IND0805" value="10uH">
<attribute name="PN" value="MLZ2012E100M"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R63" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="220">
<attribute name="PN" value="CRCW0805220RFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="kcl_passives" package="C0805R" value="390pF">
<attribute name="PN" value="C0805C391J5GACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="kcl_passives" package="IND0805" value="10uH">
<attribute name="PN" value="MLZ2012E100M"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L5" library="kcl_passives" package="IND0805" value="10uH">
<attribute name="PN" value="MLZ2012E100M"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R61" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="220">
<attribute name="PN" value="CRCW0805220RFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="kcl_passives" package="C0805R" value="390pF">
<attribute name="PN" value="C0805C391J5GACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L4" library="kcl_passives" package="IND0805" value="10uH">
<attribute name="PN" value="MLZ2012E100M"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L8" library="kcl_passives" package="IND0805" value="10uH">
<attribute name="PN" value="MLZ2012E100M"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R64" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="220">
<attribute name="PN" value="CRCW0805220RFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="6.2K">
<attribute name="PN" value="CRCW08056K20FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="1K">
<attribute name="PN" value="CRCW08051K00FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="8.2K">
<attribute name="PN" value="CRCW08058K20FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="6.8K">
<attribute name="PN" value="CRCW08056K80FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="5.6K">
<attribute name="PN" value="CRCW08055K60FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="1.3K">
<attribute name="PN" value="CRCW08051K30FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="82K">
<attribute name="PN" value="CRCW080582K0FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="3K">
<attribute name="PN" value="CRCW08053K00FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R42" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R46" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R47" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R48" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R50" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R49" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R51" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="3.3K">
<attribute name="PN" value="CRCW08053K30FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R52" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="1.1K">
<attribute name="PN" value="CRCW08051K10FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R53" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="2.4K">
<attribute name="PN" value="CRCW08052K40FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R54" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="68K">
<attribute name="PN" value="CRCW080568K0FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R56" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R55" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="DNI">
<attribute name="PN" value="CRCW0805XXXXFKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VR2" library="kcl_passives" package="POT_23B" value="5K">
<attribute name="PN" value="23BR5KLFTR"/>
</element>
<element name="VR3" library="kcl_passives" package="POT_23B" value="5K">
<attribute name="PN" value="23BR5KLFTR"/>
</element>
<element name="VR4" library="kcl_passives" package="POT_23B" value="5K">
<attribute name="PN" value="23BR5KLFTR"/>
</element>
<element name="J7" library="kcl_connectors_auto" package="SAM-TSW-102-XX-X-S" value="CONN2TSW-S">
<attribute name="PN" value="TSW-100-07-F-S"/>
</element>
<element name="J8" library="kcl_connectors_auto" package="SAM-TSW-102-XX-X-S" value="CONN2TSW-S">
<attribute name="PN" value="TSW-100-07-F-S"/>
</element>
<element name="J9" library="kcl_connectors_auto" package="SAM-TSW-102-XX-X-S" value="CONN2TSW-S">
<attribute name="PN" value="TSW-100-07-F-S"/>
</element>
<element name="J10" library="kcl_connectors_auto" package="SAM-TSW-102-XX-X-S" value="CONN2TSW-S">
<attribute name="PN" value="TSW-100-07-F-S"/>
</element>
<element name="R60" library="kcl_passives" package="RES0805R" value="3K">
<attribute name="PN" value="CRCW08053K00FKEA"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="kcl_passives" package="C0805R" value="0.1uF">
<attribute name="PN" value="C0805C104K5RACTU"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J2" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J3" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J4" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J5" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J6" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J11" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J12" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J17" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J18" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J19" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J20" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J21" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J22" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J23" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J24" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J25" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J26" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J27" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J28" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J29" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J30" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J31" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J32" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J33" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J34" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J35" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J36" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J37" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J38" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J39" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J40" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J41" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J42" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J43" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J44" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J45" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J46" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J47" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J48" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J49" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J50" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J13" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J51" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
<element name="J52" library="kcl_connectors" package="KEYSTONE-500X-MINI" value="CONN01KEYSTONE-500X-MINI">
<attribute name="PN" value="5001"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="J14" pad="2"/>
<contactref element="J16" pad="2"/>
<contactref element="U7" pad="4"/>
<contactref element="U3" pad="16"/>
<contactref element="U6" pad="8"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="J15" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="U4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J14" pad="1"/>
<contactref element="J16" pad="1"/>
<contactref element="R65" pad="1"/>
<contactref element="U7" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="8"/>
<contactref element="U3" pad="7"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
<contactref element="R74" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="8"/>
<contactref element="U5" pad="23"/>
<contactref element="U5" pad="35"/>
<contactref element="U5" pad="47"/>
<contactref element="U5" pad="PAD"/>
<contactref element="R73" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="U6" pad="4"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="R67" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="U8" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="J15" pad="9"/>
<contactref element="J15" pad="5"/>
<contactref element="J15" pad="3"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="8"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="VR5" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="4"/>
<contactref element="U4" pad="2"/>
<contactref element="R75" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="R58" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R62" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R63" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R61" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R64" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="R60" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="J13" pad="1"/>
<contactref element="J51" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VID_OUT">
<contactref element="J16" pad="3"/>
<contactref element="R71" pad="2"/>
<contactref element="R75" pad="1"/>
<contactref element="J32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U7" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U7" pad="8"/>
<contactref element="R70" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VID_IN">
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="J14" pad="3"/>
<contactref element="R65" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="J37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U7" pad="6"/>
<contactref element="R71" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VID_MUXED">
<contactref element="U7" pad="3"/>
<contactref element="U4" pad="1"/>
<contactref element="J30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG_RED">
<contactref element="U3" pad="13"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG_GRN">
<contactref element="U3" pad="14"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG_BLU">
<contactref element="U3" pad="15"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG_WHT">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="J27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG_BLK">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="J23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG_BLANK">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
<contactref element="J22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG_SYNC">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
<contactref element="J21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG_BRST">
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="U5" pad="48"/>
<contactref element="U5" pad="36"/>
<contactref element="U5" pad="24"/>
<contactref element="U5" pad="9"/>
<contactref element="U5" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
<contactref element="R76" pad="1"/>
<contactref element="R77" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="U8" pad="5"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="4"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="VR5" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BOOT0">
<contactref element="U5" pad="44"/>
<contactref element="R73" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NRST">
<contactref element="U5" pad="7"/>
<contactref element="R76" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="J15" pad="10"/>
</signal>
<signal name="SWDIO">
<contactref element="U5" pad="34"/>
<contactref element="J15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SWCLK">
<contactref element="U5" pad="37"/>
<contactref element="J15" pad="4"/>
</signal>
<signal name="USART1_TX">
<contactref element="U5" pad="30"/>
<contactref element="J15" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SPI1_SCK1">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO1">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI1">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK2">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO2">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI2">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK3">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO3">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI3">
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R78" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="R79" pad="2"/>
<contactref element="LED3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LED_ERR">
<contactref element="R79" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="39"/>
</signal>
<signal name="LED_STS">
<contactref element="R78" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="38"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R77" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="CSYNC">
<contactref element="U6" pad="1"/>
<contactref element="R72" pad="1"/>
<contactref element="J33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U6" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VSYNC">
<contactref element="U6" pad="3"/>
<contactref element="R68" pad="2"/>
<contactref element="J34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OEOUT">
<contactref element="U6" pad="7"/>
<contactref element="R66" pad="2"/>
<contactref element="J35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BPOUT">
<contactref element="U6" pad="5"/>
<contactref element="R69" pad="2"/>
<contactref element="J36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U6" pad="6"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="R67" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TIM2_CH2">
<contactref element="U5" pad="11"/>
<contactref element="J39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U5" pad="22"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TIM1_CH1">
<contactref element="U5" pad="29"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="J43" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPI2_MISO">
<contactref element="U5" pad="27"/>
<contactref element="U3" pad="11"/>
<contactref element="U2" pad="11"/>
<contactref element="J48" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPI1_MISO">
<contactref element="U5" pad="16"/>
<contactref element="U4" pad="5"/>
<contactref element="J47" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPI3_MISO">
<contactref element="U5" pad="40"/>
<contactref element="U3" pad="10"/>
<contactref element="U2" pad="10"/>
<contactref element="J49" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPI4_MISO">
<contactref element="U3" pad="9"/>
<contactref element="U5" pad="32"/>
<contactref element="U2" pad="9"/>
<contactref element="J50" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TIM2_CH4">
<contactref element="U5" pad="13"/>
<contactref element="R57" pad="1"/>
<contactref element="J41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="Y1" pad="3"/>
<contactref element="U5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SIG_MAG">
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="R54" pad="1"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
<contactref element="R55" pad="1"/>
<contactref element="J11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG_CYA">
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG_YEL">
<contactref element="U3" pad="12"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="J5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U4" pad="6"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="J29" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U4" pad="7"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
<contactref element="J28" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VID_IN_FILTERED">
<contactref element="R70" pad="2"/>
<contactref element="R74" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
<contactref element="J31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TIM1_ETR">
<contactref element="U5" pad="33"/>
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R60" pad="2"/>
<contactref element="J52" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TIM2_ETR">
<contactref element="U5" pad="10"/>
<contactref element="R72" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TIM1_CH3N">
<contactref element="U5" pad="28"/>
<contactref element="L4" pad="1"/>
<contactref element="J46" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="R58" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R59" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="TIM3_CH2">
<contactref element="U5" pad="26"/>
<contactref element="U5" pad="25"/>
<contactref element="U5" pad="21"/>
<contactref element="U5" pad="15"/>
<contactref element="U5" pad="41"/>
<contactref element="J42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="L6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="COLPHA0">
<contactref element="L5" pad="2"/>
<contactref element="R61" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
<contactref element="J17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="L7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="L5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="COLPHA1">
<contactref element="L6" pad="2"/>
<contactref element="R62" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
<contactref element="J18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="COLPHA2">
<contactref element="L7" pad="2"/>
<contactref element="R63" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="R55" pad="2"/>
<contactref element="J9" pad="1"/>
<contactref element="J19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="COLPHA3">
<contactref element="L8" pad="2"/>
<contactref element="R64" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="J10" pad="1"/>
<contactref element="J20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="L4" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="L8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TIM1_CH3">
<contactref element="U5" pad="31"/>
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="J44" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TIM1_CH1N">
<contactref element="U5" pad="17"/>
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="J45" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USART2_TX">
<contactref element="U5" pad="12"/>
<contactref element="J40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG_GRAY25">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="12"/>
<contactref element="J24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG_GRAY50">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="J25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG_GRAY75">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
<contactref element="J26" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SIG_VAR">
<contactref element="VR5" pad="2"/>
<contactref element="VR1" pad="3"/>
<contactref element="VR2" pad="3"/>
<contactref element="VR3" pad="3"/>
<contactref element="VR4" pad="3"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
<contactref element="J12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SPI1_SCK4">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO4">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI4">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK5">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO5">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI5">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK6">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO6">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI6">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK7">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO7">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI7">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK8">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO8">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI8">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK9">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO9">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI9">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK10">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO10">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI10">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK11">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO11">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI11">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK12">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO12">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI12">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK13">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO13">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI13">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK14">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO14">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI14">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK15">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO15">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI15">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK16">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO16">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI16">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK17">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO17">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI17">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK18">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO18">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI18">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK19">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO19">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI19">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK20">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO20">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI20">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK21">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO21">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI21">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK22">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO22">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI22">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK23">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO23">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI23">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK24">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO24">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI24">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK25">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO25">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI25">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK26">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO26">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI26">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK27">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO27">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI27">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK28">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO28">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI28">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK29">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO29">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI29">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK30">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO30">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI30">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK31">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO31">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI31">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK32">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO32">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI32">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK33">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO33">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI33">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK34">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO34">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI34">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK35">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO35">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI35">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK36">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO36">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI36">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK37">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO37">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI37">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK38">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO38">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI38">
</signal>
<signal name="SPI1_SCK39">
</signal>
<signal name="SPI1_MISO39">
</signal>
<signal name="SPI1_MOSI39">
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J7" pad="2"/>
<contactref element="VR1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="VR4" pad="2"/>
<contactref element="J10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="VR3" pad="2"/>
<contactref element="J9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="VR2" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U5" pad="4"/>
<contactref element="R68" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="U5" pad="3"/>
<contactref element="R69" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R66" pad="1"/>
<contactref element="U5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U5" pad="14"/>
<contactref element="J38" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
