<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="35.23" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.23" y1="0" x2="35.23" y2="53.965" width="0" layer="20"/>
<wire x1="35.23" y1="53.965" x2="0" y2="53.965" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.965" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FLATSURF">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD15" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD16" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD17" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD18" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD19" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD20" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD21" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD22" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD23" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD24" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD25" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD26" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD27" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD28" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD29" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD30" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD31" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD32" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD33" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD34" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD35" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="PAD36" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="U$1" library="wirepad" package="FLATSURF" value="TEST"/>
<element name="PAD37" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD38" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD39" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD40" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD41" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD42" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="PAD25" pad="1"/>
<contactref element="PAD37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
<contactref element="PAD26" pad="1"/>
<contactref element="PAD38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PAD15" pad="1"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="PAD27" pad="1"/>
<contactref element="PAD39" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="PAD7" pad="1"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="PAD28" pad="1"/>
<contactref element="PAD40" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="PAD8" pad="1"/>
<contactref element="PAD29" pad="1"/>
<contactref element="PAD41" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="PAD9" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="PAD30" pad="1"/>
<contactref element="PAD42" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="PAD16" pad="1"/>
<contactref element="PAD10" pad="1"/>
<contactref element="PAD31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
<contactref element="PAD17" pad="1"/>
<contactref element="PAD32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="PAD18" pad="1"/>
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
<contactref element="PAD33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="PAD22" pad="1"/>
<contactref element="PAD19" pad="1"/>
<contactref element="PAD34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="PAD20" pad="1"/>
<contactref element="PAD23" pad="1"/>
<contactref element="PAD35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="PAD24" pad="1"/>
<contactref element="PAD21" pad="1"/>
<contactref element="PAD36" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
