<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="7.0485" y1="-0.8255" x2="25.07" y2="-0.8255" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.07" y1="-0.8255" x2="25.07" y2="17.516" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.07" y1="17.516" x2="7.0485" y2="17.516" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.0485" y1="17.516" x2="7.0485" y2="-0.8255" width="0" layer="20"/>
<text>GND_BLK</text>
<text>CTS</text>
<text>+5V</text>
<text>TXO</text>
<text>RXI</text>
<text>DTR_GRN</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>S.Port</text>
<text>FrSky</text>
<text>FTDI</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Seeed-OPL-Connector">
<packages>
<package name="H3-2.54">
</package>
<package name="H6-2.54-90D-MALE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Seeed-OPL-Diode">
<packages>
<package name="DO-35">
</package>
</packages>
</library>
<library name="djabi">
<packages>
<package name="TO-92">
<description>&lt;b&gt;TO 92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Seeed-OPL-Resistor">
<packages>
<package name="PR-D2.3XL6.5MM">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 10 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="CN1" library="Seeed-OPL-Connector" package="H3-2.54" value="S.Port">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="Seeed-OPL-Diode" package="DO-35" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J1" library="Seeed-OPL-Connector" package="H6-2.54-90D-MALE" value="FTDI">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="djabi" package="TO-92" value="BC548C">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="djabi" package="TO-92" value="BC548C">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="Seeed-OPL-Resistor" package="PR-D2.3XL6.5MM" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="Seeed-OPL-Resistor" package="PR-D2.3XL6.5MM" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="Seeed-OPL-Resistor" package="PR-D2.3XL6.5MM" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="Seeed-OPL-Resistor" package="PR-D2.3XL6.5MM" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="CN1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="CN1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S.PORT">
<contactref element="CN1" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RXI">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TXO">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
