<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="22.86" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="0" x2="22.86" y2="12.055" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22.86" y1="12.055" x2="0" y2="12.055" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12.055" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Bias-T</text>
<text>ham.kolaCZek.cz</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="SMA_EDGELAUNCH">
</package>
</packages>
</library>
<library name="FerroCore">
<packages>
<package name="1008INDUCTOR">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Samsung-Passives">
<packages>
<package name="0805">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Molex-47346-0001">
<packages>
<package name="MOLEX_47346-0001">
<description>MICRO USB R/A-473460001</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RF" library="adafruit" package="SMA_EDGELAUNCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RF+DC" library="adafruit" package="SMA_EDGELAUNCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="FerroCore" package="1008INDUCTOR" value="1.8uH"/>
<element name="C5" library="Samsung-Passives" package="0805" value="10n"/>
<element name="C4" library="Samsung-Passives" package="0805" value="1n"/>
<element name="C3" library="Samsung-Passives" package="0805" value="100p"/>
<element name="C2" library="Samsung-Passives" package="0805" value="1n"/>
<element name="C1" library="Samsung-Passives" package="0805" value="100p"/>
<element name="J1" library="Molex-47346-0001" package="MOLEX_47346-0001" value="">
<attribute name="PACKAGE" value="5 POS MICRO USB R/A"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="47M0505"/>
<attribute name="MPN" value="47346-0001"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1568026"/>
<attribute name="SUPPLIER" value="MOLEX"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="RF" pad="GND@4"/>
<contactref element="RF" pad="GND@3"/>
<contactref element="RF" pad="GND@2"/>
<contactref element="RF" pad="GND@1"/>
<contactref element="RF+DC" pad="GND@4"/>
<contactref element="RF+DC" pad="GND@3"/>
<contactref element="RF+DC" pad="GND@2"/>
<contactref element="RF+DC" pad="GND@1"/>
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
<contactref element="C4" pad="P$2"/>
<contactref element="C5" pad="P$2"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="RF" pad="P"/>
<contactref element="C2" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="RF+DC" pad="P"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
<contactref element="C2" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="C3" pad="P$1"/>
<contactref element="C4" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="P$1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
