(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.1-stable)
  (general
    (links 55)
    (no_connects 0)
    (area 131.674999 48.724999 173.325001 146.750001)
    (thickness 1.6)
    (drawings 6)
    (tracks 282)
    (zones 0)
    (modules 8)
    (nets 59)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 4.064 4.064)
    (pad_drill 3.048)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFF7F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue false)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerb/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 R0)
  (net 2 R1)
  (net 3 R2)
  (net 4 R3)
  (net 5 R4)
  (net 6 R5)
  (net 7 R6)
  (net 8 R7)
  (net 9 B0)
  (net 10 B1)
  (net 11 B2)
  (net 12 B3)
  (net 13 B4)
  (net 14 B5)
  (net 15 B6)
  (net 16 B7)
  (net 17 X+)
  (net 18 Y-)
  (net 19 X-)
  (net 20 Y+)
  (net 21 DISPLAY_ENABLE)
  (net 22 VSYNC)
  (net 23 HSYNC)
  (net 24 DISPLAY_ON)
  (net 25 LCD_CLK)
  (net 26 GND)
  (net 27 G7)
  (net 28 G6)
  (net 29 G5)
  (net 30 G4)
  (net 31 G3)
  (net 32 G2)
  (net 33 G1)
  (net 34 G0)
  (net 35 +5V)
  (net 36 "Net-(P3-Pad29)")
  (net 37 "Net-(P3-Pad34)")
  (net 38 "Net-(P3-Pad36)")
  (net 39 INT)
  (net 40 "Net-(P3-Pad38)")
  (net 41 SCL)
  (net 42 SDA)
  (net 43 "Net-(U1-Pad9)")
  (net 44 "Net-(U1-Pad12)")
  (net 45 "Net-(U1-Pad13)")
  (net 46 "Net-(U1-Pad11)")
  (net 47 "Net-(P4-Pad14)")
  (net 48 "Net-(P4-Pad1)")
  (net 49 "Net-(P4-Pad2)")
  (net 50 "Net-(P4-Pad4)")
  (net 51 "Net-(P4-Pad10)")
  (net 52 "Net-(P4-Pad5)")
  (net 53 "Net-(P4-Pad6)")
  (net 54 "Net-(P4-Pad7)")
  (net 55 BACKLIGHT_PWM)
  (net 56 "Net-(U2-Pad38)")
  (net 57 "Net-(U2-Pad37)")
  (net 58 "Net-(U2-Pad35)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.6)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net +5V)
    (add_net B0)
    (add_net B1)
    (add_net B2)
    (add_net B3)
    (add_net B4)
    (add_net B5)
    (add_net B6)
    (add_net B7)
    (add_net BACKLIGHT_PWM)
    (add_net DISPLAY_ENABLE)
    (add_net DISPLAY_ON)
    (add_net G0)
    (add_net G1)
    (add_net G2)
    (add_net G3)
    (add_net G4)
    (add_net G5)
    (add_net G6)
    (add_net G7)
    (add_net GND)
    (add_net HSYNC)
    (add_net INT)
    (add_net LCD_CLK)
    (add_net "Net-(P3-Pad29)")
    (add_net "Net-(P3-Pad34)")
    (add_net "Net-(P3-Pad36)")
    (add_net "Net-(P3-Pad38)")
    (add_net "Net-(P4-Pad1)")
    (add_net "Net-(P4-Pad10)")
    (add_net "Net-(P4-Pad14)")
    (add_net "Net-(P4-Pad2)")
    (add_net "Net-(P4-Pad4)")
    (add_net "Net-(P4-Pad5)")
    (add_net "Net-(P4-Pad6)")
    (add_net "Net-(P4-Pad7)")
    (add_net "Net-(U1-Pad11)")
    (add_net "Net-(U1-Pad12)")
    (add_net "Net-(U1-Pad13)")
    (add_net "Net-(U1-Pad9)")
    (add_net "Net-(U2-Pad35)")
    (add_net "Net-(U2-Pad37)")
    (add_net "Net-(U2-Pad38)")
    (add_net R0)
    (add_net R1)
    (add_net R2)
    (add_net R3)
    (add_net R4)
    (add_net R5)
    (add_net R6)
    (add_net R7)
    (add_net SCL)
    (add_net SDA)
    (add_net VSYNC)
    (add_net X+)
    (add_net X-)
    (add_net Y+)
    (add_net Y-)
  )
  (module Connect:1pin (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 168.325 142.275 90)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference HOLE2 (at 0 -3.048 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1pin (at 0 2.794 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 GND))
  )
  (module Connect:1pin (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 137 142.275 90)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference HOLE3 (at 0 -3.048 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1pin (at 0 2.794 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 GND))
  )
  (module Connect:1pin (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 168.325 53.25 90)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference HOLE1 (at 0 -3.048 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1pin (at 0 2.794 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 GND))
  )
  (module DIP40:DIP-40_1_ELL (layer F.Cu) (tedit 58BC5D18)
    (at 158.095 82.35 270)
    (fp_text reference U2 (at -21.85 0.145 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LCDBREAKOUT (at 0 0 270) (layer F.Fab))
    (pad 40 thru_hole oval (at -24.13 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 +5V))
    (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 R0))
    (pad 39 thru_hole oval (at -21.59 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 GND))
    (pad 2 thru_hole oval (at -21.59 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 R1))
    (pad 38 thru_hole oval (at -19.05 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 56 "Net-(U2-Pad38)"))
    (pad 3 thru_hole oval (at -19.05 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 R2))
    (pad 37 thru_hole oval (at -16.51 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 57 "Net-(U2-Pad37)"))
    (pad 4 thru_hole oval (at -16.51 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 R3))
    (pad 36 thru_hole oval (at -13.97 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 55 BACKLIGHT_PWM))
    (pad 5 thru_hole oval (at -13.97 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 R4))
    (pad 35 thru_hole oval (at -11.43 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 58 "Net-(U2-Pad35)"))
    (pad 6 thru_hole oval (at -11.43 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 R5))
    (pad 34 thru_hole oval (at -8.89 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 G0))
    (pad 7 thru_hole oval (at -8.89 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 R6))
    (pad 33 thru_hole oval (at -6.35 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 G1))
    (pad 8 thru_hole oval (at -6.35 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 R7))
    (pad 32 thru_hole oval (at -3.81 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 G2))
    (pad 9 thru_hole oval (at -3.81 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 B0))
    (pad 31 thru_hole oval (at -1.27 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 G3))
    (pad 10 thru_hole oval (at -1.27 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 B1))
    (pad 30 thru_hole oval (at 1.27 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 G4))
    (pad 11 thru_hole oval (at 1.27 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 B2))
    (pad 29 thru_hole oval (at 3.81 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 G5))
    (pad 12 thru_hole oval (at 3.81 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 B3))
    (pad 28 thru_hole oval (at 6.35 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 G6))
    (pad 13 thru_hole oval (at 6.35 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 B4))
    (pad 27 thru_hole oval (at 8.89 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 G7))
    (pad 14 thru_hole oval (at 8.89 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 B5))
    (pad 26 thru_hole oval (at 11.43 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 GND))
    (pad 15 thru_hole oval (at 11.43 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 B6))
    (pad 25 thru_hole oval (at 13.97 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 LCD_CLK))
    (pad 16 thru_hole oval (at 13.97 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 B7))
    (pad 24 thru_hole oval (at 16.51 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 DISPLAY_ON))
    (pad 17 thru_hole oval (at 16.51 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 X-))
    (pad 23 thru_hole oval (at 19.05 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 HSYNC))
    (pad 18 thru_hole oval (at 19.05 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 Y-))
    (pad 22 thru_hole oval (at 21.59 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 VSYNC))
    (pad 19 thru_hole oval (at 21.59 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 X+))
    (pad 21 thru_hole oval (at 24.13 -11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 DISPLAY_ENABLE))
    (pad 20 thru_hole oval (at 24.13 11.43 270) (size 1.2 2) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 Y+))
  )
  (module STMPE610:Adafruit_STMPE610 (layer F.Cu) (tedit 58BA1A44)
    (at 149.445 108.36)
    (descr "Adafruit STMPE610 breakout")
    (tags "dil dip 2.54 400")
    (fp_text reference U1 (at 8.82 14.09 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value touchscreen_controller (at 10.37 14.87 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 X+))
    (pad 2 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 Y+))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 X-))
    (pad 4 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 Y-))
    (pad 5 thru_hole oval (at 17.78 27.94) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 SDA))
    (pad 6 thru_hole oval (at 17.78 25.4) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 SCL))
    (pad 7 thru_hole oval (at 17.78 22.86) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 INT))
    (pad 8 thru_hole oval (at 17.78 20.32) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 GND))
    (pad 9 thru_hole oval (at 17.78 17.78) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 43 "Net-(U1-Pad9)"))
    (pad 10 thru_hole oval (at 17.78 15.24) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 GND))
    (pad 11 thru_hole oval (at 17.78 12.7) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 46 "Net-(U1-Pad11)"))
    (pad 12 thru_hole oval (at 17.78 10.16) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 44 "Net-(U1-Pad12)"))
    (pad 13 thru_hole oval (at 17.78 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 45 "Net-(U1-Pad13)"))
    (pad 14 thru_hole oval (at 17.78 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 GND))
    (pad 15 thru_hole oval (at 17.78 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 +5V))
    (model Housings_DIP.3dshapes/DIP-22_W10.16mm.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module Pin_Headers:Pin_Header_Straight_2x20 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 135.7 58.4)
    (descr "Through hole pin header")
    (tags "pin header")
    (fp_text reference P3 (at 5.8 14.975) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_02X20 (at 6 24.675 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at 0 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 R0))
    (pad 2 thru_hole oval (at 2.54 0) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 34 G0))
    (pad 3 thru_hole oval (at 0 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 R1))
    (pad 4 thru_hole oval (at 2.54 2.54) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 33 G1))
    (pad 5 thru_hole oval (at 0 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 R2))
    (pad 6 thru_hole oval (at 2.54 5.08) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 32 G2))
    (pad 7 thru_hole oval (at 0 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 R3))
    (pad 8 thru_hole oval (at 2.54 7.62) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 31 G3))
    (pad 9 thru_hole oval (at 0 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 R4))
    (pad 10 thru_hole oval (at 2.54 10.16) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 G4))
    (pad 11 thru_hole oval (at 0 12.7) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 35 +5V))
    (pad 12 thru_hole oval (at 2.54 12.7) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 GND))
    (pad 13 thru_hole oval (at 0 15.24) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 R5))
    (pad 14 thru_hole oval (at 2.54 15.24) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 29 G5))
    (pad 15 thru_hole oval (at 0 17.78) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 R6))
    (pad 16 thru_hole oval (at 2.54 17.78) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 28 G6))
    (pad 17 thru_hole oval (at 0 20.32) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 R7))
    (pad 18 thru_hole oval (at 2.54 20.32) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 27 G7))
    (pad 19 thru_hole oval (at 0 22.86) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 B0))
    (pad 20 thru_hole oval (at 2.54 22.86) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 25 LCD_CLK))
    (pad 21 thru_hole oval (at 0 25.4) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 B1))
    (pad 22 thru_hole oval (at 2.54 25.4) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 DISPLAY_ON))
    (pad 23 thru_hole oval (at 0 27.94) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 B2))
    (pad 24 thru_hole oval (at 2.54 27.94) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 HSYNC))
    (pad 25 thru_hole oval (at 0 30.48) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 B3))
    (pad 26 thru_hole oval (at 2.54 30.48) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 VSYNC))
    (pad 27 thru_hole oval (at 0 33.02) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 B4))
    (pad 28 thru_hole oval (at 2.54 33.02) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 DISPLAY_ENABLE))
    (pad 29 thru_hole oval (at 0 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 36 "Net-(P3-Pad29)"))
    (pad 30 thru_hole oval (at 2.54 35.56) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 GND))
    (pad 31 thru_hole oval (at 0 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 B5))
    (pad 32 thru_hole oval (at 2.54 38.1) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 55 BACKLIGHT_PWM))
    (pad 33 thru_hole oval (at 0 40.64) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 B6))
    (pad 34 thru_hole oval (at 2.54 40.64) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 37 "Net-(P3-Pad34)"))
    (pad 35 thru_hole oval (at 0 43.18) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 B7))
    (pad 36 thru_hole oval (at 2.54 43.18) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 38 "Net-(P3-Pad36)"))
    (pad 37 thru_hole oval (at 0 45.72) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 39 INT))
    (pad 38 thru_hole oval (at 2.54 45.72) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 40 "Net-(P3-Pad38)"))
    (pad 39 thru_hole oval (at 0 48.26) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 SCL))
    (pad 40 thru_hole oval (at 2.54 48.26) (size 1.7272 1.7272) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 SDA))
    (model Pin_Headers.3dshapes/Pin_Header_Straight_2x20.wrl
      (at (xyz 0.05 -0.95 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 90))
    )
  )
  (module DIH_2x7x2mm:DIH_2x7x2mm (layer F.Cu) (tedit 58BB32D1)
    (at 137 124.2 90)
    (fp_text reference P4 (at -12.65 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value CONN_02X07 (at 0 0 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole rect (at -6 1 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 48 "Net-(P4-Pad1)"))
    (pad 3 thru_hole circle (at -4 1 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 GND))
    (pad 5 thru_hole circle (at -2 1 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 52 "Net-(P4-Pad5)"))
    (pad 7 thru_hole circle (at 0 1 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 54 "Net-(P4-Pad7)"))
    (pad 9 thru_hole circle (at 2 1 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 42 SDA))
    (pad 11 thru_hole circle (at 4 1 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 41 SCL))
    (pad 13 thru_hole circle (at 6 1 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 GND))
    (pad 14 thru_hole circle (at 6 -1 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 "Net-(P4-Pad14)"))
    (pad 12 thru_hole circle (at 4 -1 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 GND))
    (pad 10 thru_hole circle (at 2 -1 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 51 "Net-(P4-Pad10)"))
    (pad 8 thru_hole circle (at 0 -1 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 GND))
    (pad 6 thru_hole circle (at -2 -1 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 53 "Net-(P4-Pad6)"))
    (pad 4 thru_hole circle (at -4 -1 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 50 "Net-(P4-Pad4)"))
    (pad 2 thru_hole circle (at -6 -1 90) (size 1.5 1.5) (drill 0.75) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 49 "Net-(P4-Pad2)"))
  )
  (module Connect:1pin (layer F.Cu) (tedit 58BC672B)
    (at 137 53.25 90)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference HOLE0 (at 0 -3.048 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1pin (at 0 2.794 90) (layer F.Fab))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 4.064 4.064) (drill 3.048) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 26 GND))
  )
  (gr_line (start 131.75 146.675) (end 131.75 48.8) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 173.25 146.675) (end 131.75 146.675) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 173.25 48.8) (end 173.25 146.675) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 131.75 48.8) (end 173.25 48.8) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text "R0\n" (at 143.925 58.3) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Alice 4 Daughterboard v1\nBrad Grantham\nMarch 2017" (at 144.1 125.25 90) (layer F.SilkS))
)
