<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1.27" x2="88.57" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.57" y1="1.27" x2="88.57" y2="52.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.57" y1="52.06" x2="0" y2="52.06" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="52.06" x2="0" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<text>Z-Fish Monitor Board</text>
<text>Jonathon Hill
2017</text>
<text>ISO</text>
<text>ISO</text>
<text>TEMP</text>
<text>EC</text>
<text>PH</text>
<text>DO</text>
</plain>
<libraries>
<library name="jumper">
<description>&lt;b&gt;Jumpers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="JP3Q">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="AtlasScientific">
<packages>
<package name="BASIC-PWR">
</package>
<package name="DO-EZO">
</package>
<package name="CD-EZO">
</package>
<package name="PH-EZO">
</package>
<package name="TEMP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<description>&lt;b&gt;Coax Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall  and M/A COM.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="AMP_227161">
<description>&lt;b&gt;JACK,  RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: amp_227161.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="RASPI" library="jumper" package="JP3Q" value=""/>
<element name="U$1" library="AtlasScientific" package="BASIC-PWR" value="BASIC-PWR"/>
<element name="U$2" library="AtlasScientific" package="BASIC-PWR" value="BASIC-PWR"/>
<element name="U$3" library="AtlasScientific" package="DO-EZO" value="DO-EZO"/>
<element name="U$4" library="AtlasScientific" package="CD-EZO" value="EC-EZO"/>
<element name="U$5" library="AtlasScientific" package="PH-EZO" value="PH-EZO"/>
<element name="U$6" library="AtlasScientific" package="TEMP" value="TEMP"/>
<element name="X1" library="con-coax" package="AMP_227161" value="1-227161-0">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value="1-227161"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="33B3200"/>
</element>
<element name="X2" library="con-coax" package="AMP_227161" value="1-227161-0">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value="1-227161"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="33B3200"/>
</element>
<element name="X3" library="con-coax" package="AMP_227161" value="1-227161-0">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value="1-227161"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="33B3200"/>
</element>
<element name="X4" library="con-coax" package="AMP_227161" value="1-227161-0">
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value="1-227161"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="33B3200"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
<contactref element="U$5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
<contactref element="U$5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="U$5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$2" pad="8"/>
<contactref element="U$3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="9"/>
<contactref element="U$3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="10"/>
<contactref element="U$3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="6"/>
<contactref element="U$3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$6" pad="4"/>
<contactref element="RASPI" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="1"/>
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="U$4" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="6"/>
<contactref element="U$5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="RASPI" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="2"/>
<contactref element="U$4" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="RASPI" pad="5"/>
<contactref element="U$4" pad="3"/>
<contactref element="U$6" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$6" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$4" pad="6"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$5" pad="6"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$3" pad="6"/>
<contactref element="X4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$3" pad="5"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$5" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$4" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$6" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="RASPI" pad="6"/>
<contactref element="U$4" pad="1"/>
<contactref element="U$6" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="3"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
