<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="1.9" x2="13.335" y2="1.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.335" y1="1.9" x2="13.385" y2="23.485" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.385" y1="23.485" x2="0.05" y2="23.485" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.05" y1="23.485" x2="0" y2="1.9" width="0" layer="20"/>
<text>GB ROM ADAPTER
JRodrigo.net</text>
<text>GB ROM to FLASH
MINI ADAPTER
SOP-32
JRodrigo.net

Edited by Electroniq</text>
<text>A20</text>
<text>A21</text>
<text>WR</text>
</plain>
<libraries>
<library name="jrodrigo-gameboy">
<packages>
<package name="TSOP48_WITHOUT_NC">
</package>
<package name="CASTELLATIONS_16-PINS">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP06SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="jrodrigo-gameboy" package="TSOP48_WITHOUT_NC" value="AM29F016/32">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="jrodrigo-gameboy" package="CASTELLATIONS_16-PINS" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="jrodrigo-gameboy" package="CASTELLATIONS_16-PINS" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WE" library="testpad" package="TP06SQ" value="TPTP06SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A20" library="testpad" package="TP06SQ" value="TPTP06SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="A21" library="testpad" package="TP06SQ" value="TPTP06SQ">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP2" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP2" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="JP2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="JP2" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="40"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="41"/>
<contactref element="JP2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="JP2" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="JP2" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="43"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="JP1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="29"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="JP1" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="JP1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="JP1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="JP1" pad="12"/>
<contactref element="IC1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="!WE">
<contactref element="IC1" pad="44"/>
<contactref element="WE" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="A20">
<contactref element="IC1" pad="46"/>
<contactref element="A20" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="A21">
<contactref element="IC1" pad="45"/>
<contactref element="A21" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="D0">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="D1">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="A12">
<contactref element="JP1" pad="13"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="A15">
<contactref element="JP1" pad="14"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="A16">
<contactref element="JP1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="A19">
<contactref element="JP1" pad="16"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A18">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="A17">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="A14">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="A13">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="A8">
<contactref element="JP2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="A9">
<contactref element="JP2" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="A11">
<contactref element="JP2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="A10">
<contactref element="JP2" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
