<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="105.41" y1="39.37" x2="105.41" y2="27.94" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="97.79" y1="24.13" x2="81.28" y2="24.13" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="81.28" y1="43.18" x2="97.79" y2="43.18" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="81.28" y1="43.18" x2="78.74" y2="40.64" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="78.74" y1="26.67" x2="81.28" y2="24.13" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="53.34" x2="13.97" y2="13.97" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="53.34" x2="78.74" y2="40.64" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="78.74" y1="26.67" x2="13.97" y2="13.97" width="0.4064" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>2</text>
<text>3</text>
<text>4</text>
<text>5</text>
<text>6</text>
<text>7</text>
<text>8</text>
<text>NESL</text>
<hole x="20.32" y="20.32" drill="3.2"/>
<hole x="20.32" y="45.72" drill="3.2"/>
<wire x1="97.79" y1="43.18" x2="97.79" y2="39.37" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="97.79" y1="39.37" x2="105.41" y2="39.37" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="105.41" y1="27.94" x2="97.79" y2="27.94" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="97.79" y1="27.94" x2="97.79" y2="24.13" width="0.4064" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="cantilever-holder-2">
<packages>
<package name="HFET-WIREBOND-PAD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead - Copy">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="cantilever-holder-2" package="HFET-WIREBOND-PAD" value="HFET-COMBO-2DEVICE1"/>
<element name="U$2" library="cantilever-holder-2" package="HFET-WIREBOND-PAD" value="HFET-COMBO-2DEVICE1"/>
<element name="JP1" library="pinhead - Copy" package="2X04" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="P$3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="P$4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$2" pad="P$3"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$2" pad="P$4"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
