<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="4.8575" y="0.9525" drill="1"/>
<hole x="0.8575" y="9.9525" drill="1"/>
<hole x="8.8575" y="0.9525" drill="1"/>
<hole x="10.8575" y="0.9525" drill="1"/>
<hole x="6.8575" y="9.9525" drill="1"/>
<hole x="8.8575" y="9.9525" drill="1"/>
<hole x="10.8575" y="9.9525" drill="1"/>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="12.7" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.1925" y1="3.01625" x2="16.1925" y2="7.9375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.5575" y1="22.70125" x2="0.635" y2="22.70125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="22.70125" x2="0" y2="22.06625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="22.06625" x2="0" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="0.635" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<hole x="0.8575" y="0.9525" drill="1"/>
<hole x="4.8575" y="9.9525" drill="1"/>
<text>borti4938</text>
<text>re</text>
<text>bl</text>
<text>gr</text>
<text>ye</text>
<text>GND</text>
<text>4x 2N2222</text>
<text>4x R1000</text>
<text>ATTiny45
SNES-Logo
by jensma</text>
<text>C100n</text>
<wire x1="12.7" y1="0" x2="13.335" y2="0.635" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="13.335" y1="0.635" x2="13.335" y2="1.5875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.335" y1="1.5875" x2="13.97" y2="2.2225" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="13.97" y1="2.2225" x2="15.39875" y2="2.2225" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.39875" y1="2.2225" x2="16.1925" y2="3.01625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="16.1925" y1="7.9375" x2="15.5575" y2="8.5725" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="15.5575" y1="8.5725" x2="13.97" y2="8.5725" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.97" y1="8.5725" x2="13.335" y2="9.2075" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="13.335" y1="9.2075" x2="13.335" y2="10.4775" width="0" layer="20"/>
<wire x1="13.335" y1="10.4775" x2="14.12875" y2="11.27125" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="14.12875" y1="11.27125" x2="15.5575" y2="11.27125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="15.5575" y1="11.27125" x2="16.1925" y2="11.90625" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="16.1925" y1="11.90625" x2="16.1925" y2="22.06625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.1925" y1="22.06625" x2="15.5575" y2="22.70125" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>28</text>
<text>27</text>
<text>/Rst</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOIC8">
<description>&lt;B&gt;Wide Plastic Gull Wing Small Outline Package&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="snes_div">
<packages>
<package name="Z0805">
</package>
<package name="MYJUMP">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-npn">
<description>&lt;b&gt;NPN Transistors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="MS_Mod">
<packages>
<package name="PAD_COMBI">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="SOIC8" value="TINY10S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="C1" library="snes_div" package="Z0805" value="100n"/>
<element name="U$2" library="snes_div" package="MYJUMP" value="MY_JUMPER"/>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC848ALT1SMD"/>
<element name="Q2" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC848ALT1SMD"/>
<element name="Q3" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC848ALT1SMD"/>
<element name="Q4" library="transistor-npn" package="SOT23" value="BC848ALT1SMD"/>
<element name="R1" library="snes_div" package="Z0805" value="1k"/>
<element name="R3" library="snes_div" package="Z0805" value="1k"/>
<element name="R5" library="snes_div" package="Z0805" value="1k"/>
<element name="R7" library="snes_div" package="Z0805" value="1k"/>
<element name="U$11" library="MS_Mod" package="PAD_COMBI" value="PAD_COMBI"/>
<element name="U$12" library="MS_Mod" package="PAD_COMBI" value="PAD_COMBI"/>
<element name="U$13" library="MS_Mod" package="PAD_COMBI" value="PAD_COMBI"/>
<element name="U$14" library="MS_Mod" package="PAD_COMBI" value="PAD_COMBI"/>
<element name="U$15" library="MS_Mod" package="PAD_COMBI" value="PAD_COMBI"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="U$2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="U$15" pad="P$1"/>
<contactref element="U$15" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$12" pad="P$1"/>
<contactref element="U$12" pad="P$2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$13" pad="P$1"/>
<contactref element="U$13" pad="P$2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$14" pad="P$1"/>
<contactref element="U$14" pad="P$2"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$11" pad="P$1"/>
<contactref element="U$11" pad="P$2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
