<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.635" y1="0" x2="29.845" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.845" y1="0" x2="30.48" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="0.635" x2="31.115" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.115" y1="0" x2="40.005" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.005" y1="0" x2="40.64" y2="0.635" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="40.64" y1="0.635" x2="40.64" y2="11.43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.64" y1="11.43" x2="40.005" y2="12.065" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="40.005" y1="12.065" x2="31.115" y2="12.065" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.115" y1="12.065" x2="30.48" y2="10.795" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30.48" y1="10.795" x2="29.845" y2="12.065" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.845" y1="12.065" x2="0.635" y2="12.065" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="12.065" x2="0" y2="11.43" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="11.43" x2="0" y2="0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0.635" x2="0.635" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
</plain>
<libraries>
<library name="ay_x">
<packages>
<package name="LM13700">
</package>
<package name="DUALOPAMP-DIP8">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC3_SOCKET" library="ay_x" package="LM13700" value="LM13700"/>
<element name="3080_1" library="ay_x" package="DUALOPAMP-DIP8" value="CA3080"/>
<element name="3080_2" library="ay_x" package="DUALOPAMP-DIP8" value="CA3080"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC3_SOCKET" pad="11"/>
<contactref element="3080_1" pad="P$7"/>
<contactref element="3080_2" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC3_SOCKET" pad="6"/>
<contactref element="3080_1" pad="P$4"/>
<contactref element="3080_2" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC3_SOCKET" pad="5"/>
<contactref element="3080_1" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC3_SOCKET" pad="12"/>
<contactref element="3080_2" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC3_SOCKET" pad="16"/>
<contactref element="3080_2" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC3_SOCKET" pad="1"/>
<contactref element="3080_1" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC3_SOCKET" pad="4"/>
<contactref element="3080_1" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC3_SOCKET" pad="3"/>
<contactref element="3080_1" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC3_SOCKET" pad="14"/>
<contactref element="3080_2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC3_SOCKET" pad="13"/>
<contactref element="3080_2" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
