<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.5.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="24" y1="5" x2="24" y2="19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19" x2="0" y2="5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19" x2="5" y2="24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5" y1="24" x2="19" y2="24" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19" y1="24" x2="24" y2="19" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="5" x2="1" y2="4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="4" x2="23" y2="4" width="0" layer="20"/>
<wire x1="23" y1="4" x2="24" y2="5" width="0" layer="20"/>
<hole x="12" y="21.5" drill="2.1"/>
<hole x="21.5" y="16" drill="2.1"/>
<hole x="2.5" y="16" drill="2.1"/>
<wire x1="7.9" y1="16.1" x2="7.9" y2="7.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="7.9" y1="7.9" x2="16.1" y2="7.9" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.1" y1="7.9" x2="16.1" y2="16.1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="16.1" y1="16.1" x2="7.9" y2="16.1" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="Andrea_sample_holder_parts">
<packages>
<package name="18PIN_AROUND_SH">
</package>
<package name="18PIN_PADS">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="Andrea_sample_holder_parts" package="18PIN_AROUND_SH" value="18PIN_HEADERB2B_HORSESHOE"/>
<element name="U$2" library="Andrea_sample_holder_parts" package="18PIN_PADS" value="18PIN_HEADERSH_HORSESHOE"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="DIP1"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD0"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U$2" pad="SMD1"/>
<contactref element="U$1" pad="DIP2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="DIP3"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="DIP4"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U$1" pad="DIP5"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="DIP6"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="DIP7"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD6"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U$1" pad="DIP8"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD7"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="DIP9"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U$1" pad="DIP10"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD9"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U$1" pad="DIP11"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD10"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="DIP12"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD11"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$1" pad="DIP13"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD12"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$1" pad="DIP14"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD13"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="DIP15"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD14"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$1" pad="DIP16"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD15"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="DIP17"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD16"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="DIP18"/>
<contactref element="U$2" pad="SMD17"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
