<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="32" x2="0" y2="1" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="1" x2="1" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="1" y1="0" x2="17" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="17" y1="0" x2="18" y2="1" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="18" y1="1" x2="18" y2="32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18" y1="32" x2="17" y2="33" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="17" y1="33" x2="1" y2="33" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1" y1="33" x2="0" y2="32" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>N5EBW</text>
<text>...- -... .- -. -..</text>
<text>-.. --- -. --. .-.. .</text>
<text>-. ..... . -... .--</text>
<text>VBand</text>
<text>Dongle</text>
</plain>
<libraries>
<library name="eric">
<packages>
<package name="SJ1-3525NG">
</package>
<package name="ARDUINOPROMICRO">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02/90OCT">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="eric" package="SJ1-3525NG" value="Key In"/>
<element name="U1" library="eric" package="ARDUINOPROMICRO" value="ARDUINO PRO MICRO"/>
<element name="JP1" library="pinhead2" package="1X02/90OCT" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
