<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="19.685" y1="16.256" x2="19.812" y2="16.256" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.812" y1="16.256" x2="31.115" y2="16.256" width="0" layer="20"/>
<wire x1="32.004" y1="17.145" x2="32.004" y2="26.035" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.115" y1="26.924" x2="19.685" y2="26.924" width="0" layer="20"/>
<wire x1="18.796" y1="26.035" x2="18.796" y2="17.145" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.812" y1="16.256" x2="19.685" y2="16.256" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.685" y1="16.256" x2="18.796" y2="17.145" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="18.796" y1="26.035" x2="19.685" y2="26.924" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="32.004" y1="26.035" x2="31.115" y2="26.924" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="32.004" y1="17.145" x2="31.115" y2="16.256" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>1</text>
<text>9</text>
<text>3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="p.peter-rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="p.peter-pacakages">
<packages>
<package name="USOP10">
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USOP10" library="p.peter-pacakages" package="USOP10" value="2X5-PIN"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X05" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="p.peter-rcl" package="C0603" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="1">
<contactref element="JP2" pad="5"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
<contactref element="USOP10" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="2">
<contactref element="JP2" pad="4"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="USOP10" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="3">
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="USOP10" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="4">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="USOP10" pad="P$4"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="USOP10" pad="P$5"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="JP1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="USOP10" pad="P$6"/>
</signal>
<signal name="7">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="USOP10" pad="P$7"/>
</signal>
<signal name="8">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="USOP10" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="9">
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="USOP10" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="10">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="USOP10" pad="P$10"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
