<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="77.648" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="77.648" y1="0" x2="77.648" y2="38.344" width="0" layer="20"/>
<wire x1="77.648" y1="38.344" x2="0" y2="38.344" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.344" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>AAVSO EZSID</text>
<text>AAVSO EZSID</text>
<text>AAVSO EZSID</text>
<text>NI2O 05/2013</text>
<text>NI2O 05/2013</text>
<text>AAVSO EZSID</text>
</plain>
<libraries>
<library name="linear">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E2-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.032 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitor-wima">
<packages>
<package name="C2.5-2">
<description>&lt;B&gt;MKS2&lt;/B&gt;, 5 x 2.5 mm, grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="maxim">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<packages>
<package name="78XXL">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-xmultiple">
<packages>
<package name="XRJK-S-01-6-4-0-9M2">
<description>&lt;b&gt;RJ11 Connector&lt;/b&gt; without LED, 6 position, 4 contacts, shielded, thrue hole&lt;p&gt;
Source: XRJK-S-01-6-4-0-9M2(01).pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<packages>
<package name="AMP_227161">
<description>&lt;b&gt;JACK,  RIGHT ANGLE, 50 OHM, PCB, BNC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: amp_227161.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-molex">
<packages>
<package name="KK-156-4">
<description>&lt;b&gt;KK 156 HEADER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Source: http://www.molex.com/pdm_docs/sd/026604100_sd.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<packages>
<package name="CA6V">
<description>&lt;b&gt;POTENTIOMETER&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
distributor Schukat</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="linear" package="DIL08" value="TL082P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="100K"/>
<element name="C1" library="capacitor-wima" package="C2.5-2" value="0.0022uF"/>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value="3K3"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="100K"/>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/7" value="3K3"/>
<element name="C2" library="capacitor-wima" package="C2.5-2" value="0.01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148DO35-7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="maxim" package="DIL08" value="ICL7660CPA">
<attribute name="OC_NEWARK" value="06F7441"/>
<attribute name="MPN" value="ICL7660CPA"/>
<attribute name="MF" value="INTERSIL"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1018170"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="E2-5" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="E2-5" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="v-reg" package="78XXL" value="7809"/>
<element name="X1" library="con-xmultiple" package="XRJK-S-01-6-4-0-9M2" value="XRJK-S-01-6-4-0-9M2"/>
<element name="X2" library="con-xmultiple" package="XRJK-S-01-6-4-0-9M2" value="XRJK-S-01-6-4-0-9M2"/>
<element name="C5" library="rcl" package="E2-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="E2-5" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="capacitor-wima" package="C2.5-2" value="0.01uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="con-coax" package="AMP_227161" value="1-227161-0">
<attribute name="OC_NEWARK" value="33B3200"/>
<attribute name="MPN" value="1-227161"/>
<attribute name="MF" value="TYCO ELECTRONICS"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="+12V" library="con-molex" package="KK-156-4" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="pot" package="CA6V" value="5K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="A"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="GND"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="+12V" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="+12V" pad="3"/>
</signal>
<signal name="ANT">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX2">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R5" pad="E"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="-"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC3" pad="IN"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="+12V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VDD">
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="OUT"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RX1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AF">
<contactref element="R5" pad="S"/>
<contactref element="+12V" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
