<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="0.268375" y="1.031875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="1.831875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="2.631875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="3.431875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="4.231875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="5.031875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="5.831875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="6.631875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="7.431875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="8.231875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="9.031875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="9.831875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="10.631875" drill="0.5"/>
<wire x1="8.905875" y1="11.826875" x2="7.318375" y2="13.414375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="11.350625" x2="0.254" y2="0.714375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="0.714375" x2="0.889" y2="0.079375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.889" y1="0.079375" x2="8.588375" y2="0.079375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.588375" y1="0.079375" x2="8.905875" y2="0.396875" width="0" layer="20"/>
<text>Vcc</text>
<text>GND</text>
<text>D6-D0</text>
<text>/Clk</text>
<text>/DS</text>
<text>ISOLATE
THIS SIDE</text>
<hole x="0.268375" y="27.066875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="26.266875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="25.466875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="24.666875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="23.866875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="23.066875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="22.266875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="21.466875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="20.666875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="19.866875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="19.066875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="18.266875" drill="0.5"/>
<hole x="0.268375" y="17.466875" drill="0.5"/>
<wire x1="8.905875" y1="16.271875" x2="7.318375" y2="14.684375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="16.748125" x2="0.254" y2="27.384375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.254" y1="27.384375" x2="0.889" y2="28.019375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.889" y1="28.019375" x2="8.588375" y2="28.019375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.588375" y1="28.019375" x2="8.905875" y2="27.701875" width="0" layer="20"/>
<text>Vcc</text>
<text>GND</text>
<text>D6-D0</text>
<text>/Clk</text>
<text>/DS</text>
<text>ISOLATE
THIS SIDE</text>
<wire x1="7.318375" y1="13.414375" x2="7.318375" y2="14.684375" width="0" layer="20"/>
<hole x="-2.7925" y="27.066875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="26.266875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="25.466875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="24.666875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="23.866875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="23.066875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="22.266875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="21.466875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="20.666875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="19.866875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="19.066875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="18.266875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="17.466875" drill="0.5"/>
<wire x1="-11.43" y1="16.271875" x2="-9.8425" y2="14.684375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.778125" y1="16.748125" x2="-2.778125" y2="27.384375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.778125" y1="27.384375" x2="-3.413125" y2="28.019375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-3.413125" y1="28.019375" x2="-11.1125" y2="28.019375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-11.1125" y1="28.019375" x2="-11.43" y2="27.701875" width="0" layer="20"/>
<text>Vcc</text>
<text>GND</text>
<text>D6-D0</text>
<text>/Clk</text>
<text>/DS</text>
<text>ISOLATE
THIS SIDE</text>
<hole x="-2.7925" y="1.031875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="1.831875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="2.631875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="3.431875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="4.231875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="5.031875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="5.831875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="6.631875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="7.431875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="8.231875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="9.031875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="9.831875" drill="0.5"/>
<hole x="-2.7925" y="10.631875" drill="0.5"/>
<wire x1="-11.43" y1="11.826875" x2="-9.8425" y2="13.414375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.778125" y1="11.350625" x2="-2.778125" y2="0.714375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.778125" y1="0.714375" x2="-3.413125" y2="0.079375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-3.413125" y1="0.079375" x2="-11.1125" y2="0.079375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-11.1125" y1="0.079375" x2="-11.43" y2="0.396875" width="0" layer="20"/>
<text>Vcc</text>
<text>GND</text>
<text>D6-D0</text>
<text>/Clk</text>
<text>/DS</text>
<text>ISOLATE
THIS SIDE</text>
<wire x1="-9.8425" y1="14.684375" x2="-9.8425" y2="13.414375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.778125" y1="15.319375" x2="-2.778125" y2="16.748125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.778125" y1="16.748125" x2="-2.619375" y2="16.589375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.619375" y1="16.589375" x2="0.09525" y2="16.589375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.09525" y1="16.589375" x2="0.254" y2="16.748125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.778125" y1="11.350625" x2="-2.619375" y2="11.509375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-2.619375" y1="11.509375" x2="0.09525" y2="11.509375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.09525" y1="11.509375" x2="0.254" y2="11.350625" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-11.43" y1="27.701875" x2="-11.43" y2="16.271875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-11.43" y1="11.826875" x2="-11.43" y2="0.396875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.905875" y1="27.701875" x2="8.905875" y2="16.271875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.905875" y1="11.826875" x2="8.905875" y2="0.396875" width="0" layer="20"/>
<hole x="-9.04875" y="14.049375" drill="0.8"/>
<hole x="-7.77875" y="14.049375" drill="0.8"/>
<hole x="-6.50875" y="14.049375" drill="0.8"/>
<hole x="-5.23875" y="14.049375" drill="0.8"/>
<hole x="-3.96875" y="14.049375" drill="0.8"/>
<hole x="-2.69875" y="14.684375" drill="0.8"/>
<hole x="-1.30175" y="14.049375" drill="0.8"/>
<hole x="0.09525" y="14.684375" drill="0.8"/>
<hole x="1.36525" y="14.049375" drill="0.8"/>
<hole x="2.63525" y="14.049375" drill="0.8"/>
<hole x="3.90525" y="14.049375" drill="0.8"/>
<hole x="5.17525" y="14.049375" drill="0.8"/>
<hole x="6.44525" y="14.049375" drill="0.8"/>
<hole x="-1.30175" y="15.224125" drill="0.8"/>
<hole x="-1.30175" y="12.874625" drill="0.8"/>
<hole x="0.09525" y="12.112625" drill="0.8"/>
<hole x="0.09525" y="15.986125" drill="0.8"/>
<hole x="-2.69875" y="15.986125" drill="0.8"/>
<hole x="-2.69875" y="12.112625" drill="0.8"/>
<hole x="-2.69875" y="13.414375" drill="0.8"/>
<hole x="0.09525" y="13.414375" drill="0.8"/>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMD0,5-1,4">
</package>
<package name="SMD0,45-1,35">
</package>
<package name="SMD0,8-1,6">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$36" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$37" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$38" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$39" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$40" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$41" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$42" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$43" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$44" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$45" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$46" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$47" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$48" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$49" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$50" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$51" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$52" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$53" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$54" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$55" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$56" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$57" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$58" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$59" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$60" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$61" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$62" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$63" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$64" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$65" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$66" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$67" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$68" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$69" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$70" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$71" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$72" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$73" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$74" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$75" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$76" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$77" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$78" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$79" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$80" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$81" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$82" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$83" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$84" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$85" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$86" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$87" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$88" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$89" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$90" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$91" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$92" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$93" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$94" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$95" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$96" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$97" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$98" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$99" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$100" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$101" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$102" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$103" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$104" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$105" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$176" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$177" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$178" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$179" library="wirepad" package="SMD0,45-1,35" value="SMD0,45"/>
<element name="U$180" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$181" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$182" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$183" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$184" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$185" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$186" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$187" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$188" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$189" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$190" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$191" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$192" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$193" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$194" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$195" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$196" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$197" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$198" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$199" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$200" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$201" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$202" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$203" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$204" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$205" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$206" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$207" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$208" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$209" library="wirepad" package="SMD0,45-1,35" value="SMD0,45"/>
<element name="U$210" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="PAD13" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD14" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$211" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$212" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$213" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$214" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$215" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$216" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$217" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$218" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$219" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$220" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$221" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$222" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$223" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$224" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$225" library="wirepad" package="SMD0,8-1,6" value="SMD1"/>
<element name="U$226" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$227" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$228" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$229" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$230" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$231" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$232" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$233" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$234" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$235" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$236" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$237" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$238" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$239" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$240" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$241" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$242" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$243" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$244" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
<element name="U$245" library="wirepad" package="SMD0,5-1,4" value="SMD0,45"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$41" pad="P$1"/>
<contactref element="U$36" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U$42" pad="P$1"/>
<contactref element="U$47" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U$43" pad="P$1"/>
<contactref element="U$51" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$44" pad="P$1"/>
<contactref element="U$52" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U$45" pad="P$1"/>
<contactref element="U$53" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$46" pad="P$1"/>
<contactref element="U$54" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$48" pad="P$1"/>
<contactref element="U$55" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$49" pad="P$1"/>
<contactref element="U$56" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$50" pad="P$1"/>
<contactref element="U$57" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="U$37" pad="P$1"/>
<contactref element="U$38" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="U$39" pad="P$1"/>
<contactref element="U$40" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="U$76" pad="P$1"/>
<contactref element="U$71" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="U$77" pad="P$1"/>
<contactref element="U$82" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="U$78" pad="P$1"/>
<contactref element="U$86" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="U$79" pad="P$1"/>
<contactref element="U$87" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="U$80" pad="P$1"/>
<contactref element="U$88" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U$81" pad="P$1"/>
<contactref element="U$89" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U$83" pad="P$1"/>
<contactref element="U$90" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U$84" pad="P$1"/>
<contactref element="U$91" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U$85" pad="P$1"/>
<contactref element="U$92" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
<contactref element="U$72" pad="P$1"/>
<contactref element="U$73" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
<contactref element="U$74" pad="P$1"/>
<contactref element="U$75" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="U$181" pad="P$1"/>
<contactref element="U$176" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="U$182" pad="P$1"/>
<contactref element="U$187" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="U$183" pad="P$1"/>
<contactref element="U$191" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="U$184" pad="P$1"/>
<contactref element="U$192" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="U$185" pad="P$1"/>
<contactref element="U$193" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="U$186" pad="P$1"/>
<contactref element="U$194" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="U$188" pad="P$1"/>
<contactref element="U$195" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="U$189" pad="P$1"/>
<contactref element="U$196" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="U$190" pad="P$1"/>
<contactref element="U$197" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="PAD11" pad="1"/>
<contactref element="U$177" pad="P$1"/>
<contactref element="U$178" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="PAD12" pad="1"/>
<contactref element="U$179" pad="P$1"/>
<contactref element="U$180" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="U$216" pad="P$1"/>
<contactref element="U$211" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="U$217" pad="P$1"/>
<contactref element="U$222" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="U$218" pad="P$1"/>
<contactref element="U$226" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="U$219" pad="P$1"/>
<contactref element="U$227" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="U$220" pad="P$1"/>
<contactref element="U$228" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="U$221" pad="P$1"/>
<contactref element="U$229" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="U$223" pad="P$1"/>
<contactref element="U$230" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="U$224" pad="P$1"/>
<contactref element="U$231" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="U$225" pad="P$1"/>
<contactref element="U$232" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="PAD13" pad="1"/>
<contactref element="U$212" pad="P$1"/>
<contactref element="U$213" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="PAD14" pad="1"/>
<contactref element="U$214" pad="P$1"/>
<contactref element="U$215" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
