<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="50" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="50" y1="0" x2="50" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<text>1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19</text>
<text>38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20</text>
<text>TSSOP-38</text>
<text>0.65mm</text>
<wire x1="50" y1="22.86" x2="0" y2="22.86" width="0" layer="20"/>
<text>kimballsoftware.com
/tssop38</text>
</plain>
<libraries>
<library name="ti_msp430">
<description>Texas Instruments MSP430 family of ultra-low-power microcontrollers</description>
<packages>
<package name="TSSOP38_R-PDSO-G38-DA">
<description>&lt;b&gt;TSSOP 38&lt;/b&gt; DA (R-PDSO-G38)&lt;p&gt;
Auto generated by &lt;i&gt;make-symbol-device-package-bsdl.ulp Rev. 28&lt;/i&gt;&lt;br&gt;
Source: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f2274.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X19">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="ti_msp430" package="TSSOP38_R-PDSO-G38-DA" value="TSSOP-38"/>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X19" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="pinhead" package="1X19" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="JP1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="12"/>
<contactref element="JP1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="JP1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="JP1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="JP1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="JP1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="JP1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="J1">
<contactref element="U1" pad="38"/>
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="P2.4">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="37"/>
</signal>
<signal name="P2.3">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="36"/>
</signal>
<signal name="P2.7">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="35"/>
</signal>
<signal name="J2.7">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="34"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="J2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="J2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="U1" pad="28"/>
<contactref element="J2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="U1" pad="27"/>
<contactref element="J2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="J2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="J2" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="25"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="J2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="U1" pad="23"/>
<contactref element="J2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="J2" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="J2" pad="18"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="J2" pad="19"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="J26">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="GND">
</signal>
<signal name="N$20">
</signal>
<signal name="N$21">
</signal>
<signal name="N$22">
</signal>
<signal name="N$23">
</signal>
<signal name="N$24">
</signal>
<signal name="N$25">
</signal>
<signal name="N$39">
</signal>
<signal name="N$40">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
