<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="31.496" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.496" y1="0" x2="31.496" y2="60.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="31.496" y1="60.96" x2="0" y2="60.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="60.96" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>PA7T 2015</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SMC_B">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
<package name="L3230M">
<description>&lt;b&gt;INDUCTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
molded</description>
</package>
<package name="M0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.10 W</description>
</package>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="lindenau">
<packages>
<package name="PIN_1,75OV">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="analog-devices1">
<packages>
<package name="SO8">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="40xx">
<packages>
<package name="SO16">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-13Y">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="SMC_B" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C14" library="rcl" package="C0805" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="C0805" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="rcl" package="C0805" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="100n"/>
<element name="C22" library="rcl" package="C0805" value="1n"/>
<element name="C24" library="rcl" package="C0805" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C50" library="rcl" package="C0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C51" library="rcl" package="C0805" value="4,7p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="10p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C0805" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="C0805" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="C0805" value="1n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FOUT" library="lindenau" package="PIN_1,75OV" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="SOD80C" value="1N4148"/>
<element name="D2" library="diode" package="SOD80C" value="1N4148"/>
<element name="IC1" library="analog-devices1" package="SO8" value="AD8307SO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="analog-devices1" package="SO8" value="AD8307SO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="linear" package="SO08" value="LMC6482"/>
<element name="IC4" library="40xx" package="SO16" value="74HC4046">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="rcl" package="L3230M" value="100u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L3" library="rcl" package="L3230M" value="100u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="M0805" value="68">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="M0805" value="68">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="M0805" value="47"/>
<element name="R12" library="rcl" package="M0805" value="39">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="M1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="M0805" value="33">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="M1206" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="M1206" value="120">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="M0805" value="47">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="M0805" value="1k"/>
<element name="R19" library="rcl" package="M0805" value="100"/>
<element name="R2" library="rcl" package="M0805" value="3,3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="M0805" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="rcl" package="M0805" value="10k"/>
<element name="R3" library="rcl" package="M0805" value="47"/>
<element name="R4" library="rcl" package="M0805" value="39"/>
<element name="R5" library="rcl" package="M1206" value="100"/>
<element name="R6" library="rcl" package="M0805" value="33">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="M1206" value="100"/>
<element name="R8" library="rcl" package="M1206" value="120"/>
<element name="R9" library="rcl" package="M0805" value="3,3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FWD" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="REF" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="GPAD1" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="GPAD2" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="5V" library="lindenau" package="PIN_1,75OV" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="UREF" library="lindenau" package="PIN_1,75OV" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="UFWD" library="lindenau" package="PIN_1,75OV" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="testpad" package="P1-13Y" value="TPSQPAD1-13Y">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="GPAD2" pad="1"/>
<contactref element="GPAD1" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="16"/>
<contactref element="5V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="REF" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="L3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="L3" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="C51" pad="2"/>
<contactref element="FWD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="UFWD" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="UREF" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="FOUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="C50" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="C50" pad="2"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="C51" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
