<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="8.89" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="8.89" x2="1.27" y2="10.16" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="1.27" y1="10.16" x2="19.05" y2="10.16" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.05" y1="10.16" x2="20.32" y2="8.89" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="20.32" y1="8.89" x2="20.32" y2="1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.32" y1="1.27" x2="19.05" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="19.05" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>TSSOP-16</text>
</plain>
<libraries>
<library name="MAF_UPS">
<packages>
<package name="68000-108HLF">
</package>
<package name="68000-108HLF-NO-SQUARE">
</package>
<package name="SOP65P640X120-16N">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="MAF_UPS" package="68000-108HLF" value="CONNECTOR_8">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="J2" library="MAF_UPS" package="68000-108HLF-NO-SQUARE" value="CONNECTOR_8-NO_SQUARE">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U1" library="MAF_UPS" package="SOP65P640X120-16N" value="IC_GENERIC_16TSSOP">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="J2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J2" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="J2" pad="7"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="J2" pad="8"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
