<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.99" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.99" y1="0" x2="19.99" y2="60.95" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.99" y1="60.95" x2="0" y2="60.95" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="60.95" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Smart PWM V3 Carrier
(c) 2017 Nadia Clawson</text>
</plain>
<libraries>
<library name="switch-omron">
<description>&lt;b&gt;Omron Switches&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pot">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Beckman, Copal, Piher, Spectrol, Schukat&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="93PR-XXX-LF">
<description>1/2” Diameter Single Turn Cermet Trimming Potentiometer</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1,6/0,8">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SF" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SU" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SD" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="B3F-1000"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="176432"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="36M3542"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="led" package="LED3MM" value=""/>
<element name="GND" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FIRE" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="LED" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="UP" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DOWN" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BAT+" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VM" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VS" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="POT" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="pot" package="93PR-XXX-LF" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V+" library="wirepad" package="1,6/0,8" value="WIREPAD1,6/0,8"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="SF" pad="1"/>
<contactref element="SF" pad="2"/>
<contactref element="FIRE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="SU" pad="1"/>
<contactref element="SU" pad="2"/>
<contactref element="UP" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="SD" pad="1"/>
<contactref element="SD" pad="2"/>
<contactref element="DOWN" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="LED" pad="1"/>
<contactref element="VM" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SD" pad="3"/>
<contactref element="SD" pad="4"/>
<contactref element="SU" pad="3"/>
<contactref element="SU" pad="4"/>
<contactref element="SF" pad="3"/>
<contactref element="SF" pad="4"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="VM" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="BAT+" pad="1"/>
<contactref element="V+" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="VM" pad="1"/>
<contactref element="VS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="POT" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="A"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
