<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.0002" y1="0.0001" x2="39.5088" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.5088" y1="0" x2="39.5088" y2="16.815" width="0" layer="20"/>
<wire x1="39.5088" y1="16.815" x2="0.0001" y2="16.8276" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.0001" y1="16.8276" x2="0.0002" y2="0.0001" width="0" layer="20"/>
<text>tiny85</text>
<text>pin2</text>
<text>pin3</text>
<text>+5V</text>
<text>pin1</text>
<text>gnd</text>
<text>3.6V zeners</text>
<text>27</text>
<text>power</text>
<text>http://kehribar.me/projects/Little-Wire</text>
<text>pin4</text>
<text>open</text>
<text>27</text>
<text>1.2k</text>
<text>150</text>
<text>100n</text>
<text>100n</text>
<text>hardware</text>
<text>ext</text>
<text>power?</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="DIP08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="2X3">
</package>
<package name="USB-A-H">
<description>&lt;b&gt;USB Series A Hole Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
</package>
<package name="OSHW-LOGO-S">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C050-025X075">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.5 x 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0204/5">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="ZDIO-5">
<description>&lt;b&gt;Z DIODE&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="UC" library="SparkFun" package="DIP08" value="ATTINY45DIP8"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/5" value="27"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/5" value="27"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/5" value="1.2k"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n"/>
<element name="D1" library="diode" package="ZDIO-5" value="3.6V"/>
<element name="D2" library="diode" package="ZDIO-5" value="3.6V"/>
<element name="J1" library="SparkFun" package="2X3" value="AVR_SPI_PRG_6PTH"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C050-025X075" value="100n"/>
<element name="X1" library="SparkFun" package="USB-A-H" value="USB-A-H"/>
<element name="U$1" library="SparkFun" package="OSHW-LOGO-S" value="OSHW-LOGOS"/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/5" value="150"/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="UC" pad="8"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="VBUS"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="UC" pad="4"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="UC" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="UC" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN3">
<contactref element="UC" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PIN2">
<contactref element="UC" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PIN1">
<contactref element="UC" pad="6"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIN4">
<contactref element="UC" pad="5"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="VCC_HEADER">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="X1" pad="D+"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="D-"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
