<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="53.34" x2="97.46" y2="53.34" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="97.46" y1="53.34" x2="100" y2="50.8" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="50.8" x2="100" y2="2.54" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="53.34" width="0.254" layer="20"/>
<text>10</text>
<text>11</text>
<text>12</text>
<text>13</text>
<text>9 8  7 6 5 4 3 2 1 0</text>
<text>GND</text>
<text>VBAT</text>
<text>RST</text>
<text>3V3</text>
<text>5V</text>
<text>Vin</text>
<text>GND</text>
<text>COM2</text>
<text>COM2</text>
<text>SCK</text>
<text>MOSI</text>
<text>MISO</text>
<text>SPI1</text>
<text>SPI1</text>
<text>SPI1</text>
<text>PWM</text>
<text>COM1</text>
<text>RX</text>
<text>RTS</text>
<text>CTS</text>
<text>COM2</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>COM2</text>
<text>COM1</text>
<text>TX</text>
<text>MicroSD</text>
<text>imbmw.net</text>
<text>imBMW V2</text>
<text>Anton Sedyshev (c) toxs.ru</text>
<text>Microsoft .NET Micro Framework</text>
<text>Embedded Development using</text>
<text>14 15 16 17 18</text>
<text>A0</text>
<text>A1</text>
<text>A2</text>
<text>A3</text>
<text>A4</text>
<text>A5</text>
<text>19</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>CAN1</text>
<text>CAN1</text>
<text>SDA</text>
<text>SCL</text>
<hole x="66.04" y="35.56" drill="3.2"/>
<hole x="66.04" y="7.62" drill="3.2"/>
<hole x="15.24" y="50.8" drill="3.2"/>
<hole x="96.52" y="2.54" drill="3.2"/>
<hole x="90.17" y="50.8" drill="3.2"/>
<hole x="27.559" y="2.54" drill="3.2"/>
<wire x1="100" y1="2.54" x2="97.46" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="97.46" y2="0" width="0.254" layer="20"/>
<text>-  + iBus</text>
<text>OpenSource Hardware</text>
<text>imBMW</text>
<text>FEZ Cerb40</text>
<text>Made in USA</text>
<text>Designed and assembled in Russia</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X08">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="POWER-CHOKE_WE-TPC">
<description>&lt;b&gt;POWER-CHOKE WE-TPC&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Würth Elektronik, Partnumber: 744053220&lt;br&gt;
Source: WE-TPC 744053220.pdf</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
<package name="SMC_D">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
<package name="SMC_B">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="GHI">
<packages>
<package name="DIODE_SMA">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="USB">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-tact">
<packages>
<package name="DTSM-4">
</package>
</packages>
</library>
<library name="national-semiconductor">
<description>&lt;b&gt;National Semiconductor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.national.com&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO263-5">
<description>&lt;b&gt;TO-263&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ozlollc">
<packages>
<package name="FEZ_CERB_40">
</package>
</packages>
</library>
<library name="toxs">
<description>toxsedyshev's library</description>
<packages>
<package name="SO16L">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package&lt;/b&gt; .300 SIOC&lt;p&gt;
Source: http://www.maxim-ic.com/cgi-bin/packages?pkg=16%2FSOIC%2E300&amp;Type=Max</description>
</package>
<package name="MICROSD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="SML0603">
<description>&lt;b&gt;SML0603-XXX (HIGH INTENSITY) LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;table&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;AG3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;AQUA GREEN&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;B1K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER BLUE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;R1K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;R3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;ULTRA RED&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;O3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;O3KH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SOFT ORANGE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Y3KH&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Y3K&lt;/td&gt;&lt;td&gt;SUPER YELLOW&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td&gt;2CW&lt;/td&gt;&lt;td&gt;WHITE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;
Source: http://www.ledtronics.com/ds/smd-0603/Dstr0092.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X5" library="toxs" package="MICROSD" value="MICROSD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0805" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="R0805" value="22">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-amp" package="USB" value="host">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LDR" library="switch-tact" package="DTSM-4" value="DTSM-4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X08" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="pinhead" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="national-semiconductor" package="TO263-5" value="LM2596S">
<attribute name="OC_NEWARK" value="41K3842"/>
<attribute name="MPN" value="LM2596S-ADJ/NOPB"/>
<attribute name="MF" value="NATIONAL SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9494367"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="SMC_D" value="220uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="SMC_D" value="220uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="rcl" package="POWER-CHOKE_WE-TPC" value="33uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="ozlollc" package="FEZ_CERB_40" value="FEZ_CERB_40">
<attribute name="VERSION" value="1.1"/>
</element>
<element name="D1" library="GHI" package="DIODE_SMA" value="STPS140A">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="toxs" package="SO16L" value="TH3122">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0805" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="R0805" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="R0805" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0805" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="R0805" value="47K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805" value=".1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="GHI" package="DIODE_SMA" value="STPS140A">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L2" library="rcl" package="POWER-CHOKE_WE-TPC" value="33uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="82p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="SMC_B" value="6.8u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="con-lstb" package="MA03-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RST" library="switch-tact" package="DTSM-4" value="DTSM-4">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="SML0603" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="R0805" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="GHI" package="DIODE_SMA" value="STPS140A">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="USB"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X5" pad="GND"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="GND"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="X5" pad="G2"/>
<contactref element="X5" pad="G3"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="VCC"/>
<contactref element="LDR" pad="4"/>
<contactref element="LDR" pad="3"/>
<contactref element="X5" pad="VCC"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="RST" pad="4"/>
<contactref element="RST" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB14/USBH_DM">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="PB14"/>
</signal>
<signal name="PB15/USBH_DP">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="PB15"/>
</signal>
<signal name="VBAT">
<contactref element="IC1" pad="VBAT"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PC11/SD_D3">
<contactref element="X5" pad="CS"/>
<contactref element="IC1" pad="PC11"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC12/SD_CLK">
<contactref element="X5" pad="CLK"/>
<contactref element="IC1" pad="PC12"/>
</signal>
<signal name="PC8/SD_D0">
<contactref element="X5" pad="DO"/>
<contactref element="IC1" pad="PC8"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PD2/SD_CMD">
<contactref element="X5" pad="DI"/>
<contactref element="IC1" pad="PD2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PC10/SD_D2">
<contactref element="X5" pad="RS1"/>
<contactref element="IC1" pad="PC10"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PC9/SD_D1">
<contactref element="X5" pad="RS2"/>
<contactref element="IC1" pad="PC9"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$146">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$152">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PC1">
<contactref element="IC1" pad="PC1"/>
<contactref element="JP5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PA4/DAC1">
<contactref element="IC1" pad="PA4"/>
<contactref element="JP5" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC3">
<contactref element="IC1" pad="PC3"/>
<contactref element="JP5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PA5/DAC2">
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="PA5"/>
</signal>
<signal name="PB10/UART3_TX">
<contactref element="IC1" pad="PB10"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="PA8">
<contactref element="IC1" pad="PA8"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PB4/MISO">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="PB4"/>
</signal>
<signal name="PB5/MOSI">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="IC1" pad="PB5"/>
</signal>
<signal name="PA7">
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="PA7"/>
</signal>
<signal name="PC7/UART1_RX">
<contactref element="IC1" pad="PC7"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PB3/SCK">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="PB3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="JP4" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LOADER">
<contactref element="IC1" pad="LODR"/>
<contactref element="LDR" pad="1"/>
<contactref element="LDR" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA13/JTAG_SWDIO">
<contactref element="IC1" pad="PA13"/>
</signal>
<signal name="PA6">
<contactref element="IC1" pad="PA6"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PA14/JTAG_CLK">
<contactref element="IC1" pad="PA14"/>
</signal>
<signal name="PB9/CAN1_TX">
<contactref element="IC1" pad="PB9"/>
<contactref element="JP1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PB8/CAN1_RX">
<contactref element="IC1" pad="PB8"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="PB7/SDA">
<contactref element="IC1" pad="PB7"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB6/SCL">
<contactref element="IC1" pad="PB6"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="PC0">
<contactref element="IC1" pad="PC0"/>
<contactref element="JP5" pad="6"/>
</signal>
<signal name="PA0/UART2_CTS">
<contactref element="IC1" pad="PA0"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="REST"/>
<contactref element="RST" pad="1"/>
<contactref element="RST" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA1/UART2_RTS">
<contactref element="IC1" pad="PA1"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="PA2/UART2_TX">
<contactref element="IC1" pad="PA2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PA3/UART2_RX">
<contactref element="IC1" pad="PA3"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="L2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IBUS">
<contactref element="L2" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PB11/UART3_RX">
<contactref element="IC1" pad="PB11"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="PC2">
<contactref element="IC1" pad="PC2"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="PC6/UART1_TX">
<contactref element="IC1" pad="PC6"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
