(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew "(5.1.9)-1")
  (general
    (thickness 1.6)
    (drawings 352)
    (tracks 247)
    (zones 0)
    (modules 5)
    (nets 25)
  )
  (page A4)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
    (45 Margin user)
    (46 B.CrtYd user)
    (47 F.CrtYd user)
    (48 B.Fab user)
    (49 F.Fab user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.25)
    (trace_clearance 0.2)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only yes)
    (trace_min 0.2)
    (via_size 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (via_min_size 0.4)
    (via_min_drill 0.3)
    (uvia_size 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.2)
    (uvia_min_drill 0.1)
    (edge_width 0.05)
    (segment_width 0.2)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.12)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 1)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010fc_ffffffff)
      (usegerberextensions false)
      (usegerberattributes true)
      (usegerberadvancedattributes true)
      (creategerberjobfile true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15.000000)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 1)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory ""))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "Net-(J1-Pad20)")
  (net 2 "Net-(J1-Pad19)")
  (net 3 "Net-(J1-Pad18)")
  (net 4 "Net-(J1-Pad17)")
  (net 5 "Net-(J1-Pad16)")
  (net 6 "Net-(J1-Pad15)")
  (net 7 "Net-(J1-Pad14)")
  (net 8 "Net-(J1-Pad13)")
  (net 9 "Net-(J1-Pad12)")
  (net 10 "Net-(J1-Pad11)")
  (net 11 "Net-(J1-Pad10)")
  (net 12 "Net-(J1-Pad9)")
  (net 13 "Net-(J1-Pad8)")
  (net 14 "Net-(J1-Pad7)")
  (net 15 "Net-(J1-Pad6)")
  (net 16 "Net-(J1-Pad5)")
  (net 17 "Net-(J1-Pad4)")
  (net 18 "Net-(J1-Pad3)")
  (net 19 "Net-(J1-Pad2)")
  (net 20 "Net-(J1-Pad1)")
  (net 21 "Net-(J2-Pad24)")
  (net 22 "Net-(J2-Pad23)")
  (net 23 "Net-(J2-Pad22)")
  (net 24 "Net-(J2-Pad21)")
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2)
    (trace_width 0.25)
    (via_dia 0.8)
    (via_drill 0.4)
    (uvia_dia 0.3)
    (uvia_drill 0.1)
    (add_net "Net-(J1-Pad1)")
    (add_net "Net-(J1-Pad10)")
    (add_net "Net-(J1-Pad11)")
    (add_net "Net-(J1-Pad12)")
    (add_net "Net-(J1-Pad13)")
    (add_net "Net-(J1-Pad14)")
    (add_net "Net-(J1-Pad15)")
    (add_net "Net-(J1-Pad16)")
    (add_net "Net-(J1-Pad17)")
    (add_net "Net-(J1-Pad18)")
    (add_net "Net-(J1-Pad19)")
    (add_net "Net-(J1-Pad2)")
    (add_net "Net-(J1-Pad20)")
    (add_net "Net-(J1-Pad3)")
    (add_net "Net-(J1-Pad4)")
    (add_net "Net-(J1-Pad5)")
    (add_net "Net-(J1-Pad6)")
    (add_net "Net-(J1-Pad7)")
    (add_net "Net-(J1-Pad8)")
    (add_net "Net-(J1-Pad9)")
    (add_net "Net-(J2-Pad21)")
    (add_net "Net-(J2-Pad22)")
    (add_net "Net-(J2-Pad23)")
    (add_net "Net-(J2-Pad24)")
  )
  (module t_misc:TP60 (layer F.Cu) (tedit 600069B0)
    (at 174.625 125.984 90)
    (fp_text reference REF** (at -2.032 0.127 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TP (at 0.05 -1.375 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 1.5 1.5) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 "Net-(J1-Pad20)"))
  )
  (module t_logos:Thales_15x2_Cu (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 156.1465 119.507 90)
    (fp_text reference G*** (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value LOGO (at 0.75 0 90) (layer F.SilkS) hide)
  )
  (module "t_connectors:FH12A-24S-0.5SH(55)_flex_connector" (layer F.Cu) (tedit 6000664B)
    (at 180.5178 122.428 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference J2 (at -4.3688 1.8542 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value "Conn_FH12A-24S-0.5SH(55)" (at -4.6482 3.3782 90) (layer F.Fab))
    (pad 25 smd rect (at 2.4384 -3.3528 270) (size 2 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(J1-Pad20)"))
    (pad 26 smd rect (at -13.4112 -3.302 270) (size 2 2.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(J1-Pad20)"))
    (pad 24 smd oval (at -11.2364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 "Net-(J2-Pad24)"))
    (pad 23 smd oval (at -10.7364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 "Net-(J2-Pad23)"))
    (pad 22 smd oval (at -10.2364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 "Net-(J2-Pad22)"))
    (pad 21 smd oval (at -9.7364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 "Net-(J2-Pad21)"))
    (pad 20 smd oval (at -9.2364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "Net-(J1-Pad20)"))
    (pad 19 smd oval (at -8.7364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "Net-(J1-Pad19)"))
    (pad 18 smd oval (at -8.2364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "Net-(J1-Pad18)"))
    (pad 17 smd oval (at -7.7364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 "Net-(J1-Pad17)"))
    (pad 16 smd oval (at -7.2364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 "Net-(J1-Pad16)"))
    (pad 15 smd oval (at -6.7364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 "Net-(J1-Pad15)"))
    (pad 14 smd oval (at -6.2364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 "Net-(J1-Pad14)"))
    (pad 13 smd oval (at -5.7364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 "Net-(J1-Pad13)"))
    (pad 12 smd oval (at -5.2364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 "Net-(J1-Pad12)"))
    (pad 11 smd oval (at -4.7364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 "Net-(J1-Pad11)"))
    (pad 10 smd oval (at -4.2364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 "Net-(J1-Pad10)"))
    (pad 9 smd oval (at -3.7364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 "Net-(J1-Pad9)"))
    (pad 8 smd oval (at -3.2364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 "Net-(J1-Pad8)"))
    (pad 7 smd oval (at -2.7364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 "Net-(J1-Pad7)"))
    (pad 6 smd oval (at -2.2364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 "Net-(J1-Pad6)"))
    (pad 5 smd oval (at -1.7364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 "Net-(J1-Pad5)"))
    (pad 4 smd oval (at -1.2364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 "Net-(J1-Pad4)"))
    (pad 3 smd oval (at -0.7364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 2 smd oval (at -0.2364 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at 0.2636 0 270) (size 0.3 1.32) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 "Net-(J1-Pad1)"))
    (model ${T_LIBS}/3d/t_connectors/FH12A-24S-0.5SH.stp
      (offset (xyz -26 22 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 90 0))
    )
  )
  (module t_connectors:AXK5S20047Y_socket (layer B.Cu) (tedit 600026D4)
    (at 160.2994 118.5926 180)
    (attr smd)
    (fp_text reference J1 (at -6.5786 -2.667) (layer B.SilkS))
    (fp_text value AXK520147YG_socket (at 0 0) (layer B.Fab))
    (pad 20 smd oval (at 2.54 -2 180) (size 0.75 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 1 "Net-(J1-Pad20)"))
    (pad 19 smd oval (at 2.5146 1.9812 180) (size 0.75 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 2 "Net-(J1-Pad19)"))
    (pad 18 smd oval (at 1.75 -2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 3 "Net-(J1-Pad18)"))
    (pad 17 smd oval (at 1.75 2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 4 "Net-(J1-Pad17)"))
    (pad 16 smd oval (at 1.25 -2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 5 "Net-(J1-Pad16)"))
    (pad 15 smd oval (at 1.25 2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 6 "Net-(J1-Pad15)"))
    (pad 14 smd oval (at 0.75 -2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 7 "Net-(J1-Pad14)"))
    (pad 13 smd oval (at 0.75 2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 8 "Net-(J1-Pad13)"))
    (pad 12 smd oval (at 0.25 -2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 9 "Net-(J1-Pad12)"))
    (pad 11 smd oval (at 0.25 2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 10 "Net-(J1-Pad11)"))
    (pad 10 smd oval (at -0.25 -2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 11 "Net-(J1-Pad10)"))
    (pad 9 smd oval (at -0.25 2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 12 "Net-(J1-Pad9)"))
    (pad 8 smd oval (at -0.75 -2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 13 "Net-(J1-Pad8)"))
    (pad 7 smd oval (at -0.75 2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 14 "Net-(J1-Pad7)"))
    (pad 6 smd oval (at -1.25 -2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 15 "Net-(J1-Pad6)"))
    (pad 5 smd oval (at -1.25 2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 16 "Net-(J1-Pad5)"))
    (pad 4 smd oval (at -1.75 -2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 17 "Net-(J1-Pad4)"))
    (pad 3 smd oval (at -1.75 2 180) (size 0.25 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 18 "Net-(J1-Pad3)"))
    (pad 2 smd oval (at -2.5146 -2.032 180) (size 0.75 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 19 "Net-(J1-Pad2)"))
    (pad 1 smd rect (at -2.5146 1.9812 180) (size 0.75 2) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
      (net 20 "Net-(J1-Pad1)"))
  )
  (module MountingHole:MountingHole_2.7mm_M2.5_Pad_TopBottom (layer F.Cu) (tedit 56D1B4CB)
    (at 162.0266 125.2474)
    (descr "Mounting Hole 2.7mm, M2.5")
    (tags "mounting hole 2.7mm m2.5")
    (attr virtual)
    (fp_text reference REF** (at 0 -3.7) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MountingHole_2.7mm_M2.5_Pad_TopBottom (at 1.1684 4.9276) (layer F.Fab))
    (fp_text user %R (at 0.3 0) (layer F.Fab))
    (pad 1 connect circle (at 0 0) (size 5.4 5.4) (layers B.Cu B.Mask))
    (pad 1 connect circle (at 0 0) (size 5.4 5.4) (layers F.Cu F.Mask))
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 3.1 3.1) (drill 2.7) (layers *.Cu *.Mask))
  )
  (gr_text "Jan 2021" (at 169.799 123.063 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text SK1598 (at 169.291 124.968 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text GND (at 174.625 127.762 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Keyboard\nAdapter" (at 162.941 113.03 180) (layer F.Cu))
  (gr_text Javelin (at 162.814 115.57 180) (layer F.Cu))
  (gr_text 14 (at 167.1828 107.7595 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 4 (at 164.4015 120.904 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2 (at 165.735 120.396 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 6 (at 167.7162 119.5705 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 8 (at 169.291 119.3165 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 18 (at 170.4975 118.1735 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 11 (at 172.466 118.491 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 12 (at 157.607 108.966 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 19 (at 177.419 112.268 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 18 (at 174.879 109.728 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 17 (at 176.2125 113.3475 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 16 (at 173.1645 109.347 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 15 (at 173.8376 112.5855 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 13 (at 172.8216 115.7224 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 9 (at 171.1198 115.3795 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 7 (at 169.9768 115.3795 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 5 (at 168.91 115.3795 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text "3\n" (at 167.7035 115.3795 180) (layer F.SilkS))
  (gr_text 1 (at 165.7985 115.8875 180) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 189.23 106.045) (end 189.23 128.905) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 153.67 106.045) (end 189.23 106.045) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 153.67 128.905) (end 153.67 106.045) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (gr_line (start 189.23 128.905) (end 153.67 128.905) (layer Edge.Cuts) (width 0.05))
  (zone (net 1) (net_name "Net-(J1-Pad20)") (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 188.595 128.27) (xy 154.305 128.27) (xy 154.305 106.68) (xy 188.595 106.68)
      )
    )
  )
  (zone (net 1) (net_name "Net-(J1-Pad20)") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 188.595 128.27) (xy 154.305 128.27) (xy 154.305 106.68) (xy 188.595 106.68)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 178.648571 113.243571) (xy 178.013571 113.878571) (xy 177.378571 113.243571) (xy 178.013571 112.608571)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 176.878064 114.394064) (xy 176.243064 115.029064) (xy 175.608064 114.394064) (xy 176.243064 113.759064)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 174.498 113.665) (xy 173.863 114.3) (xy 173.228 113.665) (xy 173.863 113.03)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 175.514 110.744) (xy 174.879 111.379) (xy 174.244 110.744) (xy 174.879 110.109)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 173.863 110.363) (xy 173.228 110.998) (xy 172.593 110.363) (xy 173.228 109.728)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 167.8305 108.7755) (xy 167.1955 109.4105) (xy 166.5605 108.7755) (xy 167.1955 108.1405)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 173.54181 114.93869) (xy 172.90681 115.57369) (xy 172.27181 114.93869) (xy 172.90681 114.30369)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 172.2755 117.6655) (xy 171.6405 118.3005) (xy 171.0055 117.6655) (xy 171.6405 117.0305)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 171.7675 116.459) (xy 171.1325 117.094) (xy 170.4975 116.459) (xy 171.1325 115.824)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 170.688 116.5225) (xy 170.053 117.1575) (xy 169.418 116.5225) (xy 170.053 115.8875)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 169.6085 116.459) (xy 168.9735 117.094) (xy 168.3385 116.459) (xy 168.9735 115.824)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.3385 116.5225) (xy 167.7035 117.1575) (xy 167.0685 116.5225) (xy 167.7035 115.8875)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 171.3865 119.253) (xy 170.7515 119.888) (xy 170.1165 119.253) (xy 170.7515 118.618)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 169.952336 120.485836) (xy 169.317336 121.120836) (xy 168.682336 120.485836) (xy 169.317336 119.850836)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 168.402 120.7135) (xy 167.767 121.3485) (xy 167.132 120.7135) (xy 167.767 120.0785)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 166.4335 121.539) (xy 165.7985 122.174) (xy 165.1635 121.539) (xy 165.7985 120.904)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 164.542683 120.000817) (xy 163.907683 120.635817) (xy 163.272683 120.000817) (xy 163.907683 119.365817)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 158.3055 110.109) (xy 157.6705 110.744) (xy 157.0355 110.109) (xy 157.6705 109.474)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Mask) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill yes (arc_segments 32) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508))
    (polygon
      (pts
        (xy 166.4335 117.094) (xy 165.7985 117.729) (xy 165.1635 117.094) (xy 165.7985 116.459)
      )
    )
  )
)
