<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="6.9976" y1="-0.0204" x2="64.1224" y2="-0.0204" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="64.1224" y1="-0.0204" x2="64.135" y2="2.2225" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="64.135" y1="2.2225" x2="68.8975" y2="6.985" width="0.127" layer="20" curve="-89.992782"/>
<wire x1="68.8975" y1="6.985" x2="71.12" y2="6.985" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="71.12" y1="6.985" x2="71.12" y2="38.735" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="71.12" y1="38.735" x2="68.8975" y2="38.735" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="68.8975" y1="38.735" x2="64.0589" y2="43.5736" width="0.127" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="64.0589" y1="43.5736" x2="64.0589" y2="45.715" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="64.0589" y1="45.715" x2="6.9976" y2="45.715" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="6.9976" y1="45.715" x2="6.9976" y2="43.5101" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="6.9976" y1="43.5101" x2="2.2225" y2="38.735" width="0.127" layer="20" curve="-90.0048"/>
<wire x1="2.2225" y1="38.735" x2="0" y2="38.735" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="38.735" x2="0" y2="6.985" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="6.985" x2="2.2225" y2="6.985" width="0.127" layer="20"/>
<wire x1="2.2225" y1="6.985" x2="6.985" y2="2.2225" width="0.127" layer="20" curve="-89.997594"/>
<wire x1="6.985" y1="2.2225" x2="6.9976" y2="-0.0204" width="0.127" layer="20"/>
<hole x="13.335" y="22.86" drill="3.048"/>
<hole x="57.785" y="22.86" drill="3.048"/>
<text>TREM</text>
<text>CHOR</text>
<text>LINE</text>
<text>6.3
VAC</text>
<text>GND</text>
<text>SW IN</text>
<text>G</text>
<text>G</text>
<text>C1</text>
<text>C3</text>
<text>C4</text>
<text>D1</text>
<text>1N4001</text>
<text>D2</text>
<text>1N4148</text>
<text>IC1</text>
<text>MC78L05</text>
<text>R1</text>
<text>R2</text>
<text>R3</text>
<text>R4</text>
<text>R5</text>
<text>R6</text>
<text>R7</text>
<text>R8</text>
<text>R9</text>
<text>R10</text>
<text>R11</text>
<text>R12</text>
<text>T1</text>
<text>BTA08600CW</text>
<text>T2</text>
<text>BTA08600CW</text>
<text>U1</text>
<text>PIC12F675P</text>
<text>MOC3021M</text>
<text>U2</text>
<text>MOC3021M</text>
<text>U3</text>
<text>Arcane Devices
Mk4 SSR v.1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="local">
<packages>
<package name="DIL-08">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="RN50">
</package>
<package name="C320">
</package>
<package name="DO41Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="PAD_100">
</package>
<package name="EEU_12P5_DIA">
</package>
<package name="PAD_70">
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<description>&lt;b&gt;Opto Couplers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Siemens, Hewlett-Packard, Texas Instuments, Sharp, Motorola&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL06">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola : www.onsemi.com
&lt;li&gt;Fairchild : www.fairchildsemi.com
&lt;li&gt;Philips : www.semiconductors.com
&lt;li&gt;Vishay : www.vishay.de
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-7">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 7.62 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="triac">
<description>&lt;b&gt;Thyristors, Triacs, Trigger Diodes&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TO220BV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="v-reg">
<description>&lt;b&gt;Voltage Regulators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="78LXX">
<description>&lt;b&gt;VOLTAGE REGULATOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="local" package="DIL-08" value="PIC12F675P">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="local" package="C320" value="0.1u"/>
<element name="R1" library="local" package="RN50" value="220k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="local" package="RN50" value="200k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="local" package="RN50" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="local" package="DO41Z10" value="1N4001">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="local" package="RN50" value="10">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U2" library="optocoupler" package="DIL06" value="MOC3021M">
<attribute name="OC_NEWARK" value="95B7895"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3021-M"/>
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021365"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U3" library="optocoupler" package="DIL06" value="MOC3021M">
<attribute name="OC_NEWARK" value="95B7895"/>
<attribute name="MPN" value="MOC3021-M"/>
<attribute name="MF" value="FAIRCHILD SEMICONDUCTOR"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1021365"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="local" package="RN50" value="33k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="local" package="C320" value="470p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="local" package="EEU_12P5_DIA" value="1000u/35V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO35-7" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="local" package="C320" value="0.1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="local" package="RN50" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="local" package="RN50" value="220">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="local" package="RN50" value="220">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="local" package="RN50" value="180">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="local" package="RN50" value="180">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="T1" library="triac" package="TO220BV" value="BTA08600CW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="triac" package="TO220BV" value="BTA08600CW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="local" package="RN50" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="local" package="RN50" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="local" package="C320" value="470p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="v-reg" package="78LXX" value="MC78L05">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="local" package="PAD_100" value=""/>
<element name="P2" library="local" package="PAD_100" value=""/>
<element name="P3" library="local" package="PAD_100" value=""/>
<element name="E_3" library="local" package="PAD_70" value=""/>
<element name="E_1" library="local" package="PAD_70" value=""/>
<element name="E_2" library="local" package="PAD_70" value=""/>
<element name="E_4" library="local" package="PAD_70" value=""/>
<element name="E_5" library="local" package="PAD_70" value=""/>
<element name="E_6" library="local" package="PAD_70" value=""/>
<element name="E_7" library="local" package="PAD_70" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C5" pad="P$2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C4" pad="P$2"/>
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="P$2"/>
<contactref element="IC1" pad="GND"/>
<contactref element="E_2" pad="P$1"/>
<contactref element="E_5" pad="P$1"/>
<contactref element="E_7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="E_1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="C4" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="IN"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C5" pad="P$1"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="OUT"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="E_4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="E_3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="T1" pad="G"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="T2" pad="G"/>
<contactref element="U3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="T2" pad="T2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="P2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="T1" pad="T2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="T1" pad="T1"/>
<contactref element="T2" pad="T1"/>
<contactref element="P3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="P$1"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="E_6" pad="P$1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
