<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.508" y1="0" x2="8.108" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.108" y1="0" x2="8.108" y2="14.4782" width="0" layer="20"/>
<wire x1="8.108" y1="14.4782" x2="-0.508" y2="14.4782" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.508" y1="14.4782" x2="-0.508" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>DO&lt;</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>&lt;DI</text>
<text>WS2812B</text>
<text>DAFR</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="WS2812B">
</package>
<package name="C0402K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0204 Reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1005</description>
</package>
<package name="1X03-CLEANBIG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SMD1,27-2,54">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="L1" library="adafruit" package="WS2812B" value="WS2812B"/>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0402K" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="adafruit" package="1X03-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="adafruit" package="1X03-CLEANBIG" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254"/>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD5" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD6" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD7" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD8" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD9" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="WIREPADSMD1,27-254"/>
<element name="PAD10" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD11" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD12" library="wirepad" package="SMD1,27-2,54" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="L1" pad="1-VDD"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="L1" pad="4-DIN"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="PAD5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="L1" pad="2-DOUT"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="L1" pad="3-GND"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="PAD6" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
