<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="7" y1="-1" x2="3" y2="3" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="3" y1="3" x2="3" y2="50" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="3" y1="50" x2="7" y2="54" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="31" y1="54" x2="35" y2="50" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="35" y1="3" x2="31" y2="-1" width="0.4064" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="31" y1="-1" x2="7" y2="-1" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="35" y1="3" x2="35" y2="50" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="31" y1="54" x2="7" y2="54" width="0.4064" layer="20"/>
<text>ESP8266 + SHT-31D
OpenHAB Sensor Board</text>
</plain>
<libraries>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE10">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FE07">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Personal Library">
<packages>
<package name="PJ-102A">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lsta" package="FE10" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lsta" package="FE10" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lsta" package="FE07" value="">
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="U$1" library="Personal Library" package="PJ-102A" value="PJ-102A"/>
</elements>
<signals>
<signal name="-GND">
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="BARREL"/>
<contactref element="SV3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="CENTER"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="SV3" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
