<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.0.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.038" y1="0" x2="41.618" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.618" y1="0" x2="41.618" y2="21.463" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.618" y1="21.463" x2="0.038" y2="21.463" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.038" y1="21.463" x2="0.038" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>OUT</text>
<text>B</text>
<text>V1.1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="assorted">
<packages>
<package name="SOT-223-REG">
</package>
<package name="DO-214AB">
</package>
<package name="3.6_PAD_R">
</package>
</packages>
</library>
<library name="cap-master">
<packages>
<package name="7343-TE-D">
<description>&lt;b&gt;SMD TANTALUM&lt;/b&gt; - Panasonic Size D&lt;p&gt; 
EIA Code 7343, Size D, 7.3 mm x 4.3 mm, grid 0.0125 inch</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805K" value="1uF/50v/0805/Ceramic">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="assorted" package="DO-214AB" value="TVS/30v/300W/Bidirectional/SMDJ30CA/DO214AB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="cap-master" package="7343-TE-D" value="33uF/35V/0.1&lt;ESR&lt;1.0/7343">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H2" library="assorted" package="3.6_PAD_R" value="HOLE"/>
<element name="H1" library="assorted" package="3.6_PAD_R" value="HOLE"/>
<element name="IC1" library="assorted" package="SOT-223-REG" value="LM2940T-10/SOT-223">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="IC1" pad="TAB"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="H2" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="O"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="P$1"/>
<contactref element="IC1" pad="I"/>
</signal>
<signal name="N$1">
</signal>
<signal name="N$2">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
