<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>PWR</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>RSSI</text>
<text>XBee Socket Up</text>
<text>XBee Socket Up</text>
<text>RESET</text>
<text>Baud Rate
4800
9600
19200</text>
<text>&gt;ISSUE</text>
<text>BelfryBoy FTDI
to XRF wireless</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="EIA3216">
</package>
<package name="0402-CAP">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0402-RES">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="LED-0603">
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="USB-MINIB">
<description>&lt;b&gt;USB Series Mini-B Surface Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SSOP28DB">
<description>&lt;b&gt;Small Shrink Outline Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TACTILE_SWITCH_SMD">
</package>
</packages>
</library>
<library name="hammond">
<packages>
<package name="1593K">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Ciseco+Footprints">
<packages>
<package name="XRF">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
<attribute name="ISSUE" value="V1.1"/>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C11" library="SparkFun" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="SparkFun" package="0402-RES" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="SparkFun" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="SparkFun" package="LED-0603" value="Red">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="SparkFun" package="LED-0603" value="Red">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="SparkFun" package="LED-0603" value="Green">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="SparkFun" package="0402-RES" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="SparkFun" package="0402-RES" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="SparkFun" package="USB-MINIB" value="USBSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="SparkFun" package="LED-0603" value="Green">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="SparkFun" package="0402-RES" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U3" library="SparkFun" package="SOT23-5" value="MIC5205 3.3V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="SparkFun" package="EIA3216" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="SparkFun" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="SparkFun" package="SSOP28DB" value="FT232RLSSOP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PCB1" library="hammond" package="1593K" value="1593K"/>
<element name="RF1" library="Ciseco+Footprints" package="XRF" value="XRF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="SparkFun" package="TACTILE_SWITCH_SMD" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="J1" pad="GND"/>
<contactref element="LED4" pad="C"/>
<contactref element="U3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="C"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="RF1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="VBUS"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DIN">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="RF1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DOUT">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="RF1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U3" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="A"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="RF1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="TXLED">
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="23"/>
</signal>
<signal name="RXLED">
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="IC1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="J1" pad="D-"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="J1" pad="D+"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="RSSI">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="RF1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="3V-INT">
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="RF1" pad="20"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="RF1" pad="19"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
