<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.1.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="28.88" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.88" y1="0" x2="28.88" y2="13.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28.88" y1="13.96" x2="2.54" y2="13.96" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="13.96" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="13.97" x2="2.54" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="29.21" y2="0" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="0" x2="29.21" y2="13.97" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="13.97" x2="2.54" y2="13.97" width="0.4064" layer="20"/>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>by
Klotz</text>
</plain>
<libraries>
<library name="atmel">
<description>&lt;b&gt;AVR Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Configurable logic, microcontrollers, nonvolatile memories&lt;p&gt;
Based on the following sources:&lt;p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;www.atmel.com
&lt;li&gt;CD-ROM : Configurable Logic Microcontroller Nonvolatile Memory
&lt;li&gt;CadSoft download site, www.cadsoft.de or www.cadsoftusa.com , file at90smcu_v400.zip
&lt;li&gt;avr.lbr
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Revised by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="8S1">
<description>&lt;b&gt;8S1&lt;/b&gt; 8-lead (0.150" Wide Body)&lt;p&gt;
Plastic Gull Wing Small Outline (JEDEC SOIC)&lt;br&gt;
Source: http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2535S.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA03-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-3m">
<description>&lt;b&gt;3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PCMCIA-CompactFlash Connectors&lt;p&gt;
Zero Insertion Force Socked&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PAK100/2500-10">
<description>&lt;b&gt;3M (TM) Pak 100 4-Wall Header&lt;/b&gt; Straight&lt;p&gt;
Source: 3M</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="atmel" package="8S1" value="TINY13-20SSU">
<attribute name="OC_NEWARK" value="58M3771"/>
<attribute name="MPN" value="ATTINY13-20SSU"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1455133"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA03-2" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="SV3" library="con-lstb" package="MA04-1" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="X1" library="con-3m" package="PAK100/2500-10" value="2510-">
<attribute name="OC_NEWARK" value="46F4725"/>
<attribute name="MPN" value="2510-6002UB"/>
<attribute name="MF" value="3M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9838244"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="SV3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="X1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X1" pad="10"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV3" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
