<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="3.81" y1="0" x2="88.265" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.265" y1="122.86" x2="3.81" y2="122.86" width="0" layer="20"/>
<wire x1="3.81" y1="122.86" x2="3.81" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="88.265" y1="122.86" x2="88.265" y2="0" width="0" layer="20"/>
<hole x="6.985" y="120.015" drill="3.2"/>
<hole x="7.62" y="3.81" drill="3.2"/>
<hole x="85.09" y="3.81" drill="3.2"/>
<hole x="85.725" y="120.015" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="STM32F4-DISCOVERY">
<packages>
<package name="STM32F4-DISCOVERY">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA07-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA08-2">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA03-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA04-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="zzz_Sascha">
<description>&lt;font size="+1"&gt;&lt;b&gt;Saschas eigene Kreationen&lt;/b&gt;&lt;/font&gt;

&lt;p&gt;&lt;i&gt;Eigene und EAGLE-Anwendern Bibliothek&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=http://www.cadsoft.de&gt;Eagle Hompeage CADSoft&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sascha´s librarys&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;von mir höchst persönlich erstellte LBR!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Viel Spaß beim stöbern!&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;</description>
<packages>
<package name="SPI_SDCARD_6PIN">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="STM32F4-DISCOVERY" package="STM32F4-DISCOVERY" value="STM32F4-DISCOVERY"/>
<element name="POWER" library="con-lstb" package="MA04-1" value=""/>
<element name="SOURCE" library="con-lstb" package="MA03-1" value=""/>
<element name="SD2" library="zzz_Sascha" package="SPI_SDCARD_6PIN" value="SPI_SDCARD"/>
<element name="PINBALL-DMD" library="con-lstb" package="MA07-2" value=""/>
<element name="HUB75" library="con-lstb" package="MA08-2" value=""/>
<element name="HUB08" library="con-lstb" package="MA08-2" value=""/>
<element name="MOSI-MISO" library="con-lstb" package="MA03-1" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="SD2" pad="+5V"/>
<contactref element="U$1" pad="P$53"/>
<contactref element="U$1" pad="P$54"/>
<contactref element="SOURCE" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="POWER" pad="3"/>
<contactref element="SD2" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="P$49"/>
<contactref element="U$1" pad="P$50"/>
<contactref element="HUB08" pad="1"/>
<contactref element="HUB08" pad="3"/>
<contactref element="HUB75" pad="16"/>
<contactref element="HUB75" pad="4"/>
<contactref element="HUB75" pad="8"/>
<contactref element="HUB08" pad="5"/>
<contactref element="POWER" pad="2"/>
<contactref element="PINBALL-DMD" pad="14"/>
<contactref element="PINBALL-DMD" pad="12"/>
<contactref element="PINBALL-DMD" pad="10"/>
<contactref element="PINBALL-DMD" pad="8"/>
<contactref element="PINBALL-DMD" pad="6"/>
<contactref element="PINBALL-DMD" pad="4"/>
<contactref element="PINBALL-DMD" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$51"/>
<contactref element="U$1" pad="P$52"/>
<contactref element="U$1" pad="P$100"/>
<contactref element="U$1" pad="P$99"/>
</signal>
<signal name="PIN_DMD_MOSI_MISO_3">
<contactref element="U$1" pad="P$18"/>
<contactref element="MOSI-MISO" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PIN_DMD_MOSI_MISO_1">
<contactref element="U$1" pad="P$15"/>
<contactref element="MOSI-MISO" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD_CS">
<contactref element="U$1" pad="P$36"/>
<contactref element="SD2" pad="CS"/>
</signal>
<signal name="SD_SCK">
<contactref element="U$1" pad="P$37"/>
<contactref element="SD2" pad="SCK"/>
</signal>
<signal name="SD_MOSI">
<contactref element="U$1" pad="P$39"/>
<contactref element="SD2" pad="MOSI"/>
</signal>
<signal name="SD_MISO">
<contactref element="U$1" pad="P$38"/>
<contactref element="SD2" pad="MISO"/>
</signal>
<signal name="+5V_USB">
<contactref element="U$1" pad="P$94"/>
<contactref element="SOURCE" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+5V_EXT">
<contactref element="POWER" pad="1"/>
<contactref element="SOURCE" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
</signal>
<signal name="N$32">
</signal>
<signal name="N$33">
</signal>
<signal name="N$34">
</signal>
<signal name="N$35">
</signal>
<signal name="N$36">
</signal>
<signal name="N$37">
</signal>
<signal name="N$38">
</signal>
<signal name="PIN_DMD_DE">
<contactref element="PINBALL-DMD" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="PIN_DMD_RD">
<contactref element="PINBALL-DMD" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="PIN_DMD_RCLK">
<contactref element="PINBALL-DMD" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$11"/>
</signal>
<signal name="PIN_DMD_CL">
<contactref element="PINBALL-DMD" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="PIN_DMD_DCLK">
<contactref element="PINBALL-DMD" pad="9"/>
<contactref element="MOSI-MISO" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIN_DMD_SD">
<contactref element="PINBALL-DMD" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="RGB_DMD_STB">
<contactref element="HUB75" pad="14"/>
<contactref element="U$1" pad="P$61"/>
<contactref element="HUB08" pad="14"/>
</signal>
<signal name="RGB_DMD_D">
<contactref element="HUB75" pad="12"/>
<contactref element="U$1" pad="P$64"/>
<contactref element="HUB08" pad="8"/>
</signal>
<signal name="RGB_DMD_B">
<contactref element="HUB75" pad="10"/>
<contactref element="U$1" pad="P$66"/>
<contactref element="HUB08" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RGB_DMD_G1">
<contactref element="HUB75" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="P$82"/>
<contactref element="HUB08" pad="12"/>
</signal>
<signal name="RGB_DMD_G0">
<contactref element="HUB75" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="P$83"/>
<contactref element="HUB08" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RGB_DMD_OE">
<contactref element="HUB75" pad="15"/>
<contactref element="U$1" pad="P$97"/>
<contactref element="HUB08" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RGB_DMD_CLK">
<contactref element="HUB75" pad="13"/>
<contactref element="U$1" pad="P$80"/>
<contactref element="HUB08" pad="16"/>
</signal>
<signal name="RGB_DMD_C">
<contactref element="HUB75" pad="11"/>
<contactref element="U$1" pad="P$63"/>
<contactref element="HUB08" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RGB_DMD_A">
<contactref element="HUB75" pad="9"/>
<contactref element="U$1" pad="P$65"/>
<contactref element="HUB08" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RGB_DMD_B1">
<contactref element="HUB75" pad="7"/>
<contactref element="U$1" pad="P$79"/>
</signal>
<signal name="RGB_DMD_R1">
<contactref element="HUB75" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="P$81"/>
<contactref element="HUB08" pad="11"/>
</signal>
<signal name="RGB_DMD_B0">
<contactref element="HUB75" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="P$84"/>
</signal>
<signal name="RGB_DMD_R0">
<contactref element="HUB75" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="P$86"/>
<contactref element="HUB08" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="HUB08" pad="13"/>
<contactref element="HUB08" pad="15"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
