<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="33.02" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="33.02" x2="33.02" y2="33.02" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="33.02" x2="33.02" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<wire x1="33.02" y1="0" x2="0" y2="0" width="0.1524" layer="20"/>
<text>Bull City Escape</text>
</plain>
<libraries>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SMD2,54-5,08">
<description>&lt;b&gt;SMD PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="TOUCH" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="touch">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="T_IN" library="wirepad" package="SMD2,54-5,08" value=""/>
<element name="G1" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G2" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G3" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
<element name="G4" library="wirepad" package="2,15/1,0" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="TOUCH">
<contactref element="T_IN" pad="1"/>
<contactref element="TOUCH" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="G1" pad="1"/>
<contactref element="G2" pad="1"/>
<contactref element="G3" pad="1"/>
<contactref element="G4" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
