<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.3">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>OUT</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<wire x1="12.843846875" y1="26.6215375" x2="12.85588125" y2="1.320871875" width="0.0254" layer="20" curve="169.865253"/>
<wire x1="12.84011875" y1="26.62159375" x2="15.1050625" y2="26.624115625" width="0.0254" layer="20" curve="234.75484"/>
<wire x1="15.101625" y1="26.6284125" x2="15.087653125" y2="1.317271875" width="0.0254" layer="20" curve="-169.950511"/>
<wire x1="12.8430875" y1="1.321871875" x2="15.09805" y2="1.305859375" width="0.0254" layer="20" curve="-234.906884"/>
<text>Rv-Builders Products 2013</text>
<text>Revision B.1</text>
<text>Wind Dir Encoder WE27</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805K">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0805 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 2012</description>
</package>
<package name="SMC_D">
<description>&lt;b&gt;Chip Capacitor &lt;/b&gt; Polar tantalum capacitors with solid electrolyte&lt;p&gt;
Siemens Matsushita Components B 45 194, B 45 197, B 45 198&lt;br&gt;
Source: www.farnell.com/datasheets/247.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Stofer">
<packages>
<package name="TSSOP16">
<description>&lt;b&gt;Thin Shrink Small Outline Plastic 16&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
http://www.maxim-ic.com .. MAX3223-MAX3243.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wifi_WX">
<packages>
<package name="TP_SOL">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U1" library="Stofer" package="TSSOP16" value="AS5030">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="R0603" value="8.2K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C0805K" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="SMC_D" value="330uF/6.3V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C0805K" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C0805K" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT" library="wifi_WX" package="TP_SOL" value="TPSOL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="+5V" library="wifi_WX" package="TP_SOL" value="TPSOL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="wifi_WX" package="TP_SOL" value="TPSOL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="R0603" value="6.8K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="R0603" value="26.1k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$22">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="13"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="11"/>
<contactref element="+5V" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="OUT" pad="P$1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
