<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="166.21" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="166.21" y1="0" x2="168.75" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="168.75" y1="2.54" x2="168.75" y2="104.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="168.75" y1="104.46" x2="166.21" y2="107" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="166.21" y1="107" x2="2.54" y2="107" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="107" x2="0" y2="104.46" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="0" y1="104.46" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>14x 100n</text>
<text>TWO FILTERS</text>
<text>Rev 0.9
Jan 2018</text>
<text>4172</text>
<text>4172</text>
<text>TWO FILTERS</text>
<text>Rev 0.9
Jan 2018</text>
</plain>
<libraries>
<library name="416_Expander">
<description>Generated from &lt;b&gt;416_Expander.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="PINHEAD_8P_FEMALE">
<description>Header 8-pin FEMALE (Preci-dip)</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="CAP_ELCO_SMD_1UF">
<description>Elco Panasonic 1u, 10u</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 14&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="__AEMIT">
<packages>
<package name="R-0805_0.1%">
<description>Resistor 0805 0.1%</description>
</package>
<package name="R-0805">
<description>RESISTOR 0805</description>
</package>
<package name="CAP-0805">
<description>Cap 0805</description>
</package>
<package name="LOGO-AEMIT_10MM">
<description>Logo AEMIT</description>
</package>
<package name="MOUNT-HOLE_3M">
<description>3mm mounting hole with small keepout perimeter</description>
</package>
<package name="MINIJACK">
<description>Thonkiconn MiniJack</description>
</package>
<package name="9MM_ALPHA-POT">
<description>Alpha 9mm pot - vertical PCB mount</description>
</package>
<package name="LED-1.8MM">
<description>1.8mm LED
Vishay TLU02401</description>
</package>
<package name="LED-3MM">
<description>LED 3mm</description>
</package>
<package name="DO41">
<description>&lt;b&gt;DO41&lt;/b&gt;  5.2mm x 2.7mm</description>
</package>
<package name="SWITCH-SPST_OFF-(ON)">
<description>SPST OFF-(ON) Tact Switch (mini)
E-Switch TL1105SP</description>
</package>
<package name="SWITCH_DPDT_ON-ON">
<description>DPDT ON-ON
(Dailywell Electr.)</description>
</package>
<package name="SO08-1">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
<package name="SOIC16N">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="1V/OCT1" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BPOUT1" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C13" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CUTOFF1" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="10kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FM-1" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="10kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FM-2" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="50kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FM1" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FM2" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H2" library="416_Expander" package="PINHEAD_8P_FEMALE" value="PINHEAD_8_PRECIDIP_F">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H1" library="416_Expander" package="PINHEAD_8P_FEMALE" value="PINHEAD_8_PRECIDIP_F">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="HPOUT1" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="__AEMIT" package="SOIC16N" value="2164">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="linear" package="SO14" value="TL074D">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="__AEMIT" package="LED-1.8MM" value="LED_1.8MM"/>
<element name="L2" library="__AEMIT" package="LED-1.8MM" value="LED_1.8MM"/>
<element name="L3" library="__AEMIT" package="LED-1.8MM" value="LED_1.8MM"/>
<element name="LPOUT1" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="MASTER" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="10kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="__AEMIT" package="R-0805" value="120k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="__AEMIT" package="R-0805" value="120k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="__AEMIT" package="R-0805" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="__AEMIT" package="R-0805" value="120k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="__AEMIT" package="R-0805" value="240k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="__AEMIT" package="R-0805" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="__AEMIT" package="R-0805" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R42" library="__AEMIT" package="R-0805" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R47" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R48" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R51" library="__AEMIT" package="R-0805" value="120k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="__AEMIT" package="R-0805" value="120k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="__AEMIT" package="R-0805" value="120k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESONANCE-CV1" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="50kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESONANCE1" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="10kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RES-CV_IN1" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ROUTING" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="10kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ROUT-CV_IN" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ROUTING-CV" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="50kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIG1" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="50kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIG_IN1" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SLOPE-CV" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="50kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SL-CV_IN" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SLOPE" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="10kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="STATE-CV" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="50kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ST-CV_IN" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="STATE" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="10kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VAROUT1" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="STATESW" library="__AEMIT" package="SWITCH-SPST_OFF-(ON)" value="SWITCH-TACT_MINI_MINITACT"/>
<element name="SLOPESW" library="__AEMIT" package="SWITCH-SPST_OFF-(ON)" value="SWITCH-TACT_MINI_MINITACT"/>
<element name="RANGE-SW" library="__AEMIT" package="SWITCH-SPST_OFF-(ON)" value="SWITCH-TACT_MINI_MINITACT"/>
<element name="RANGE-LED" library="__AEMIT" package="LED-1.8MM" value="LED_1.8MM"/>
<element name="MASTER-CV" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="50kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SPREAD-CV" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="10kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MSTR-CV_IN" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SPRD-CV_IN" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IN-LED1" library="__AEMIT" package="LED-3MM" value="LED_3MM"/>
<element name="OUT-LED1" library="__AEMIT" package="LED-3MM" value="LED_3MM"/>
<element name="R23" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="__AEMIT" package="R-0805" value="2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CUTOFF2" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="10kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="__AEMIT" package="R-0805" value="120k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FM22" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R36" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FM-22" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="50kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="1V/OCT2" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R38" library="__AEMIT" package="R-0805" value="240k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R46" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R49" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R50" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FM-12" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="10kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FM12" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R52" library="__AEMIT" package="R-0805" value="120k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RESONANCE2" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="10kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RES-CV_IN2" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RESONANCE-CV2" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="50kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R53" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SIG_IN2" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SIG2" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="50kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IN-LED2" library="__AEMIT" package="LED-3MM" value="LED_3MM"/>
<element name="R54" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R55" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R60" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R56" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R57" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R58" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R59" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R61" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R62" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LPOUT2" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BPOUT2" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="VAROUT2" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="HPOUT2" library="__AEMIT" package="MINIJACK" value="MINIJACK_THONK">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC4" library="linear" package="SO14" value="TL074D">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R63" library="__AEMIT" package="R-0805" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R64" library="__AEMIT" package="R-0805" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R65" library="__AEMIT" package="R-0805" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R66" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L4" library="__AEMIT" package="LED-1.8MM" value="LED_1.8MM"/>
<element name="OUT-LED2" library="__AEMIT" package="LED-3MM" value="LED_3MM"/>
<element name="R67" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R68" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R69" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RANGE-LED2" library="__AEMIT" package="LED-1.8MM" value="LED_1.8MM"/>
<element name="RANGE-SW2" library="__AEMIT" package="SWITCH-SPST_OFF-(ON)" value="SWITCH-TACT_MINI_MINITACT"/>
<element name="H3" library="416_Expander" package="PINHEAD_8P_FEMALE" value="PINHEAD_8_PRECIDIP_F">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H4" library="416_Expander" package="PINHEAD_8P_FEMALE" value="PINHEAD_8_PRECIDIP_F">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R70" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R71" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R72" library="__AEMIT" package="R-0805" value="120k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SLOPE2" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="10kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R73" library="__AEMIT" package="R-0805" value="120k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="STATE2" library="__AEMIT" package="9MM_ALPHA-POT" value="10kB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R74" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L5" library="__AEMIT" package="LED-1.8MM" value="LED_1.8MM"/>
<element name="LIMSW1" library="__AEMIT" package="SWITCH-SPST_OFF-(ON)" value="SWITCH-TACT_MINI_MINITACT"/>
<element name="R75" library="__AEMIT" package="R-0805" value="1k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L6" library="__AEMIT" package="LED-1.8MM" value="LED_1.8MM"/>
<element name="LIMSW2" library="__AEMIT" package="SWITCH-SPST_OFF-(ON)" value="SWITCH-TACT_MINI_MINITACT"/>
<element name="BPSW1" library="__AEMIT" package="SWITCH_DPDT_ON-ON" value="SWITCH_DPDT_ON-ON"/>
<element name="BPSW2" library="__AEMIT" package="SWITCH_DPDT_ON-ON" value="SWITCH_DPDT_ON-ON"/>
<element name="IC7" library="__AEMIT" package="SO08-1" value="2172">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="__AEMIT" package="SO08-1" value="2172">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="__AEMIT" package="SO08-1" value="2172">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="416_Expander" package="SO14" value="4172">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC1" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n"/>
<element name="DC2" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n"/>
<element name="DC5-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n"/>
<element name="DC7-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n"/>
<element name="DC1-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n"/>
<element name="DC2-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n"/>
<element name="DC6-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n"/>
<element name="DC4-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n"/>
<element name="DC3-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n"/>
<element name="DC5" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n"/>
<element name="DC7" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n"/>
<element name="DC6" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n"/>
<element name="DC4" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n"/>
<element name="DC3" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n"/>
<element name="U$1" library="__AEMIT" package="MOUNT-HOLE_3M" value="MOUNT-HOLE_M3"/>
<element name="U$2" library="__AEMIT" package="LOGO-AEMIT_10MM" value=""/>
<element name="U$3" library="__AEMIT" package="LOGO-AEMIT_10MM" value=""/>
<element name="C27" library="416_Expander" package="CAP_ELCO_SMD_1UF" value="10u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="416_Expander" package="CAP_ELCO_SMD_1UF" value="10u">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="__AEMIT" package="DO41" value="1N5819">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R76" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R77" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R78" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
<contactref element="FM1" pad="1"/>
<contactref element="FM-2" pad="CCW"/>
<contactref element="FM2" pad="1"/>
<contactref element="CUTOFF1" pad="CCW"/>
<contactref element="1V/OCT1" pad="1"/>
<contactref element="RES-CV_IN1" pad="1"/>
<contactref element="RESONANCE-CV1" pad="CCW"/>
<contactref element="RESONANCE1" pad="CCW"/>
<contactref element="STATE-CV" pad="CCW"/>
<contactref element="ST-CV_IN" pad="1"/>
<contactref element="STATE" pad="CCW"/>
<contactref element="L1" pad="K"/>
<contactref element="MASTER" pad="CCW"/>
<contactref element="ROUTING" pad="CCW"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="MSTR-CV_IN" pad="1"/>
<contactref element="MASTER-CV" pad="CCW"/>
<contactref element="SPRD-CV_IN" pad="1"/>
<contactref element="SIG1" pad="CCW"/>
<contactref element="FM12" pad="1"/>
<contactref element="FM-22" pad="CCW"/>
<contactref element="FM22" pad="1"/>
<contactref element="CUTOFF2" pad="CCW"/>
<contactref element="1V/OCT2" pad="1"/>
<contactref element="RES-CV_IN2" pad="1"/>
<contactref element="RESONANCE-CV2" pad="CCW"/>
<contactref element="RESONANCE2" pad="CCW"/>
<contactref element="SIG_IN2" pad="1"/>
<contactref element="SIG2" pad="CCW"/>
<contactref element="R55" pad="2"/>
<contactref element="R60" pad="2"/>
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="R62" pad="2"/>
<contactref element="LPOUT2" pad="1"/>
<contactref element="HPOUT2" pad="1"/>
<contactref element="BPOUT2" pad="1"/>
<contactref element="VAROUT2" pad="1"/>
<contactref element="L4" pad="K"/>
<contactref element="R67" pad="2"/>
<contactref element="R69" pad="2"/>
<contactref element="LPOUT1" pad="1"/>
<contactref element="HPOUT1" pad="1"/>
<contactref element="BPOUT1" pad="1"/>
<contactref element="VAROUT1" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="K"/>
<contactref element="H1" pad="8"/>
<contactref element="L2" pad="K"/>
<contactref element="SLOPE" pad="CCW"/>
<contactref element="SLOPE-CV" pad="CCW"/>
<contactref element="SL-CV_IN" pad="1"/>
<contactref element="ROUTING-CV" pad="CCW"/>
<contactref element="ROUT-CV_IN" pad="1"/>
<contactref element="RANGE-LED" pad="K"/>
<contactref element="RANGE-LED2" pad="K"/>
<contactref element="STATE2" pad="CCW"/>
<contactref element="SLOPE2" pad="CCW"/>
<contactref element="L5" pad="K"/>
<contactref element="L6" pad="K"/>
<contactref element="IC7" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="H3" pad="8"/>
<contactref element="H3" pad="7"/>
<contactref element="H1" pad="7"/>
<contactref element="DC1" pad="1"/>
<contactref element="DC5-" pad="2"/>
<contactref element="DC7-" pad="1"/>
<contactref element="DC1-" pad="1"/>
<contactref element="DC6-" pad="2"/>
<contactref element="DC4-" pad="2"/>
<contactref element="DC3-" pad="2"/>
<contactref element="DC5" pad="2"/>
<contactref element="DC7" pad="1"/>
<contactref element="DC6" pad="1"/>
<contactref element="DC4" pad="1"/>
<contactref element="DC3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="DC2-" pad="2"/>
<contactref element="DC2" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="SIG_IN1" pad="1"/>
<contactref element="RES-CV_IN1" pad="2"/>
<contactref element="1V/OCT1" pad="2"/>
<contactref element="FM2" pad="2"/>
<contactref element="FM1" pad="2"/>
<contactref element="ROUT-CV_IN" pad="2"/>
<contactref element="MSTR-CV_IN" pad="2"/>
<contactref element="SPRD-CV_IN" pad="2"/>
<contactref element="SL-CV_IN" pad="2"/>
<contactref element="ST-CV_IN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="STATESW" pad="2"/>
<contactref element="SLOPESW" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="R52" pad="2"/>
<contactref element="RANGE-SW" pad="2"/>
<contactref element="RANGE-SW" pad="1"/>
<contactref element="RANGE-SW2" pad="1"/>
<contactref element="RANGE-SW2" pad="2"/>
<contactref element="R72" pad="2"/>
<contactref element="R73" pad="2"/>
<contactref element="LIMSW1" pad="2"/>
<contactref element="LIMSW2" pad="2"/>
<contactref element="BPSW1" pad="4"/>
<contactref element="BPSW2" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="16"/>
<contactref element="IC7" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
<contactref element="H4" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="DC1" pad="2"/>
<contactref element="DC5" pad="1"/>
<contactref element="DC7" pad="2"/>
<contactref element="DC6" pad="2"/>
<contactref element="DC4" pad="2"/>
<contactref element="DC3" pad="2"/>
<contactref element="DC2" pad="2"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="FCV1">
<contactref element="FM-1" pad="CW"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="SPREAD-CV" pad="CW"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="CUTOFF1" pad="CW"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="H1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="-12V">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC7" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="H2" pad="8"/>
<contactref element="DC5-" pad="1"/>
<contactref element="DC7-" pad="2"/>
<contactref element="DC1-" pad="2"/>
<contactref element="DC6-" pad="1"/>
<contactref element="DC4-" pad="1"/>
<contactref element="DC3-" pad="1"/>
<contactref element="DC2-" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="CUTOFF1" pad="W"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="FM-2" pad="W"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="1V/OCT1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="1V/OCT2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="FM-1" pad="CCW"/>
<contactref element="IC7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="FM1" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="FM12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="FM-1" pad="W"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="RESONANCE1" pad="W"/>
</signal>
<signal name="QCV1">
<contactref element="RESONANCE1" pad="CW"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="RES-CV_IN1" pad="3"/>
<contactref element="RESONANCE-CV1" pad="CW"/>
<contactref element="RES-CV_IN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="RESONANCE-CV1" pad="W"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NORMFM2">
<contactref element="FM-2" pad="CW"/>
<contactref element="FM2" pad="3"/>
<contactref element="FM22" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="SLOPE" pad="W"/>
</signal>
<signal name="SLCV1">
<contactref element="SLOPE" pad="CW"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="STATE" pad="W"/>
</signal>
<signal name="STCV1">
<contactref element="STATE" pad="CW"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="SLOPE-CV" pad="CW"/>
<contactref element="SL-CV_IN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="SLOPE-CV" pad="W"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FCV2">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="SPREAD-CV" pad="CCW"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
<contactref element="FM-12" pad="CW"/>
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="CUTOFF2" pad="CW"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="H3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="STATE-CV" pad="CW"/>
<contactref element="ST-CV_IN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="STATE-CV" pad="W"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="R40" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
<contactref element="R41" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="BPSW1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="LPOUT1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="HPOUT1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="BPOUT1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LP1">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="H2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HP2">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="H4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BP1">
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="H2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="L1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="SIG_IN1" pad="3"/>
<contactref element="SIG1" pad="CW"/>
</signal>
<signal name="ROUTECV">
<contactref element="ROUTING" pad="CW"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="ROUTING" pad="W"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="ROUTING-CV" pad="CW"/>
<contactref element="ROUT-CV_IN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="ROUTING-CV" pad="W"/>
</signal>
<signal name="LP">
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ROUTEOUT">
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="SIG_IN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="R76" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="SPREAD2">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="STATESW" pad="4"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="STCV2">
<contactref element="STATESW" pad="3"/>
<contactref element="STATE2" pad="CW"/>
<contactref element="H3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="STATESW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="SLOPESW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="SLOPESW" pad="4"/>
<contactref element="R43" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SLCV2">
<contactref element="SLOPESW" pad="3"/>
<contactref element="SLOPE2" pad="CW"/>
<contactref element="H3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="MSTR-CV_IN" pad="3"/>
<contactref element="MASTER-CV" pad="CW"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="MASTER-CV" pad="W"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="SPRD-CV_IN" pad="3"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="SPREAD-CV" pad="W"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="R25" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="MASTER" pad="W"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="MASTER" pad="CW"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="CUTOFF2" pad="W"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="FM-22" pad="CW"/>
<contactref element="FM22" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="FM-22" pad="W"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="1V/OCT2" pad="3"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="FM-12" pad="CCW"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="FM12" pad="3"/>
<contactref element="R49" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="FM-12" pad="W"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="RESONANCE2" pad="W"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="RES-CV_IN2" pad="3"/>
<contactref element="RESONANCE-CV2" pad="CW"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="RESONANCE-CV2" pad="W"/>
<contactref element="R53" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="SIG_IN2" pad="3"/>
<contactref element="SIG2" pad="CW"/>
</signal>
<signal name="QCV2">
<contactref element="RESONANCE2" pad="CW"/>
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="H3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IN-LED1" pad="A"/>
<contactref element="R60" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="IN-LED1" pad="K"/>
<contactref element="IC7" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="R54" pad="1"/>
<contactref element="R55" pad="1"/>
<contactref element="IC7" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="R56" pad="1"/>
<contactref element="R58" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="IN-LED2" pad="K"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="IN-LED2" pad="A"/>
<contactref element="R57" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="BPSW1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="L3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="OUT-LED1" pad="K"/>
<contactref element="IC5" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="OUT-LED1" pad="A"/>
<contactref element="R59" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="R62" pad="1"/>
<contactref element="R61" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="R63" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="IC4" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
<contactref element="R64" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="IC4" pad="9"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
<contactref element="R65" pad="2"/>
<contactref element="BPSW2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="R63" pad="1"/>
<contactref element="LPOUT2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="R64" pad="1"/>
<contactref element="HPOUT2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="R65" pad="1"/>
<contactref element="BPOUT2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="LP2">
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="H4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BP2">
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="H4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VAR2">
<contactref element="H4" pad="4"/>
<contactref element="BPSW2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="R66" pad="2"/>
<contactref element="BPSW2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="R66" pad="1"/>
<contactref element="L4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="OUT-LED2" pad="K"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="OUT-LED2" pad="A"/>
<contactref element="R67" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="R69" pad="1"/>
<contactref element="R68" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="R68" pad="2"/>
<contactref element="VAROUT2" pad="3"/>
<contactref element="BPSW2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="IN2">
<contactref element="SIG2" pad="W"/>
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="H3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IN1">
<contactref element="SIG1" pad="W"/>
<contactref element="R54" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="H1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VAROUT1">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="VAROUT1" pad="3"/>
<contactref element="R61" pad="2"/>
<contactref element="BPSW1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VAR1">
<contactref element="H2" pad="4"/>
<contactref element="BPSW1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="HP1">
<contactref element="H2" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LOW1">
<contactref element="RANGE-SW" pad="3"/>
<contactref element="H1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LOW2">
<contactref element="RANGE-SW2" pad="3"/>
<contactref element="H3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="RANGE-SW" pad="4"/>
<contactref element="R71" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R71" pad="1"/>
<contactref element="RANGE-LED" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R70" pad="1"/>
<contactref element="RANGE-LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="RANGE-SW2" pad="4"/>
<contactref element="R70" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="R72" pad="1"/>
<contactref element="SLOPE2" pad="W"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="R73" pad="1"/>
<contactref element="STATE2" pad="W"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="R74" pad="1"/>
<contactref element="L5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="LIMSW1" pad="4"/>
<contactref element="R74" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="R75" pad="1"/>
<contactref element="L6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="LIMSW2" pad="4"/>
<contactref element="R75" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LIM2">
<contactref element="LIMSW1" pad="3"/>
<contactref element="H2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="LIM1">
<contactref element="LIMSW1" pad="1"/>
<contactref element="H2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LIM12">
<contactref element="H4" pad="6"/>
<contactref element="LIMSW2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LIM22">
<contactref element="H4" pad="5"/>
<contactref element="LIMSW2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="R76" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R78" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R77" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="R78" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="R77" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$99">
<contactref element="SIG_IN1" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
