<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0.75" x2="22" y2="0.75" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22" y1="0.75" x2="22" y2="13.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="22" y1="13.25" x2="0" y2="13.25" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="13.25" x2="0" y2="0.75" width="0" layer="20"/>
<text>COR3D Mini</text>
<text>GLCD ADAPT</text>
<text>Designed by</text>
<text>Ray Kholodovsky</text>
</plain>
<libraries>
<library name="headers(2mm)">
<packages>
<package name="1X5">
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-3m">
<description>&lt;b&gt;3M Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
PCMCIA-CompactFlash Connectors&lt;p&gt;
Zero Insertion Force Socked&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="PAK100/2500-10">
<description>&lt;b&gt;3M (TM) Pak 100 4-Wall Header&lt;/b&gt; Straight&lt;p&gt;
Source: 3M</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP4" library="headers(2mm)" package="1X5" value="1X5"/>
<element name="JP9" library="headers(2mm)" package="1X5" value="1X5"/>
<element name="JP10" library="headers(2mm)" package="1X5" value="1X5"/>
<element name="EXP1" library="con-3m" package="PAK100/2500-10" value="2510-">
<attribute name="OC_NEWARK" value="46F4725"/>
<attribute name="MPN" value="2510-6002UB"/>
<attribute name="MF" value="3M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9838244"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EXP2" library="con-3m" package="PAK100/2500-10" value="2510-">
<attribute name="OC_NEWARK" value="46F4725"/>
<attribute name="MPN" value="2510-6002UB"/>
<attribute name="MF" value="3M"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="9838244"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP10" pad="4"/>
<contactref element="EXP1" pad="9"/>
<contactref element="EXP2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="SD_MOSI">
<contactref element="JP10" pad="1"/>
<contactref element="EXP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="SD_MISO">
<contactref element="JP9" pad="1"/>
<contactref element="EXP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SD_SCK">
<contactref element="JP9" pad="2"/>
<contactref element="EXP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SD_IRQ-ENC-A-ON-RRD">
<contactref element="JP9" pad="5"/>
<contactref element="EXP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="SD_CD/KILL-ON-RRD">
<contactref element="JP10" pad="3"/>
<contactref element="EXP2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SD_WP-ENC-B-ON-RRD">
<contactref element="JP9" pad="3"/>
<contactref element="EXP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SD-CS-ON-RRD">
<contactref element="JP9" pad="4"/>
<contactref element="EXP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SD-CD-ON-RRD">
<contactref element="JP10" pad="2"/>
<contactref element="EXP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="P1_30_CLICK-ON-RRD">
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="EXP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SSEL1">
<contactref element="JP4" pad="4"/>
<contactref element="EXP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="SCK1">
<contactref element="JP4" pad="5"/>
<contactref element="EXP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI1">
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="EXP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="JP10" pad="5"/>
<contactref element="EXP1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="BUZZER-RRD">
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="EXP1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
