<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="12.7" y1="50.8" x2="10.16" y2="46.99" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="10.16" y1="46.99" x2="10.16" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="11.43" x2="10.16" y2="13.97" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="12.7" y1="50.8" x2="63.5" y2="50.8" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.5" y1="50.8" x2="66.04" y2="46.99" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="66.04" y1="46.99" x2="66.04" y2="13.97" width="0" layer="20"/>
<wire x1="12.7" y1="11.43" x2="63.5" y2="11.43" width="0" layer="20"/>
<wire x1="63.5" y1="11.43" x2="66.04" y2="13.97" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>dunn effects</text>
<text>Apocalypsis</text>
<text>Jan 2019</text>
<text>v1.0</text>
</plain>
<libraries>
<library name="capacitors-elec">
<packages>
<package name="050_2MM">
<description>&lt;b&gt;5mm diameter, 2mm lead spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="063_2.5MM">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5mm lead spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="capacitors-film">
<packages>
<package name="5MM">
<description>&lt;b&gt;5mm spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name=".33UF+">
<description>&lt;b&gt;5mm spacing, 330n-680n caps&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistors">
<packages>
<package name="7.5MM.2">
<description>&lt;b&gt;7.5mm spacing, 1/4W&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="DO35-3">
<description>&lt;B&gt;DO-35 0.3" spacing&lt;/B&gt;</description>
</package>
<package name="DO41-3">
<description>&lt;b&gt;DO-41 0.3" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="3MM_2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 0.7 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="eae_custom">
<packages>
<package name="16MM_VIMEX">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;potentiometer for showing off-board connections</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistors">
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="capacitors-elec" package="050_2MM" value="10u"/>
<element name="C10" library="capacitors-film" package="5MM" value="100n"/>
<element name="C11" library="capacitors-elec" package="063_2.5MM" value="100u"/>
<element name="C2" library="capacitors-film" package="5MM" value="470p"/>
<element name="C3" library="capacitors-film" package=".33UF+" value="470n"/>
<element name="C4" library="capacitors-film" package=".33UF+" value="470n"/>
<element name="C5" library="capacitors-film" package=".33UF+" value="470n"/>
<element name="C6" library="capacitors-film" package="5MM" value="470p"/>
<element name="C7" library="capacitors-film" package=".33UF+" value="470n"/>
<element name="C8" library="capacitors-film" package="5MM" value="470p"/>
<element name="C9" library="capacitors-elec" package="050_2MM" value="10u"/>
<element name="CLR" library="resistors" package="7.5MM.2" value="4.7K"/>
<element name="D1" library="diodes" package="DO35-3" value="1n914"/>
<element name="D2" library="diodes" package="DO35-3" value="1n914"/>
<element name="D3" library="diodes" package="DO41-3" value="1n5817"/>
<element name="D4" library="diodes" package="3MM_2" value="LED.3"/>
<element name="G" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="G1" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="GAIN" library="eae_custom" package="16MM_VIMEX" value="A100k"/>
<element name="I" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="L" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="O" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="PRE-GAIN" library="eae_custom" package="16MM_VIMEX" value="A500k"/>
<element name="Q1" library="transistors" package="TO92-" value="2N5088"/>
<element name="Q2" library="transistors" package="TO92-" value="2N5088"/>
<element name="Q3" library="transistors" package="TO92-" value="2N5088"/>
<element name="R1" library="resistors" package="7.5MM.2" value="1M"/>
<element name="R10" library="resistors" package="7.5MM.2" value="10K"/>
<element name="R11" library="resistors" package="7.5MM.2" value="100R"/>
<element name="R12" library="resistors" package="7.5MM.2" value="6K"/>
<element name="R13" library="resistors" package="7.5MM.2" value="100K"/>
<element name="R14" library="resistors" package="7.5MM.2" value="470K"/>
<element name="R15" library="resistors" package="7.5MM.2" value="10K"/>
<element name="R16" library="resistors" package="7.5MM.2" value="100R"/>
<element name="R2" library="resistors" package="7.5MM.2" value="100K"/>
<element name="R3" library="resistors" package="7.5MM.2" value="470K"/>
<element name="R4" library="resistors" package="7.5MM.2" value="10K"/>
<element name="R5" library="resistors" package="7.5MM.2" value="100R"/>
<element name="R6" library="resistors" package="7.5MM.2" value="1K"/>
<element name="R7" library="resistors" package="7.5MM.2" value="6K"/>
<element name="R8" library="resistors" package="7.5MM.2" value="100K"/>
<element name="R9" library="resistors" package="7.5MM.2" value="470K"/>
<element name="V" library="mb_supply" package="SQUARE" value=""/>
<element name="VOLUME" library="eae_custom" package="16MM_VIMEX" value="A100k"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="I" pad="1"/>
<contactref element="PRE-GAIN" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="PRE-GAIN" pad="2"/>
<contactref element="PRE-GAIN" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C1" pad="P$2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="VOLUME" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="G1" pad="1"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="V" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="CLR" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="ANODE"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D4" pad="P$1"/>
<contactref element="L" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="GAIN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="+9V">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="CLR" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="GAIN" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="GAIN" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="Q3" pad="3"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="C9" pad="P$2"/>
<contactref element="VOLUME" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="VOLUME" pad="2"/>
<contactref element="O" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
