<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.3175" y1="0" x2="37.1275" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.1275" y1="0" x2="37.1221" y2="17.145" width="0" layer="20"/>
<wire x1="37.1221" y1="17.145" x2="-0.3175" y2="17.145" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.3175" y1="17.145" x2="-0.3175" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Designed In Thailand
By TinLethax</text>
<text>rev4.0</text>
<text>Fl3xWatchOLED</text>
<text>Flexible</text>
<text>Flexible</text>
<text>Rigid</text>
<text>Rigid</text>
<text>Fl3x!</text>
</plain>
<libraries>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0603">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="R0805">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="SOD-323F">
</package>
</packages>
</library>
<library name="STM8L151F3">
<packages>
<package name="UFQFPN-20">
<description>UFQFPN20 Package 3x3mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="FH35C-11S-0.3SHW_50_">
<description>&lt;FFC &amp; FPC Connectors 11P BCKFLP DUAL-SIDE FPC 0.3mm P 0.9mm H&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by SamacSys&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FH35C11S03SHW50">
<description>&lt;b&gt;FH35C-11S-0.3SHW(50)-2&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="561J-PF">
<packages>
<package name="INDC4526X50N">
<description>Chip, 4.50 X 2.60 X 0.50 mm body
&lt;p&gt;Chip package with body size 4.50 X 2.60 X 0.50 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP15R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TP20SQ">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun_5-Way_Tactile_Switch_Breakout">
<description>Generated from &lt;b&gt;SparkFun_5-Way_Tactile_Switch_Breakout.sch&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
by exp-lbrs.ulp</description>
<packages>
<package name="SPARKFUN-ELECTROMECHANICAL_JOYSTICK_MINI">
</package>
</packages>
</library>
<library name="oshw">
<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Open Source Hardware PCB Logos&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;A simple polygon based version of the OSHWA logos for use on Eagle PCB's
&lt;p&gt;For use please refer to the OSHWA definition at &lt;a href="http://www.oshwa.org/definition/"&gt;http://www.oshwa.org/definition/&lt;/a&gt;
&lt;p&gt;Based on the NBitWonder version (&lt;a href="http://nbitwonder.com"&gt;http://nbitwonder.com&lt;/a&gt;)
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Andrew Cooper&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;28Nov2016&lt;br&gt;&lt;a href="http://www.darkerview.com"&gt;www.DarkerView.com&lt;/a&gt;</description>
<packages>
<package name="OSHW_5MM">
</package>
</packages>
</library>
<library name="fan5331">
<description>FAN5331</description>
<packages>
<package name="SOT95P280X145-5N">
<description>5-SOT23, 0.95 mm pitch, 2.80 mm span, 2.90 X 1.60 X 1.45 mm body
&lt;p&gt;5-pin SOT23 package with 0.95 mm pitch, 2.80 mm span with body size 2.90 X 1.60 X 1.45 mm&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="adafruit" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="adafruit" package="C0805" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="adafruit" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="adafruit" package="C0603" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="STM8L151F3" package="UFQFPN-20" value="STM8L151F3"/>
<element name="J1" library="FH35C-11S-0.3SHW_50_" package="FH35C11S03SHW50" value="DISP">
<attribute name="ARROW_PART_NUMBER" value=""/>
<attribute name="ARROW_PRICE-STOCK" value=""/>
<attribute name="DESCRIPTION" value="FFC &amp; FPC Connectors 11P BCKFLP DUAL-SIDE FPC 0.3mm P 0.9mm H"/>
<attribute name="HEIGHT" value="1.8mm"/>
<attribute name="MANUFACTURER_NAME" value="Hirose"/>
<attribute name="MANUFACTURER_PART_NUMBER" value="FH35C-11S-0.3SHW(50)"/>
<attribute name="MOUSER_PART_NUMBER" value="798-FH35C11S03SHW50"/>
<attribute name="MOUSER_PRICE-STOCK" value="https://www.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=798-FH35C11S03SHW50"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="adafruit" package="C0603" value="2.2uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="adafruit" package="C0603" value="1uF">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="adafruit" package="R0603" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="adafruit" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="adafruit" package="R0603" value="4.7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="adafruit" package="R0603" value="2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="adafruit" package="R0603" value="2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="adafruit" package="R0805" value="470k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="adafruit" package="R0805" value="470k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="L1" library="561J-PF" package="INDC4526X50N" value="10uH">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWIM" library="testpad" package="TP15R" value="TPSQTP15R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RST" library="testpad" package="TP15R" value="TPSQTP15R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="VBAT" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="testpad" package="TP20SQ" value="TPSQTP20SQ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="SparkFun_5-Way_Tactile_Switch_Breakout" package="SPARKFUN-ELECTROMECHANICAL_JOYSTICK_MINI" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GOLD_ORB_SM1" library="oshw" package="OSHW_5MM" value="OSHWLOGOLOGO5MM"/>
<element name="U$2" library="fan5331" package="SOT95P280X145-5N" value="FAN5331">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="adafruit" package="SOD-323F" value="BAT43">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+10V">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="3"/>
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="PC0"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="VDD"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="VBAT" pad="TP"/>
<contactref element="U$2" pad="5"/>
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="VSS"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
<contactref element="S1" pad="GND"/>
<contactref element="U$2" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="J1" pad="9"/>
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="NRST/PA1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="RST" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="FB">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SWIM">
<contactref element="U$1" pad="PA0"/>
<contactref element="SWIM" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="PC1"/>
</signal>
<signal name="UP">
<contactref element="S1" pad="A"/>
<contactref element="U$1" pad="PB2"/>
</signal>
<signal name="DOWN">
<contactref element="S1" pad="D"/>
<contactref element="U$1" pad="PB4"/>
</signal>
<signal name="LEFT">
<contactref element="S1" pad="C"/>
<contactref element="U$1" pad="PB0"/>
</signal>
<signal name="RIGHT">
<contactref element="S1" pad="B"/>
<contactref element="U$1" pad="PB3"/>
</signal>
<signal name="CENTER">
<contactref element="S1" pad="CTR"/>
<contactref element="U$1" pad="PB1"/>
</signal>
<signal name="SW">
<contactref element="U$2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="L1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J1" pad="10"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RSTB">
<contactref element="J1" pad="6"/>
<contactref element="U$1" pad="PC4"/>
</signal>
<signal name="/SHDN">
<contactref element="U$1" pad="PC5"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="U$2" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
