<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="38.151" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.151" y1="0" x2="38.151" y2="29.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.151" y1="29.2" x2="0" y2="29.2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="29.2" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Arduino Pro Mini Breakout</text>
<text>S</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>Use this board for Teeces PSI only </text>
<text>Arduino Pro Mini Breakout</text>
<text>REV 1.6 9-17-2017</text>
<text>C</text>
<text>L</text>
<text>S</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>D</text>
<text>C</text>
<text>D</text>
<text>L</text>
<text>-</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
<text>by Mowee</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>5V IN</text>
<text>5V IN</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>-</text>
<text>PSI Rear | CBI -&gt; DPL</text>
<text>PSI Front</text>
<text>Pwr</text>
<text>Pwr</text>
<text>FTDI END</text>
<text>for Teeces PSI Only or CBI &amp; DPL Logics</text>
<text>9</text>
<text>10</text>
<text>PSI ONLY SKETCH</text>
<text>CBI&amp;DPL SKETCH</text>
<text>Or run your CBI-DPL in the body</text>
<text>DividerIN</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>R3 10K</text>
<text>R4 10K</text>
<text>LD</text>
<text>RD</text>
<text>R2</text>
<text>R1</text>
<text>12v Divider resistors R1=47K, R2=24K 1%</text>
<text>24v Divider resistors R1=30K, R2=6.2K 1%</text>
</plain>
<libraries>
<library name="  SparkFun">
<packages>
<package name="STAND-OFF-TIGHT">
<description>&lt;b&gt;Stand Off&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
This is the mechanical footprint for a #4 phillips button head screw. Use the keepout ring to avoid running the screw head into surrounding components. SKU : PRT-00447</description>
</package>
<package name="ARDUINO_MINI">
</package>
<package name="SJ_2S-NO">
<description>Small solder jumper with no paste layer so it will open after reflow.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="  SkyJetty Parts">
<packages>
<package name="1X03">
</package>
<package name="1X05">
</package>
<package name="1X02-NS">
<description>NO SILK SCREEN</description>
</package>
<package name="RES-TH-V-NO-SILK">
</package>
<package name="1X02">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP10R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="ST3" library="  SparkFun" package="STAND-OFF-TIGHT" value="STAND-OFFTIGHT">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="ST4" library="  SparkFun" package="STAND-OFF-TIGHT" value="STAND-OFFTIGHT">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="ST2" library="  SparkFun" package="STAND-OFF-TIGHT" value="STAND-OFFTIGHT">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="ST1" library="  SparkFun" package="STAND-OFF-TIGHT" value="STAND-OFFTIGHT">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="JP2" library="  SkyJetty Parts" package="1X03" value="Serial IN">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
</element>
<element name="U$1" library="  SparkFun" package="ARDUINO_MINI" value="ARDUINO_MINI">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP4" library="  SkyJetty Parts" package="1X05" value="HEADER-05REG"/>
<element name="JP3" library="  SkyJetty Parts" package="1X03" value="Serial OUT">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP5" library="  SkyJetty Parts" package="1X05" value="HEADER-05REG"/>
<element name="JP2P" library="  SparkFun" package="SJ_2S-NO" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="  SkyJetty Parts" package="1X02-NS" value="Power IN">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="JP3P" library="  SparkFun" package="SJ_2S-NO" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="  SkyJetty Parts" package="RES-TH-V-NO-SILK" value="47k"/>
<element name="R2" library="  SkyJetty Parts" package="RES-TH-V-NO-SILK" value="24k"/>
<element name="JP6" library="  SkyJetty Parts" package="1X02-NS" value="DIV IN">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
</element>
<element name="R3" library="  SkyJetty Parts" package="RES-TH-V-NO-SILK" value="10k"/>
<element name="R4" library="  SkyJetty Parts" package="RES-TH-V-NO-SILK" value="10k"/>
<element name="JP7" library="  SkyJetty Parts" package="1X02" value="HEADER-02REG"/>
<element name="JP8" library="  SkyJetty Parts" package="1X02" value="HEADER-02REG"/>
<element name="DIVIDER-TEST-POINT-" library="testpad" package="TP10R" value="PTR1TP10R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="-GND" library="testpad" package="TP10R" value="PTR1TP10R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="4"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="JP5" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="23"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="JP6" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="-GND" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="21"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
<contactref element="JP5" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="JP2P" pad="1"/>
<contactref element="JP3P" pad="1"/>
<contactref element="JP7" pad="2"/>
<contactref element="JP8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="U$1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="U$1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="9-D">
<contactref element="U$1" pad="12"/>
<contactref element="JP4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="8-C">
<contactref element="U$1" pad="11"/>
<contactref element="JP4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="7-L">
<contactref element="U$1" pad="10"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="2-LEFTDOOR">
<contactref element="U$1" pad="5"/>
<contactref element="JP7" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3-RIGHTDOOR">
<contactref element="U$1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="4-RIGHTDOOR">
<contactref element="U$1" pad="7"/>
<contactref element="JP8" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="5">
<contactref element="U$1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="6">
<contactref element="U$1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="U$1" pad="24"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="U$1" pad="22"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="20"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$1" pad="19"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="U$1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="VOLT">
<contactref element="U$1" pad="17"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="DIVIDER-TEST-POINT-" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="U$1" pad="16"/>
</signal>
<signal name="12-L">
<contactref element="JP5" pad="3"/>
<contactref element="U$1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="11-C">
<contactref element="JP5" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="14"/>
</signal>
<signal name="10-D">
<contactref element="JP5" pad="5"/>
<contactref element="U$1" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="JP3P" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="JP2P" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BATT-VCC">
<contactref element="JP6" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
