<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0.21" y1="6.61" x2="20.055" y2="6.61" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.055" y1="6.61" x2="20.065" y2="21.84" width="0" layer="20"/>
<wire x1="20.065" y1="21.84" x2="0.21" y2="21.82" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.21" y1="21.82" x2="0.21" y2="6.61" width="0" layer="20"/>
<text>EZ-I2C FTDI V1</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>DTR</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
<text>CTS</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>RX</text>
<text>TX</text>
<text>DTR</text>
<text>CTS</text>
<text>3.3v</text>
<text>5v</text>
</plain>
<libraries>
<library name="UniqueInteractionsLib">
<packages>
<package name="EZ-I2CHEADERV1">
</package>
</packages>
</library>
<library name="MiniWear_LOGO">
<packages>
<package name="LOGO2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="akafugu">
<packages>
<package name="QFN32-LONG">
</package>
<package name="0402-CAP">
</package>
<package name="R0402">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="LED-0603">
</package>
<package name="PTC-1206">
</package>
<package name="SJ-3-LEFT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="serial">
<packages>
<package name="ZX62-B-5PA">
<description>&lt;b&gt;Hirose ZX62-B-5PA(11)&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
Micro B - Standard (Bottom Mount), Shell SMT</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X06">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$1" library="UniqueInteractionsLib" package="EZ-I2CHEADERV1" value="EZ-I2CHEADERV1"/>
<element name="U$3" library="MiniWear_LOGO" package="LOGO2" value=""/>
<element name="U1" library="akafugu" package="QFN32-LONG" value="FT232R-BASIC-PAD-Q-LONGPADS">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="akafugu" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="akafugu" package="R0402" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="akafugu" package="R0402" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="akafugu" package="LED-0603" value="Red">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="akafugu" package="LED-0603" value="Green">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="akafugu" package="PTC-1206" value="PTCSMD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="USB1" library="serial" package="ZX62-B-5PA" value="MICRO-USB-ZX62-B-5PA"/>
<element name="JP3" library="SparkFun" package="1X06" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="akafugu" package="0402-CAP" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="akafugu" package="0402-CAP" value="0.1uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SJ5" library="akafugu" package="SJ-3-LEFT" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="26"/>
<contactref element="U1" pad="24"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
<contactref element="U1" pad="20"/>
<contactref element="U1" pad="EXP"/>
<contactref element="USB1" pad="5"/>
<contactref element="JP3" pad="6"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="USB1" pad="GND@6"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC1"/>
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="SJ5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U$1" pad="SDA"/>
<contactref element="U$1" pad="SDA1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U$1" pad="SCL"/>
<contactref element="U$1" pad="SCL1"/>
</signal>
<signal name="LPW">
<contactref element="U$1" pad="LPOW"/>
<contactref element="U$1" pad="LPOW1"/>
</signal>
<signal name="BAT">
<contactref element="U$1" pad="BAT"/>
<contactref element="U$1" pad="BAT1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U1" pad="14"/>
<contactref element="USB1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="USB1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U1" pad="22"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="JP3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="DTR">
<contactref element="U1" pad="31"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX-I">
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TX-O">
<contactref element="U1" pad="30"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="USB1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GND1">
<contactref element="USB1" pad="GND@1"/>
</signal>
<signal name="GND2">
<contactref element="USB1" pad="GND@2"/>
</signal>
<signal name="GND3">
<contactref element="USB1" pad="GND@3"/>
</signal>
<signal name="GND5">
<contactref element="USB1" pad="GND@5"/>
</signal>
<signal name="GND4">
<contactref element="USB1" pad="GND@4"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="U1" pad="19"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="SJ5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="BAT1">
</signal>
<signal name="VCC1">
</signal>
<signal name="TX">
</signal>
<signal name="RX">
</signal>
<signal name="VCCIO">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="SJ5" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="4"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
