<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="104.46" x2="0" y2="2.54" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="2.54" x2="2.54" y2="0" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="2.54" y1="0" x2="166.21" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="166.21" y1="0" x2="168.75" y2="2.54" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="168.75" y1="2.54" x2="168.75" y2="104.46" width="0" layer="20"/>
<wire x1="168.75" y1="104.46" x2="166.21" y2="107" width="0" layer="20" curve="90"/>
<wire x1="166.21" y1="107" x2="2.54" y2="107" width="0" layer="20"/>
<wire x1="2.54" y1="107" x2="0" y2="104.46" width="0" layer="20" curve="90"/>
<text>LP1</text>
<text>HP1</text>
<text>BP1</text>
<text>VAR1</text>
<text>LIM2</text>
<text>LIM1</text>
<text>-12V</text>
<text>FCV1</text>
<text>LOW1</text>
<text>QCV1</text>
<text>SLCV1</text>
<text>STCV1</text>
<text>IN1</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>TWO FILTERS</text>
<text>TWO FILTERS</text>
<text>V 0.9 -09Feb18</text>
<text>V 0.9 - 09Feb18</text>
</plain>
<libraries>
<library name="__AEMIT">
<packages>
<package name="HEADER-8P_M">
<description>Header 8-pins MALE (Preci-DIp)</description>
</package>
<package name="R-0805_0.1%">
<description>Resistor 0805 0.1%</description>
</package>
<package name="R-TH_AXIAL">
<description>Resistor Axial 7.2mm</description>
</package>
<package name="R-0805">
<description>RESISTOR 0805</description>
</package>
<package name="TRIMMER-10T-BOURNS_3296W">
<description>Bourns 3296W series ~ top-adj, 10-t ~ straight pins</description>
</package>
<package name="TRIMMER-1T-BOURNS_3362P">
<description>Bourns 3362P series (top-adjust; 1-turn; small package)</description>
</package>
<package name="JUMPER-3">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="CAP-0805">
<description>Cap 0805</description>
</package>
<package name="SOIC16N">
<description>&lt;b&gt;SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="BEAD-0805">
<description>BEAD 0805</description>
</package>
<package name="POWER_10">
<description>10-p Eurorack supply connector</description>
</package>
<package name="DO41">
<description>&lt;b&gt;DO41&lt;/b&gt;  5.2mm x 2.7mm</description>
</package>
<package name="SOD80C">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt; SOD-80C</description>
</package>
<package name="SO14">
<description>&lt;b&gt;Small Outline package&lt;/b&gt; 150 mil</description>
</package>
<package name="CAP-POLA_SMD_1UF">
<description>Elco Panasonic ≤10u</description>
</package>
<package name="MOUNT-HOLE_3M">
<description>3mm mounting hole with small keepout perimeter</description>
</package>
<package name="LOGO-AEMIT_15MM">
<description>AEMIT Logo - 15mm</description>
</package>
<package name="TSSOP16">
<description>&lt;b&gt;16-Lead Thin Shrink Small Outline Package&lt;/b&gt; [TSSOP] (RU-16)&lt;p&gt;
Source: 8x ADG1408_1409.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C5" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="240p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC3" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC4" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC3-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC4-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC6" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC6-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC5" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC5-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC8" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC8-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="240p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC7" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC7-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="240p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC1-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC1" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="240p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC2" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC2-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C17" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CV" library="__AEMIT" package="TRIMMER-10T-BOURNS_3296W" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="__AEMIT" package="DO41" value="5819">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="__AEMIT" package="SOD80C" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="__AEMIT" package="SOD80C" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="__AEMIT" package="SOD80C" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D5" library="__AEMIT" package="SOD80C" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H1" library="__AEMIT" package="HEADER-8P_M" value="HEADER-8P_M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H2" library="__AEMIT" package="HEADER-8P_M" value="HEADER-8P_M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="__AEMIT" package="SOIC16N" value="2164">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC5" library="__AEMIT" package="SOIC16N" value="2164">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC9" library="__AEMIT" package="TSSOP16" value="1412">
<attribute name="MF" value="ALTERA CORPORATION"/>
<attribute name="MPN" value="ADG412BRU-REEL7"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="59K1251"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="__AEMIT" package="JUMPER-3" value="JUMPER_3P">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="JP2" library="__AEMIT" package="JUMPER-3" value="JUMPER_3P">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L1" library="__AEMIT" package="BEAD-0805" value="BEAD_SMD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="L2" library="__AEMIT" package="BEAD-0805" value="BEAD_SMD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OFFS" library="__AEMIT" package="TRIMMER-10T-BOURNS_3296W" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q" library="__AEMIT" package="TRIMMER-10T-BOURNS_3296W" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[25k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[25k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R17" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[470k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R21" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[25k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[470k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R23" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R24" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R25" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[25k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R26" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[470k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R27" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R29" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R30" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[470k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[82k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="__AEMIT" package="R-0805" value="7k87">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R38" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R39" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R40" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R41" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R42" library="__AEMIT" package="R-0805" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R43" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R44" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R45" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R46" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R47" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R48" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R49" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R50" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R51" library="__AEMIT" package="R-0805" value="120k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R57" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R58" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R59" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R60" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R61" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R62" library="__AEMIT" package="R-0805" value="560k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R63" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R64" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[7k77]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R66" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R67" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R70" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SUPPLY-IN" library="__AEMIT" package="POWER_10" value="EURORACK-POWER10"/>
<element name="U$1" library="__AEMIT" package="MOUNT-HOLE_3M" value="MOUNT-HOLE_M3"/>
<element name="DC0" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC0-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="H3" library="__AEMIT" package="HEADER-8P_M" value="HEADER-8P_M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="H4" library="__AEMIT" package="HEADER-8P_M" value="HEADER-8P_M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="PEAKS" library="__AEMIT" package="TRIMMER-10T-BOURNS_3296W" value="500">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LIM-DEPTH" library="__AEMIT" package="TRIMMER-1T-BOURNS_3362P" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LIM-LEV" library="__AEMIT" package="TRIMMER-1T-BOURNS_3362P" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="__AEMIT" package="SO14" value="4172">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC6" library="__AEMIT" package="SO14" value="4172">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="__AEMIT" package="SO14" value="4172">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC8" library="__AEMIT" package="SO14" value="4172">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="__AEMIT" package="SO14" value="4172">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C18" library="__AEMIT" package="CAP-POLA_SMD_1UF" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C19" library="__AEMIT" package="CAP-POLA_SMD_1UF" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="__AEMIT" package="LOGO-AEMIT_15MM" value=""/>
<element name="U$3" library="__AEMIT" package="LOGO-AEMIT_15MM" value=""/>
<element name="R13" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C20" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="240p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC11" library="__AEMIT" package="SOIC16N" value="2164">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R52" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C21" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R53" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R54" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R55" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C22" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="240p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R56" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C23" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R65" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R68" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R69" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R71" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC15" library="__AEMIT" package="SOIC16N" value="2164">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R72" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R73" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[25k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R74" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R75" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R76" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R77" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R78" library="__AEMIT" package="R-0805" value="270">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R79" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C24" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="240p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C25" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C26" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="240p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C27" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R80" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R81" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C28" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R82" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C29" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R83" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[33k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R84" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R85" library="__AEMIT" package="R-0805" value="120k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C30" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C31" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C32" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C33" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C34" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="47n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R86" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[25k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R87" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C35" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R88" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R89" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R90" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[25k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R91" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[25k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP3" library="__AEMIT" package="JUMPER-3" value="JUMPER_3P">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R92" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[7k77]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R93" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[82k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R94" library="__AEMIT" package="R-0805" value="470">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C36" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="560p">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="__AEMIT" package="SOD80C" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D7" library="__AEMIT" package="SOD80C" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D8" library="__AEMIT" package="SOD80C" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D9" library="__AEMIT" package="SOD80C" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC19" library="__AEMIT" package="TSSOP16" value="1412">
<attribute name="MF" value="ALTERA CORPORATION"/>
<attribute name="MPN" value="ADG412BRU-REEL7"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="59K1251"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R95" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PEAKS2" library="__AEMIT" package="TRIMMER-10T-BOURNS_3296W" value="500">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LIM-DEPTH2" library="__AEMIT" package="TRIMMER-1T-BOURNS_3362P" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LIM-LEV2" library="__AEMIT" package="TRIMMER-1T-BOURNS_3362P" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC16" library="__AEMIT" package="SO14" value="4172">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC12" library="__AEMIT" package="SO14" value="4172">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R96" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC19-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC19" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC18" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC18-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R97" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R98" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[470k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R99" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[470k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R100" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R101" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[470k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R102" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[470k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R103" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC11" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC12" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC11-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC12-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC13" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC13-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC14" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC14-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC15" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC15-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R104" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R105" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R106" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R107" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R108" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R109" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R110" library="__AEMIT" package="R-0805" value="7k87">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="__AEMIT" package="TRIMMER-10T-BOURNS_3296W" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R111" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OFFS2" library="__AEMIT" package="TRIMMER-10T-BOURNS_3296W" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R112" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="CV2" library="__AEMIT" package="TRIMMER-10T-BOURNS_3296W" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R113" library="__AEMIT" package="R-0805" value="560k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R114" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP4" library="__AEMIT" package="JUMPER-3" value="JUMPER_3P">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R115" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R116" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R117" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[100k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R118" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R119" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R120" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R121" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R122" library="__AEMIT" package="R-TH_AXIAL" value="2M">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC16" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DC16-" library="__AEMIT" package="CAP-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC13" library="__AEMIT" package="SO14" value="4172">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC18" library="__AEMIT" package="SO14" value="4172">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC14" library="__AEMIT" package="SO14" value="4172">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R123" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[120k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R124" library="__AEMIT" package="R-0805_0.1%" value="[120k]">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="AGND">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="7"/>
<contactref element="H1" pad="8"/>
<contactref element="C16" pad="1"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="R44" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="DC1" pad="1"/>
<contactref element="DC1-" pad="2"/>
<contactref element="DC2-" pad="2"/>
<contactref element="DC2" pad="1"/>
<contactref element="DC4-" pad="2"/>
<contactref element="DC4" pad="1"/>
<contactref element="DC3" pad="1"/>
<contactref element="DC3-" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="SUPPLY-IN" pad="3"/>
<contactref element="SUPPLY-IN" pad="4"/>
<contactref element="SUPPLY-IN" pad="5"/>
<contactref element="SUPPLY-IN" pad="6"/>
<contactref element="SUPPLY-IN" pad="7"/>
<contactref element="SUPPLY-IN" pad="8"/>
<contactref element="IC5" pad="8"/>
<contactref element="DC6-" pad="2"/>
<contactref element="DC6" pad="1"/>
<contactref element="DC5" pad="1"/>
<contactref element="DC5-" pad="2"/>
<contactref element="DC7" pad="1"/>
<contactref element="DC7-" pad="2"/>
<contactref element="DC8" pad="1"/>
<contactref element="DC8-" pad="2"/>
<contactref element="IC9" pad="5"/>
<contactref element="DC0-" pad="2"/>
<contactref element="DC0" pad="1"/>
<contactref element="H3" pad="7"/>
<contactref element="H3" pad="8"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="IC6" pad="10"/>
<contactref element="IC6" pad="5"/>
<contactref element="IC6" pad="3"/>
<contactref element="IC6" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
<contactref element="IC8" pad="10"/>
<contactref element="IC8" pad="12"/>
<contactref element="IC8" pad="5"/>
<contactref element="IC8" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="C18" pad="2"/>
<contactref element="C19" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="3"/>
<contactref element="IC12" pad="5"/>
<contactref element="C23" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="10"/>
<contactref element="C25" pad="1"/>
<contactref element="IC12" pad="12"/>
<contactref element="C27" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="3"/>
<contactref element="C28" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="10"/>
<contactref element="C36" pad="1"/>
<contactref element="D9" pad="A"/>
<contactref element="D7" pad="C"/>
<contactref element="IC16" pad="5"/>
<contactref element="R95" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="12"/>
<contactref element="IC14" pad="3"/>
<contactref element="IC14" pad="5"/>
<contactref element="IC14" pad="10"/>
<contactref element="IC14" pad="12"/>
<contactref element="IC13" pad="10"/>
<contactref element="IC18" pad="3"/>
<contactref element="IC18" pad="5"/>
<contactref element="IC13" pad="3"/>
<contactref element="IC18" pad="12"/>
<contactref element="IC18" pad="10"/>
<contactref element="IC13" pad="5"/>
<contactref element="IC13" pad="12"/>
<contactref element="IC11" pad="8"/>
<contactref element="IC15" pad="8"/>
<contactref element="IC19" pad="5"/>
<contactref element="DC11" pad="1"/>
<contactref element="DC11-" pad="2"/>
<contactref element="DC12-" pad="2"/>
<contactref element="DC13-" pad="2"/>
<contactref element="DC14-" pad="2"/>
<contactref element="DC12" pad="1"/>
<contactref element="DC13" pad="1"/>
<contactref element="DC14" pad="1"/>
<contactref element="DC15" pad="1"/>
<contactref element="DC15-" pad="2"/>
<contactref element="DC16" pad="1"/>
<contactref element="DC16-" pad="2"/>
<contactref element="DC18-" pad="2"/>
<contactref element="DC18" pad="1"/>
<contactref element="DC19-" pad="2"/>
<contactref element="DC19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SAT2">
<contactref element="R35" pad="2"/>
<contactref element="R29" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="15"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BP1">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="H2" pad="3"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="10"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="C14" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$35">
<contactref element="R41" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="R48" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VAR1">
<contactref element="R41" pad="2"/>
<contactref element="R42" pad="2"/>
<contactref element="H2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$40">
<contactref element="R43" pad="2"/>
<contactref element="R45" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$41">
<contactref element="R45" pad="2"/>
<contactref element="R47" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$43">
<contactref element="R47" pad="1"/>
<contactref element="C15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="IC5" pad="11"/>
<contactref element="IC5" pad="6"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
</signal>
<signal name="HP1">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R39" pad="2"/>
<contactref element="H2" pad="2"/>
<contactref element="IC6" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$47">
<contactref element="R46" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$42">
<contactref element="IC5" pad="10"/>
<contactref element="R51" pad="1"/>
<contactref element="R70" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LOW1">
<contactref element="IC9" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="16"/>
<contactref element="IC9" pad="9"/>
<contactref element="IC9" pad="8"/>
<contactref element="R44" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="R46" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="14"/>
</signal>
<signal name="STCV1">
<contactref element="IC5" pad="12"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R35" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R49" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$36">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="IC5" pad="15"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$49">
<contactref element="R21" pad="2"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CV1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CV2">
<contactref element="R20" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="CV3">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CV4">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
</signal>
<signal name="CVBP">
<contactref element="IC5" pad="14"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CVBPHL">
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="QCV1">
<contactref element="Q" pad="2"/>
<contactref element="H1" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="R57" pad="1"/>
<contactref element="R29" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
<contactref element="R64" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="JP2" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="13"/>
</signal>
<signal name="-12V">
<contactref element="R51" pad="2"/>
<contactref element="DC1-" pad="1"/>
<contactref element="DC2-" pad="1"/>
<contactref element="DC3-" pad="1"/>
<contactref element="DC4-" pad="1"/>
<contactref element="DC6-" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="9"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="DC7-" pad="1"/>
<contactref element="L2" pad="P$2"/>
<contactref element="DC8-" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="4"/>
<contactref element="DC5-" pad="1"/>
<contactref element="DC0-" pad="1"/>
<contactref element="H2" pad="8"/>
<contactref element="H2" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="IC6" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
<contactref element="IC8" pad="11"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
<contactref element="C19" pad="2"/>
<contactref element="R85" pad="2"/>
<contactref element="IC19" pad="4"/>
<contactref element="IC11" pad="9"/>
<contactref element="IC12" pad="11"/>
<contactref element="IC13" pad="11"/>
<contactref element="IC14" pad="11"/>
<contactref element="IC15" pad="9"/>
<contactref element="IC16" pad="11"/>
<contactref element="IC18" pad="11"/>
<contactref element="DC11-" pad="1"/>
<contactref element="DC14-" pad="1"/>
<contactref element="DC13-" pad="1"/>
<contactref element="DC12-" pad="1"/>
<contactref element="DC15-" pad="1"/>
<contactref element="DC16-" pad="1"/>
<contactref element="DC18-" pad="1"/>
<contactref element="DC19-" pad="1"/>
<contactref element="R123" pad="1"/>
<contactref element="R124" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LP1">
<contactref element="R40" pad="2"/>
<contactref element="R48" pad="2"/>
<contactref element="H2" pad="1"/>
<contactref element="C13" pad="2"/>
<contactref element="C14" pad="2"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$50">
<contactref element="PEAKS" pad="3"/>
<contactref element="LIM-LEV" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$34">
<contactref element="R64" pad="2"/>
<contactref element="PEAKS" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SLCV1">
<contactref element="H1" pad="4"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="9"/>
<contactref element="R123" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FCV1">
<contactref element="R63" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="6"/>
</signal>
<signal name="IN1">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="H1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$57">
<contactref element="R70" pad="1"/>
<contactref element="C16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$44">
<contactref element="R32" pad="2"/>
<contactref element="LIM-LEV" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$56">
<contactref element="LIM-DEPTH" pad="P$3"/>
<contactref element="LIM-LEV" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$37">
<contactref element="R40" pad="1"/>
<contactref element="R43" pad="1"/>
<contactref element="R39" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LIM2">
<contactref element="H2" pad="5"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="LIM1">
<contactref element="H2" pad="6"/>
<contactref element="LIM-DEPTH" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="+12V">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="DC1" pad="2"/>
<contactref element="DC2" pad="2"/>
<contactref element="DC3" pad="2"/>
<contactref element="DC4" pad="2"/>
<contactref element="DC5" pad="2"/>
<contactref element="DC6" pad="2"/>
<contactref element="IC5" pad="16"/>
<contactref element="DC7" pad="2"/>
<contactref element="L1" pad="P$2"/>
<contactref element="IC9" pad="13"/>
<contactref element="DC8" pad="2"/>
<contactref element="CV" pad="2"/>
<contactref element="DC0" pad="2"/>
<contactref element="H4" pad="8"/>
<contactref element="H4" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC6" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC8" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="C18" pad="1"/>
<contactref element="CV2" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="16"/>
<contactref element="IC19" pad="13"/>
<contactref element="IC12" pad="4"/>
<contactref element="IC13" pad="4"/>
<contactref element="IC14" pad="4"/>
<contactref element="IC16" pad="4"/>
<contactref element="IC18" pad="4"/>
<contactref element="IC15" pad="16"/>
<contactref element="DC11" pad="2"/>
<contactref element="DC12" pad="2"/>
<contactref element="DC13" pad="2"/>
<contactref element="DC14" pad="2"/>
<contactref element="DC15" pad="2"/>
<contactref element="DC16" pad="2"/>
<contactref element="DC18" pad="2"/>
<contactref element="DC19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$39">
<contactref element="IC9" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$52">
<contactref element="R49" pad="2"/>
<contactref element="R57" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="IC9" pad="14"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$53">
<contactref element="IC9" pad="11"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$54">
<contactref element="C13" pad="1"/>
<contactref element="IC9" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="R50" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="R24" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="R58" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$45">
<contactref element="R59" pad="2"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R58" pad="1"/>
<contactref element="R59" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$46">
<contactref element="Q" pad="1"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$51">
<contactref element="CV" pad="3"/>
<contactref element="R62" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$58">
<contactref element="OFFS" pad="3"/>
<contactref element="R61" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$60">
<contactref element="R61" pad="2"/>
<contactref element="R62" pad="2"/>
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$63">
<contactref element="R63" pad="2"/>
<contactref element="OFFS" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="R60" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R23" pad="1"/>
<contactref element="R66" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CVBPNO">
<contactref element="R60" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="FCVNO">
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SLCVNO">
<contactref element="R50" pad="1"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
<contactref element="R66" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="8"/>
<contactref element="R36" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="SUPPLY-IN" pad="9"/>
<contactref element="SUPPLY-IN" pad="10"/>
<contactref element="L1" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="SUPPLY-IN" pad="1"/>
<contactref element="SUPPLY-IN" pad="2"/>
<contactref element="L2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="IN2">
<contactref element="H3" pad="6"/>
<contactref element="R71" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LIM12">
<contactref element="H4" pad="6"/>
<contactref element="LIM-DEPTH2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="LIM22">
<contactref element="H4" pad="5"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
</signal>
<signal name="VAR2">
<contactref element="H4" pad="4"/>
<contactref element="R77" pad="2"/>
<contactref element="R78" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BP2">
<contactref element="H4" pad="3"/>
<contactref element="C32" pad="2"/>
<contactref element="R73" pad="2"/>
<contactref element="C22" pad="2"/>
<contactref element="R91" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="7"/>
<contactref element="R54" pad="1"/>
</signal>
<signal name="HP2">
<contactref element="H4" pad="2"/>
<contactref element="R72" pad="2"/>
<contactref element="R75" pad="2"/>
<contactref element="IC16" pad="8"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="LP2">
<contactref element="H4" pad="1"/>
<contactref element="R93" pad="1"/>
<contactref element="C26" pad="2"/>
<contactref element="C34" pad="2"/>
<contactref element="R83" pad="2"/>
<contactref element="R76" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="14"/>
</signal>
<signal name="STCV2">
<contactref element="H3" pad="5"/>
<contactref element="C30" pad="1"/>
<contactref element="IC15" pad="12"/>
<contactref element="IC13" pad="13"/>
</signal>
<signal name="SLCV2">
<contactref element="H3" pad="4"/>
<contactref element="R116" pad="1"/>
<contactref element="IC18" pad="9"/>
<contactref element="R124" pad="2"/>
</signal>
<signal name="QCV2">
<contactref element="H3" pad="3"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="6"/>
</signal>
<signal name="LOW2">
<contactref element="H3" pad="2"/>
<contactref element="IC19" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="8"/>
<contactref element="IC19" pad="16"/>
<contactref element="IC19" pad="9"/>
<contactref element="R95" pad="2"/>
</signal>
<signal name="FCV2">
<contactref element="H3" pad="1"/>
<contactref element="R114" pad="1"/>
<contactref element="IC18" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$38">
<contactref element="R42" pad="1"/>
<contactref element="IC6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$55">
<contactref element="IC11" pad="4"/>
<contactref element="C20" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SAT1">
<contactref element="R74" pad="2"/>
<contactref element="R89" pad="2"/>
<contactref element="C31" pad="2"/>
<contactref element="R65" pad="1"/>
<contactref element="C20" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$59">
<contactref element="IC11" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R52" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$61">
<contactref element="R52" pad="1"/>
<contactref element="C21" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$62">
<contactref element="IC11" pad="5"/>
<contactref element="C22" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="15"/>
<contactref element="IC12" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$64">
<contactref element="R65" pad="2"/>
<contactref element="R53" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$65">
<contactref element="R53" pad="1"/>
<contactref element="C23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$66">
<contactref element="R54" pad="2"/>
<contactref element="R55" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$67">
<contactref element="IC11" pad="12"/>
<contactref element="C24" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="10"/>
<contactref element="IC12" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$68">
<contactref element="R55" pad="1"/>
<contactref element="C25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$69">
<contactref element="R56" pad="2"/>
<contactref element="IC11" pad="15"/>
<contactref element="R69" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$70">
<contactref element="IC11" pad="13"/>
<contactref element="C26" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="7"/>
<contactref element="IC12" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$71">
<contactref element="R69" pad="1"/>
<contactref element="C27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$72">
<contactref element="R77" pad="1"/>
<contactref element="IC15" pad="5"/>
<contactref element="R83" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$73">
<contactref element="R79" pad="2"/>
<contactref element="R80" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$74">
<contactref element="R80" pad="2"/>
<contactref element="R82" pad="2"/>
<contactref element="IC15" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$75">
<contactref element="R82" pad="1"/>
<contactref element="C29" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$76">
<contactref element="IC15" pad="11"/>
<contactref element="IC15" pad="6"/>
<contactref element="C30" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$77">
<contactref element="R81" pad="1"/>
<contactref element="C28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$78">
<contactref element="IC15" pad="10"/>
<contactref element="R85" pad="1"/>
<contactref element="R94" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$79">
<contactref element="IC15" pad="2"/>
<contactref element="R81" pad="2"/>
<contactref element="R86" pad="1"/>
<contactref element="JP3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$80">
<contactref element="R86" pad="2"/>
<contactref element="R68" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="14"/>
</signal>
<signal name="N$81">
<contactref element="R74" pad="1"/>
<contactref element="R68" pad="2"/>
<contactref element="R84" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$82">
<contactref element="R87" pad="1"/>
<contactref element="C35" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$83">
<contactref element="IC15" pad="15"/>
<contactref element="R87" pad="2"/>
<contactref element="R73" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$84">
<contactref element="R90" pad="2"/>
<contactref element="R91" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$85">
<contactref element="R90" pad="1"/>
<contactref element="IC15" pad="4"/>
<contactref element="R88" pad="1"/>
<contactref element="R89" pad="1"/>
<contactref element="R72" pad="1"/>
<contactref element="R71" pad="2"/>
<contactref element="JP3" pad="1"/>
<contactref element="R92" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$86">
<contactref element="JP3" pad="2"/>
<contactref element="IC15" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$87">
<contactref element="PEAKS2" pad="3"/>
<contactref element="LIM-LEV2" pad="P$3"/>
</signal>
<signal name="N$88">
<contactref element="R92" pad="2"/>
<contactref element="PEAKS2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$89">
<contactref element="R94" pad="1"/>
<contactref element="C36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$90">
<contactref element="R93" pad="2"/>
<contactref element="LIM-LEV2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$91">
<contactref element="LIM-DEPTH2" pad="P$3"/>
<contactref element="LIM-LEV2" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="N$92">
<contactref element="R76" pad="1"/>
<contactref element="R79" pad="1"/>
<contactref element="R75" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$93">
<contactref element="IC19" pad="3"/>
<contactref element="C31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$94">
<contactref element="R84" pad="2"/>
<contactref element="R88" pad="2"/>
<contactref element="C33" pad="2"/>
<contactref element="R56" pad="1"/>
<contactref element="C24" pad="2"/>
<contactref element="IC12" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$95">
<contactref element="IC19" pad="14"/>
<contactref element="C32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$96">
<contactref element="IC19" pad="11"/>
<contactref element="C33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$97">
<contactref element="C34" pad="1"/>
<contactref element="IC19" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$98">
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D9" pad="C"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$99">
<contactref element="R78" pad="1"/>
<contactref element="IC16" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CVBPHL2">
<contactref element="IC15" pad="3"/>
<contactref element="R105" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="1"/>
<contactref element="JP4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CVBP2">
<contactref element="IC15" pad="14"/>
<contactref element="JP4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CV12">
<contactref element="IC11" pad="3"/>
<contactref element="R96" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CV22">
<contactref element="IC11" pad="6"/>
<contactref element="IC14" pad="7"/>
<contactref element="R97" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CV32">
<contactref element="IC11" pad="11"/>
<contactref element="R100" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="8"/>
</signal>
<signal name="CV42">
<contactref element="IC11" pad="14"/>
<contactref element="IC14" pad="14"/>
<contactref element="R103" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$100">
<contactref element="R96" pad="1"/>
<contactref element="R99" pad="2"/>
<contactref element="R104" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$101">
<contactref element="R97" pad="1"/>
<contactref element="R98" pad="2"/>
<contactref element="R118" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$102">
<contactref element="R100" pad="1"/>
<contactref element="R101" pad="2"/>
<contactref element="R119" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$103">
<contactref element="R103" pad="1"/>
<contactref element="R102" pad="2"/>
<contactref element="R120" pad="2"/>
<contactref element="IC14" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$104">
<contactref element="R117" pad="2"/>
<contactref element="R122" pad="1"/>
<contactref element="IC18" pad="14"/>
<contactref element="R120" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$105">
<contactref element="R105" pad="1"/>
<contactref element="R107" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$106">
<contactref element="R108" pad="2"/>
<contactref element="R106" pad="1"/>
<contactref element="IC13" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$107">
<contactref element="R107" pad="1"/>
<contactref element="R108" pad="1"/>
<contactref element="R110" pad="2"/>
<contactref element="IC13" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$108">
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="R110" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$109">
<contactref element="CV2" pad="3"/>
<contactref element="R113" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$110">
<contactref element="OFFS2" pad="3"/>
<contactref element="R112" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$111">
<contactref element="R112" pad="2"/>
<contactref element="R113" pad="2"/>
<contactref element="R111" pad="1"/>
<contactref element="IC18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$112">
<contactref element="R114" pad="2"/>
<contactref element="OFFS2" pad="2"/>
<contactref element="IC18" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$113">
<contactref element="R106" pad="2"/>
<contactref element="R109" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$115">
<contactref element="R118" pad="1"/>
<contactref element="R121" pad="2"/>
</signal>
<signal name="CVBPNO1">
<contactref element="R109" pad="2"/>
<contactref element="JP4" pad="3"/>
<contactref element="IC13" pad="8"/>
</signal>
<signal name="FCVNO1">
<contactref element="R98" pad="1"/>
<contactref element="R101" pad="1"/>
<contactref element="R102" pad="1"/>
<contactref element="R99" pad="1"/>
<contactref element="R111" pad="2"/>
<contactref element="IC18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SLCVNO1">
<contactref element="R104" pad="1"/>
<contactref element="R116" pad="2"/>
<contactref element="R121" pad="1"/>
<contactref element="IC18" pad="8"/>
<contactref element="R115" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$117">
<contactref element="R38" pad="2"/>
<contactref element="R67" pad="1"/>
<contactref element="IC8" pad="14"/>
<contactref element="R31" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="R67" pad="2"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$48">
<contactref element="R122" pad="2"/>
<contactref element="R119" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R36" pad="2"/>
<contactref element="IC8" pad="13"/>
<contactref element="R38" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$114">
<contactref element="R115" pad="2"/>
<contactref element="IC18" pad="13"/>
<contactref element="R117" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
