<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="72.009" y1="0" x2="72.009" y2="21.9575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="72.009" y1="21.9575" x2="0" y2="21.9575" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="21.9575" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="72.009" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Copyright 2013, David R. Chase., (CC) BY-SA</text>
<text>http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0</text>
<hole x="68.58" y="10.795" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E5-10,5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm, diameter 10.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO201T15">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 5.6 mm, horizontal, grid 15.24 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C4" library="rcl" package="E5-10,5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="E5-10,5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO201T15" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="DO201T15" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="diode" package="DO201T15" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="diode" package="DO201T15" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V+" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V-" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AC0" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AC1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V+1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V-1" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V-2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V+2" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V+3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="V-3" library="pinhead" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="V+">
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="V+" pad="1"/>
<contactref element="V+1" pad="1"/>
<contactref element="V+2" pad="1"/>
<contactref element="V+3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="B-V-">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="V-" pad="1"/>
<contactref element="V-1" pad="1"/>
<contactref element="V-2" pad="1"/>
<contactref element="V-3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AC1">
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="AC1" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="AC0">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="AC0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="V-">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
