(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.7)
  (general
    (links 12)
    (no_connects 0)
    (area 125.200715 95.899999 184.224939 126.440419)
    (thickness 1.6)
    (drawings 110)
    (tracks 38)
    (zones 0)
    (modules 8)
    (nets 7)
  )
  (page USLetter)
  (layers
    (0 F.Cu signal)
    (31 B.Cu signal)
    (32 B.Adhes user)
    (33 F.Adhes user)
    (34 B.Paste user)
    (35 F.Paste user)
    (36 B.SilkS user)
    (37 F.SilkS user)
    (38 B.Mask user)
    (39 F.Mask user)
    (40 Dwgs.User user)
    (41 Cmts.User user)
    (42 Eco1.User user)
    (43 Eco2.User user)
    (44 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.3048)
    (user_trace_width 0.4064)
    (user_trace_width 0.6096)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.4)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 3.048 3.048)
    (pad_drill 2)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFFFFF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 0x010f0_80000001)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory gerbers/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 /GND)
  (net 2 N-000001)
  (net 3 N-000002)
  (net 4 N-000003)
  (net 5 N-000004)
  (net 6 N-000005)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net /GND)
    (add_net N-000001)
    (add_net N-000002)
    (add_net N-000003)
    (add_net N-000004)
    (add_net N-000005)
  )
  (module BAT_CLIP (layer F.Cu) (tedit 59CB11CE)
    (at 155.575 106.045)
    (fp_text reference BT1 (at 3.175 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value BATTERY (at 3.175 2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text user AAA (at -13.335 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text user AA (at -20.955 0) (layer F.SilkS))
    (fp_text user "+ Battery -" (at 3.81 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -9.398 0) (size 3.048 3.048) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 N-000005))
    (pad 1 thru_hole circle (at -17.018 0) (size 3.048 3.048) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 N-000005))
    (pad 1 thru_hole circle (at -24.638 0) (size 3.048 3.048) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 6 N-000005))
    (pad 2 thru_hole circle (at 16.764 0) (size 3.048 3.048) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /GND))
    (pad 2 thru_hole circle (at 24.384 0) (size 3.048 3.048) (drill 2) (layers *.Cu *.Mask)
      (net 1 /GND))
  )
  (module TRANS_JOULE_THIEF (layer F.Cu) (tedit 5701E791)
    (at 152 117.25 270)
    (fp_text reference T1 (at 0.254 -4.318 270) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value TRANSFO (at 0.254 1.27 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -3 -2.5 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.3208) (layers *.Cu B.Mask)
      (net 5 N-000004))
    (pad 2 thru_hole circle (at 3 -2.5 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.3208) (layers *.Cu B.Mask)
      (net 4 N-000003))
    (pad 3 thru_hole circle (at -3 5 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.3208) (layers *.Cu B.Mask)
      (net 2 N-000001))
    (pad 4 thru_hole circle (at 3 5 270) (size 2.286 2.286) (drill 1.3208) (layers *.Cu B.Mask)
      (net 5 N-000004))
  )
  (module LED-5MM (layer F.Cu) (tedit 570C3EAF)
    (at 179 118)
    (descr "LED 5mm - Lead pitch 100mil (2,54mm)")
    (tags "LED led 5mm 5MM 100mil 2,54mm")
    (fp_text reference LED (at 0 -4.25) (layer F.SilkS))
    (fp_text value LED (at 0 3.81) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.7 1.7) (drill 0.8128) (layers *.Cu B.Mask)
      (net 2 N-000001))
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.7 1.7) (drill 0.8128) (layers *.Cu B.Mask)
      (net 1 /GND))
    (model discret/leds/led5_vertical_verde.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module TO92-123 (layer F.Cu) (tedit 570C42B2)
    (at 170 115 135)
    (descr "Transistor TO92 brochage type BC237")
    (tags "TR TO92")
    (fp_text reference Q1 (at 2.12132 1.414214 135) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value PN2222A (at -5.567759 -5.926969 225) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 3 thru_hole rect (at 1.27 -1.27 180) (size 1.5 1.5) (drill 0.8128) (layers *.Cu B.Mask)
      (net 2 N-000001))
    (pad 2 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 135) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu B.Mask)
      (net 3 N-000002))
    (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 1.27 135) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu B.Mask)
      (net 1 /GND))
    (model discret/to98.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module R4 (layer F.Cu) (tedit 570C3E43)
    (at 162.75 120)
    (descr "Resitance 4 pas")
    (tags R)
    (autoplace_cost180 10)
    (fp_text reference R1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value 1000 (at 0 0) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole circle (at -5.08 0) (size 1.7 1.7) (drill 0.8128) (layers *.Cu B.Mask)
      (net 4 N-000003))
    (pad 2 thru_hole circle (at 5.08 0) (size 1.7 1.7) (drill 0.8128) (layers *.Cu B.Mask)
      (net 3 N-000002))
    (model discret/resistor.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.4 0.4 0.4))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module MICROSWITCH_SPST (layer F.Cu) (tedit 570C42C2)
    (at 134 117.5)
    (descr "Connecteur 3 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference SW1 (at 5.588 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value SPST (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -2.54 0) (size 1.5 1.5) (drill 0.8128) (layers *.Cu B.Mask)
      (net 6 N-000005))
    (pad 2 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu B.Mask)
      (net 5 N-000004))
    (pad 3 thru_hole circle (at 2.54 0) (size 1.6 1.6) (drill 0.8128) (layers *.Cu B.Mask))
    (model device/switch_slide_straight_terminal.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.33 0.33 0.33))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module myFootPrints:MadeInOregonRev25 (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 134 111.5)
    (fp_text reference VAL (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MadeInOregonRev25 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  )
  (module myFootPrints:MB225rev (layer F.Cu) (tedit 0)
    (at 141 111.5)
    (fp_text reference VAL (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value MB225rev (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
  )
  (gr_text RESISTOR (at 162.75 118) (layer F.SilkS))
  (gr_text SWITCH (at 134 114.5) (layer F.SilkS))
  (gr_text TRANSISTOR (at 170 113.25) (layer F.SilkS))
  (gr_text MakersBox.us (at 155 110.25) (layer B.SilkS))
  (gr_text SW (at 138.5 116.5) (layer B.SilkS))
  (gr_text D (at 174 108) (layer B.SilkS))
  (gr_text R (at 163.5 120) (layer B.SilkS))
  (gr_text Q (at 170 112) (layer B.SilkS))
  (gr_text - (at 159.25 107) (layer B.SilkS))
  (gr_text + (at 153.25 107) (layer B.SilkS))
  (gr_text "ON  OFF" (at 134.5 120.5) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Rev. 1.3\nSep 2017" (at 182.5 114.5) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 128.27 119.38) (end 128.27 105.41) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 180.34 121.92) (end 130.81 121.92) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 182.88 105.41) (end 182.88 119.38) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 130.81 102.87) (end 180.34 102.87) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 130.81 105.41) (end 128.27 105.41) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 130.81 119.38) (end 130.81 121.92) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 180.34 119.38) (end 182.88 119.38) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_arc (start 180.34 105.41) (end 180.34 102.87) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_text "Joule Thief" (at 155 111.25) (layer F.SilkS))
  (gr_text + (at 177.75 119.5) (layer F.SilkS))
  (gr_text B (at 171 117.75) (layer F.SilkS))
  (gr_text C (at 167.75 116.75) (layer F.SilkS))
  (gr_text E (at 172.5 116.5) (layer F.SilkS))
)
