<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="51.105" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.105" y1="0" x2="51.105" y2="27.295" width="0" layer="20"/>
<wire x1="51.105" y1="27.295" x2="0" y2="27.295" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="27.295" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>V1.0</text>
<text>Left Side</text>
<text>Xenocoder 11.2013</text>
</plain>
<libraries>
<library name="mb_supply">
<description>&lt;b&gt;Supply&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;input, output, ground, and power supply.  
&lt;li&gt;these are used on a schematic for placeholders and on a board for pads for off-board components like jacks.
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="SQUARE">
<description>&lt;b&gt;Square Pad&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;&lt;li&gt;drill diameter 1 mm&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_caps-electro">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Polar Electrolytic, Radial &lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;large value capacitors: .22 - 470uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;often used in power supply filters
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="063_025">
<description>&lt;b&gt;6.3mm diameter, 2.5 mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="080_035_1">
<description>&lt;b&gt;8mm diameter, 3.5mm lead spacing, 0.1" pad spacing&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_resistors">
<description>&lt;b&gt;Resistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;6mm long -- the size of 1/4 watt resistors
&lt;li&gt; all resistor values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="R0207/3">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
&lt;br&gt;
length: 6mm&lt;br&gt;
format: 0.1" (perfboard)&lt;br&gt;
spacing: 3 holes

&lt;p&gt;This length resistor applies to 1/4 watt metal film.</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_diodes">
<description>&lt;b&gt;Diodes&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Zener 1N47xx (as in protection for the MOSFET in the AMZ MOSFET Booster)
&lt;li&gt;rectifier 1N4001-1N4008 (for polarity reversal protection in power supply sections)
&lt;li&gt;clipping 1N914 (as in a TS808)
&lt;li&gt;LED (light emitting diode, 3mm and 5mm)
&lt;li&gt;mostly gathered from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="DO35-3">
<description>&lt;B&gt;DO-35 0.3" spacing&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_pots">
<description>&lt;b&gt;Potentiometers&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;chassis-mount (e.g., Alpha 16mm) pots&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;board-mount trim pots (1/4" and 3/8")&lt;/li&gt;
&lt;li&gt; all pot values have the same size package; you choose the value of resistance 
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="POT">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;3 terminals for circuit board for wires connecting to 3 lugs of pot off-board</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_dip switch">
<description>PCB MOUNTED DIP SWITCH</description>
<packages>
<package name="EDG-02">
<description>&lt;b&gt;Tayda 2 Position DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_caps-chicklet">
<description>&lt;b&gt;Capacitors, Film, Chicklet&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;100pF - 0.1uF (uF = µF = mF)
&lt;li&gt;popular nonpolarized capacitors
&lt;li&gt;available from smallbearelec.com as Panasonic ECQ-B capacitors
&lt;li&gt;these become quite large for values near 1uF
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="075X040">
<description>&lt;b&gt;7.5mm x 4mm, 5mm lead spacing&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;Panasonic ECQ-B</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="mb_trans">
<description>&lt;b&gt;Transistors&lt;/b&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;small signal amps (e.g., 2N508x)
&lt;li&gt;switching transistors (e.g., 2N2222, 2N390x)
&lt;li&gt;JFETs (e.g., J201, 2N3819, 2N5457)
&lt;li&gt;MOSFETs (e.g., BS170, BS250)
&lt;li&gt;mostly copied from Eagle libraries
&lt;/ul&gt;</description>
<packages>
<package name="TO92-">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="+9/18V" library="mb_supply" package="SQUARE" value="+9V(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G" library="mb_supply" package="SQUARE" value="GND(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="mb_diodes" package="DO35-3" value="1N4148-3">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="mb_caps-electro" package="063_025" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="mb_caps-electro" package="063_025" value="47uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="mb_caps-electro" package="063_025" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="mb_caps-electro" package="080_035_1" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="mb_caps-electro" package="063_025" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C8" library="mb_caps-electro" package="063_025" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C9" library="mb_caps-electro" package="063_025" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C1" library="mb_caps-chicklet" package="075X040" value="0.047uF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C7" library="mb_caps-chicklet" package="075X040" value="3300pF">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IN" library="mb_supply" package="SQUARE" value="IN(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OUT" library="mb_supply" package="SQUARE" value="OUT(T)">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="33K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="8k2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="33K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="15k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R9" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R10" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R13" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="47k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R14" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R12" library="mb_resistors" package="R0207/3" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q1" library="mb_trans" package="TO92-" value="2N5457">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SW1" library="mb_dip switch" package="EDG-02" value="DIP 2 POS">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GAIN" library="mb_pots" package="POT" value="C10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q2" library="mb_trans" package="TO92-" value="2N5088">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LED" library="mb_supply" package="SQUARE" value="3mm">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+9V">
<contactref element="+9/18V" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="LED" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="G" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="GAIN" pad="1"/>
<contactref element="GAIN" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IN">
<contactref element="IN" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="C4" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="+"/>
<contactref element="C5" pad="+"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="C4" pad="-"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="C5" pad="-"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="Q2" pad="3"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="OUT" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="C6" pad="-"/>
<contactref element="GAIN" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
