<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="8.3.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="1.27" y1="46.99" x2="40.31" y2="46.99" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.31" y1="46.99" x2="40.31" y2="71.11" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.31" y1="71.11" x2="1.27" y2="71.11" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.27" y1="71.11" x2="1.27" y2="46.99" width="0" layer="20"/>
<text>VIN+</text>
<text>GND-</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>+12V</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>3A
btTX</text>
<text>3B
btRX</text>
<text>5A
MntTX</text>
<text>5B
MntRX</text>
<text>+5V</text>
<text>TX</text>
<text>RX</text>
<text>VCC</text>
<text>STATE</text>
<text>GND</text>
<text>KEY</text>
<text>VIN+</text>
<text>GND-</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>eQdIRbTStefanV2</text>
<text>eQdIRbTStefanV2</text>
<text>mTx</text>
<text>mRx</text>
<text>GND</text>
<text>+12V</text>
<text>STATE</text>
<text>btRX</text>
<text>btTX</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>Key/EN</text>
<text>+12V</text>
<text>mTx</text>
<text>mRx</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X05">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="holes">
<description>&lt;b&gt;Mounting Holes and Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,8">
<description>&lt;b&gt;MOUNTING HOLE&lt;/b&gt; 2.8 mm with drill center</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="5VOUT" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="H1" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8"/>
<element name="H2" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8"/>
<element name="H3" library="holes" package="2,8" value="MOUNT-HOLE2.8"/>
<element name="HC-06" library="pinhead" package="1X06" value=""/>
<element name="LCV3.3" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="LCV5" library="pinhead" package="1X04" value=""/>
<element name="M" library="pinhead" package="1X05" value=""/>
<element name="MVIN" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="5VOUT2" library="pinhead" package="1X02" value=""/>
<element name="TGND" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="T12V" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="T5V" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
<element name="T3.3V" library="pinhead" package="1X01" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="M" pad="5"/>
<contactref element="MVIN" pad="1"/>
<contactref element="LCV5" pad="4"/>
<contactref element="5VOUT" pad="1"/>
<contactref element="LCV3.3" pad="4"/>
<contactref element="HC-06" pad="4"/>
<contactref element="5VOUT2" pad="1"/>
<contactref element="TGND" pad="1"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="M" pad="1"/>
<contactref element="MVIN" pad="2"/>
<contactref element="T12V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MTX">
<contactref element="M" pad="3"/>
<contactref element="LCV5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MRX">
<contactref element="M" pad="4"/>
<contactref element="LCV5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="5V">
<contactref element="5VOUT" pad="2"/>
<contactref element="LCV5" pad="1"/>
<contactref element="HC-06" pad="5"/>
<contactref element="5VOUT2" pad="2"/>
<contactref element="T5V" pad="1"/>
</signal>
<signal name="BTRX">
<contactref element="LCV3.3" pad="2"/>
<contactref element="HC-06" pad="2"/>
</signal>
<signal name="BTTX">
<contactref element="LCV3.3" pad="3"/>
<contactref element="HC-06" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="T3.3V" pad="1"/>
<contactref element="LCV3.3" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
