<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="28" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28" y1="0" x2="28" y2="17.375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="28" y1="17.375" x2="0" y2="17.375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="17.375" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Indium</text>
<text>Indicator</text>
<text>In</text>
<text>v1.1
2016</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Eigene_Kreationen">
<packages>
<package name="OCTO-PAD">
</package>
<package name="C-0805">
</package>
<package name="SS12-DIODE">
</package>
<package name="SIL9">
</package>
<package name="R0805">
</package>
<package name="GND-PAD">
</package>
<package name="LOGO-0.15''SILK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="diodes">
<packages>
<package name="3MM_B">
</package>
</packages>
</library>
<library name="integrated circuits">
<packages>
<package name="SO08">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Package 8&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
NS Package M08A</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="potentiometers">
<packages>
<package name="2262_TRIM">
<description>&lt;b&gt;Potentiometer&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1/4" on-board trim potentiometer</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="9V" library="Eigene_Kreationen" package="OCTO-PAD" value="9V">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="Eigene_Kreationen" package="C-0805" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C2" library="Eigene_Kreationen" package="C-0805" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C3" library="Eigene_Kreationen" package="C-0805" value="1u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="Eigene_Kreationen" package="C-0805" value="4u7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D5" library="diodes" package="3MM_B" value="LEDB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="diodes" package="3MM_B" value="LEDB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="diodes" package="3MM_B" value="LEDB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="diodes" package="3MM_B" value="LEDB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="diodes" package="3MM_B" value="LEDB">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D6" library="Eigene_Kreationen" package="SS12-DIODE" value="SS12">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC1" library="integrated circuits" package="SO08" value="TL072">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="Eigene_Kreationen" package="SIL9" value="LA2284">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IN" library="Eigene_Kreationen" package="OCTO-PAD" value="In">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OUT" library="Eigene_Kreationen" package="OCTO-PAD" value="Out">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="Eigene_Kreationen" package="R0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="Eigene_Kreationen" package="R0805" value="1M">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="Eigene_Kreationen" package="R0805" value="4k7">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R4" library="Eigene_Kreationen" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R5" library="Eigene_Kreationen" package="R0805" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="Eigene_Kreationen" package="R0805" value="33R">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R7" library="Eigene_Kreationen" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R8" library="Eigene_Kreationen" package="R0805" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SET" library="potentiometers" package="2262_TRIM" value="10k"/>
<element name="U$1" library="Eigene_Kreationen" package="GND-PAD" value="GND-PAD"/>
<element name="C4" library="Eigene_Kreationen" package="C-0805" value="10u">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$2" library="Eigene_Kreationen" package="LOGO-0.15''SILK" value="QUANTUM-LOGO0.15''SILK"/>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="9V" pad="P$1"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="U$1" pad="P$1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="SET" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="9V">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VB">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="OUT" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="SET" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="SET" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="D5" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IN" pad="P$1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="EQW">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
