<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="34.2775" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.2775" y1="0" x2="34.2775" y2="30.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="34.2775" y1="30.47" x2="0.635" y2="30.47" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.635" y1="30.47" x2="0" y2="30.48" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="30.48" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SILSpark</text>
<text>Danjovic 2016</text>
<text>+VB</text>
<text>GND</text>
<text>+5V</text>
<text>GND</text>
<text>P0</text>
<text>P1</text>
<text>P2</text>
<text>P3</text>
<text>P4</text>
<text>P5</text>
<text>GN</text>
<text>5V</text>
<text>VB</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/7_LARGEPADS">
</package>
<package name="C050-025X075_LARGEPADS">
</package>
<package name="E2-4_LARGEPADS">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2 mm, diameter 4 mm &lt;br&gt;
Large Pads</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="ZDIO-5_LARGEPADS">
<description>Zener Diode</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="avr">
<packages>
<package name="DIL08">
<description>&lt;B&gt;Dual In Line&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-berg">
<packages>
<package name="PN61729-S_LARGEPADS">
<description>USB Connector with Shield</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diversos2">
<packages>
<package name="VREG-TO90FLAT">
<description>&lt;b&gt;TO-92 Flat&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.08 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-conrad">
<description>&lt;b&gt;Conrad Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="733989-5">
<description>&lt;b&gt;FEMALE PRINT CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Außen-Ø 4,2 mm, Innen 1.1 mm&lt;br&gt;
FUK HING Industries, distributor Conrad</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<description>&lt;b&gt;Pin Headers&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
MA = male&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="MA09-1W">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="P1-13">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7_LARGEPADS" value="68R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7_LARGEPADS" value="68R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="ZDIO-5_LARGEPADS" value="3V6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="ZDIO-5_LARGEPADS" value="3V6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="C050-025X075_LARGEPADS" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7_LARGEPADS" value="2k2">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="avr" package="DIL08" value="ATTINY45">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="E2-4_LARGEPADS" value="10µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="con-berg" package="PN61729-S_LARGEPADS" value="USB-B">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="diversos2" package="VREG-TO90FLAT" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="P1" library="con-conrad" package="733989-5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K2" library="con-lstb" package="MA09-1W" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-025X075_LARGEPADS" value="100n">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="ZDIO-5_LARGEPADS" value="4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP1" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP3" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TP4" library="testpad" package="P1-13" value="TPPAD1-13">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="D-">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="K1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="K1" pad="4"/>
<contactref element="K1" pad="S2"/>
<contactref element="K1" pad="S1"/>
<contactref element="IC2" pad="GND"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="P1" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="7"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
<contactref element="TP4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="IN"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="8"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="P4">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="P3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+UB">
<contactref element="P1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
<contactref element="P1" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="OUT"/>
<contactref element="K2" pad="9"/>
<contactref element="TP3" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="P5">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="P2">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="K2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="P1">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="K2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P0">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="K2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
