<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="19.99" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.99" y1="0" x2="19.99" y2="19.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.99" y1="19.04" x2="0" y2="19.04" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="19.04" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>top</text>
<text>bottom</text>
</plain>
<libraries>
<library name="40xx">
<description>&lt;b&gt;CMOS Logic Devices, 4000 Series&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the following sources:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Motorola &lt;i&gt;CMOS LOGIC DATA&lt;/i&gt;; book, 02/88, DL131 REV 1
&lt;li&gt;http://www.elexp.com
&lt;li&gt;http://www.intersil.com
&lt;li&gt;http://www.ls3c.com.tw/product/1/COMOS.html
&lt;/ul&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X07">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2,15/1,0">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC34" library="40xx" package="DIL14" value="4006N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X07" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X07" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OSC2_SQ" library="wirepad" package="2,15/1,0" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="IC34" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC34" pad="4"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC34" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC34" pad="6"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC34" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC34" pad="14"/>
<contactref element="JP2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="IC34" pad="13"/>
<contactref element="JP2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC34" pad="12"/>
<contactref element="JP2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC34" pad="11"/>
<contactref element="JP2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="IC34" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="IC34" pad="9"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="IC34" pad="8"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC34" pad="3"/>
<contactref element="SW" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="JP1" pad="3"/>
<contactref element="SW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="OSC2_SQ" pad="1"/>
<contactref element="SW" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
