<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-0.508" x2="38.588" y2="-0.508" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.588" y1="-0.508" x2="38.588" y2="16.053" width="0" layer="20"/>
<wire x1="38.588" y1="16.053" x2="0" y2="16.053" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="16.053" x2="0" y2="-0.508" width="0" layer="20"/>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>d</text>
<text>c</text>
<text>+</text>
<text>-</text>
<text>d</text>
<text>c</text>
<text>isp</text>
<text>+ - r o c i</text>
<text>i c o r - +</text>
<text>Pixel Loader</text>
<text>dunkyoung25@gmail.com</text>
<text>dunkyoung25@gmail.com</text>
<text>power</text>
<text>reset</text>
<text>D.Young</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SparkFun-20090330">
<packages>
<package name="0603">
</package>
<package name="USB-A-H">
<description>&lt;b&gt;USB Series A Hole Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
</package>
<package name="AVR_MINI_PROG">
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C0603">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C0805">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="atmel">
<packages>
<package name="TQFP32-08">
<description>&lt;B&gt;Thin Plasic Quad Flat Package&lt;/B&gt; Grid 0.8 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="DUNK">
<packages>
<package name="0805">
</package>
<package name="RESONATOR-SMD">
</package>
<package name="FKIT-LED-1206">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Seeed-OPL-Button">
<packages>
<package name="SW2-SMD-3.0X2.5X1.2+0.4MM">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="X1" library="SparkFun-20090330" package="USB-A-H" value="USB-A-H"/>
<element name="JP1" library="SparkFun-20090330" package="1X04" value="blinkm"/>
<element name="R5" library="SparkFun-20090330" package="0603" value="1k"/>
<element name="C3" library="rcl" package="C0805" value="10uF"/>
<element name="C1" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C0603" value="0.1uF"/>
<element name="R6" library="SparkFun-20090330" package="0603" value="1k"/>
<element name="U1" library="atmel" package="TQFP32-08" value="MEGA8-AI"/>
<element name="D1" library="diode" package="SOT23" value="3.6v"/>
<element name="D2" library="diode" package="SOT23" value="3.6v"/>
<element name="ISP1" library="SparkFun-20090330" package="AVR_MINI_PROG" value="AVR_MINI_PROGSMD"/>
<element name="R7" library="DUNK" package="0805" value="10K">
<attribute name="PROD_ID" value="RES-09883"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="DUNK" package="0805" value="1.5k">
<attribute name="PROD_ID" value="RES-09883"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="DUNK" package="0805" value="1.5k">
<attribute name="PROD_ID" value="RES-09883"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="DUNK" package="0805" value="68">
<attribute name="PROD_ID" value="RES-09883"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="DUNK" package="0805" value="68">
<attribute name="PROD_ID" value="RES-09883"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Y1" library="DUNK" package="RESONATOR-SMD" value="16MHZ">
<attribute name="PROD_ID" value="XTAL-08900"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="DUNK" package="FKIT-LED-1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="DUNK" package="FKIT-LED-1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="DUNK" package="FKIT-LED-1206" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="SparkFun-20090330" package="0603" value="1k">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="Seeed-OPL-Button" package="SW2-SMD-3.0X2.5X1.2+0.4MM" value="B3U-1000P">
<attribute name="MPN" value="B3U-1000P"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="18"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="VBUS"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="ISP1" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="21"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D2" pad="1"/>
<contactref element="ISP1" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Y1" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="D5" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U1" pad="8"/>
<contactref element="Y1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U1" pad="7"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="U1" pad="28"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="U1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="ISP1" pad="3"/>
<contactref element="U1" pad="29"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="U1" pad="32"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D-">
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="D-"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="D+">
<contactref element="X1" pad="D+"/>
<contactref element="D2" pad="3"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO/STATUS">
<contactref element="U1" pad="16"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="ISP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="U1" pad="15"/>
<contactref element="ISP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="USERLED">
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="9"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="U1" pad="31"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U1" pad="30"/>
</signal>
<signal name="CLOCK">
<contactref element="JP1" pad="4"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="ISP1" pad="5"/>
<contactref element="U1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="DATA">
<contactref element="U1" pad="10"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
