<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="63.5" y1="53.34" x2="0" y2="53.34" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="53.34" x2="0" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="67.31" y1="0" x2="67.31" y2="17.78" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="67.31" y1="17.78" x2="63.5" y2="22.86" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="63.5" y1="22.86" x2="63.5" y2="53.34" width="0.2032" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="67.31" y2="0" width="0.2032" layer="20"/>
<text>VIN+</text>
<text>RESET</text>
<text>Trackuino Shield 2.2</text>
<text>http://trackuino.org</text>
<text>GND</text>
<text>+ BUZZ -</text>
<text>GND, Vo, Vs</text>
<text>LM60-ext</text>
<text>5V: bridge J6, J8; buffer on IC4</text>
<text>3.3V: bridge J7; buffers on IC3, IC5</text>
<text>J5: short=GPS, open=serial debug</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="trackuino">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="HX1">
</package>
<package name="VENUS638FLPX">
</package>
</packages>
</library>
<library name="switch-omron">
<packages>
<package name="B3F-10XX">
<description>&lt;b&gt;OMRON SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X06_FEMALE_LOCK.010">
</package>
<package name="1X08_LOCK">
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-little-us">
<packages>
<package name="SOT23-5">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
SOT753 - Philips Semiconductors&lt;br&gt;
Source: http://www.semiconductors.philips.com/acrobat_download/datasheets/74HC_HCT1G66_3.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-coax">
<packages>
<package name="BU-SMA-V">
<description>FEMALE &lt;b&gt;SMA CONNECTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Radiall&lt;p&gt;
distributor RS 112-3794</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-wago-500">
<packages>
<package name="W237-102">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="W237-103">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="jumper">
<packages>
<package name="05">
<description>&lt;b&gt;JUMPER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor">
<packages>
<package name="R1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-small-signal">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="burr-brown">
<description>&lt;b&gt;Burr-Brown Components&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Smal Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="M2" library="trackuino" package="HX1" value="HX1"/>
<element name="C1" library="rcl" package="E2,5-5" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="E2,5-5" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U1" library="trackuino" package="TO92" value="LM60 int">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="S1" library="switch-omron" package="B3F-10XX" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J4" library="SparkFun" package="1X06_FEMALE_LOCK.010" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J2" library="SparkFun" package="1X06_FEMALE_LOCK.010" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J3" library="SparkFun" package="1X08_LOCK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J1" library="SparkFun" package="1X08_LOCK" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-coax" package="BU-SMA-V" value="BU-SMA-V">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
</element>
<element name="X2" library="con-wago-500" package="W237-102" value="Vin">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="237-102"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K9898"/>
</element>
<element name="X3" library="con-wago-500" package="W237-103" value="LM60 ext">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="237-103"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="18M7116"/>
</element>
<element name="X4" library="con-wago-500" package="W237-102" value="Buzzer">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value="237-102"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="70K9898"/>
</element>
<element name="J5" library="pinhead" package="1X02" value="J5MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="74xx-little-us" package="SOT23-5" value="ON M74VHC1GT125DT1G"/>
<element name="IC4" library="74xx-little-us" package="SOT23-5" value="ON M74VHC1GT125DT1G"/>
<element name="IC5" library="74xx-little-us" package="SOT23-5" value="ON M74VHC1GT125DT1G">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J6" library="jumper" package="05" value="J5MM">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="J7" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="J8" library="jumper" package="05" value="J5MM"/>
<element name="R1" library="resistor" package="R1206" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="resistor" package="R1206" value="3.3K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-small-signal" package="SOT23" value="PMV20XN, PMV16UN, etc"/>
<element name="R3" library="resistor" package="R1206" value="1K"/>
<element name="IC2" library="burr-brown" package="SOT223" value="REG1117">
<attribute name="OC_NEWARK" value="14P6981"/>
<attribute name="MPN" value="REG1117"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1097566"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GPS" library="trackuino" package="VENUS638FLPX" value="VENUS638FLPX">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C2" pad="-"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="M2" pad="0V"/>
<contactref element="M2" pad="RFGND2"/>
<contactref element="M2" pad="RFGND1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
<contactref element="S1" pad="2"/>
<contactref element="S1" pad="1"/>
<contactref element="J4" pad="3"/>
<contactref element="J4" pad="2"/>
<contactref element="J3" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="X3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="IC5" pad="3"/>
<contactref element="IC5" pad="1"/>
<contactref element="M2" pad="BODYGND1"/>
<contactref element="M2" pad="BODYGND2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="GPS" pad="GND"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="M2" pad="VCC"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC5" pad="5"/>
<contactref element="J4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC4" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="GPS" pad="3.3V"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="J4" pad="6"/>
<contactref element="S1" pad="4"/>
<contactref element="S1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="3V3">
<contactref element="J4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VIN">
<contactref element="J4" pad="1"/>
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="+"/>
</signal>
<signal name="A0">
<contactref element="J2" pad="6"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A1">
<contactref element="J2" pad="5"/>
<contactref element="X3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A2">
<contactref element="J2" pad="4"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A3">
<contactref element="J2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="A4">
<contactref element="J2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="A5">
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AREF">
<contactref element="J3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RX">
<contactref element="J1" pad="8"/>
<contactref element="GPS" pad="TX0"/>
</signal>
<signal name="TX">
<contactref element="J1" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D2">
<contactref element="J1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D3">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="J6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D4">
<contactref element="J1" pad="4"/>
<contactref element="IC5" pad="2"/>
<contactref element="J8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D5">
<contactref element="J1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="D6">
<contactref element="J1" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D7">
<contactref element="J1" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D8">
<contactref element="J3" pad="8"/>
</signal>
<signal name="D9">
<contactref element="J3" pad="7"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="D10">
<contactref element="J3" pad="6"/>
</signal>
<signal name="D11">
<contactref element="J3" pad="5"/>
</signal>
<signal name="D12">
<contactref element="J3" pad="4"/>
</signal>
<signal name="D13">
<contactref element="J3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RFOUT">
<contactref element="M2" pad="RFOUT"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="J5" pad="1"/>
<contactref element="GPS" pad="RX0"/>
</signal>
<signal name="TX-3V3">
<contactref element="IC4" pad="4"/>
<contactref element="J5" pad="2"/>
<contactref element="J7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="EN-5V">
<contactref element="IC5" pad="4"/>
<contactref element="M2" pad="EN"/>
<contactref element="J8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="TXD-5V">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="M2" pad="TXD"/>
<contactref element="J6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="X4" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
</signal>
<signal name="N$4">
</signal>
<signal name="N$5">
</signal>
<signal name="N$6">
</signal>
<signal name="N$7">
</signal>
<signal name="N$8">
</signal>
<signal name="N$9">
</signal>
<signal name="N$10">
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$14">
</signal>
<signal name="N$15">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
<signal name="N$17">
</signal>
<signal name="N$18">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
