<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.3.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>USB: 10103594</text>
<text>SW: TL9210</text>
<text>Rev D - 2</text>
<text>USB: 10103592</text>
</plain>
<libraries>
<library name="Custom">
<packages>
<package name="TL9210">
</package>
<package name="USB-MICRO-10103592">
</package>
<package name="AK-S-71-HALF-USB">
</package>
<package name="AK-S-71-HALF-REVUSB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Common-Parts-Library-Eagle">
<packages>
<package name="FCI_10103594-0001LF">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="J1" library="Common-Parts-Library-Eagle" package="FCI_10103594-0001LF" value="10103594-0001LF">
<attribute name="MANUFACTURER" value="Framatome"/>
</element>
<element name="SW1" library="Custom" package="TL9210" value=""/>
<element name="J2" library="Custom" package="USB-MICRO-10103592" value=""/>
<element name="U$1" library="Custom" package="AK-S-71-HALF-USB" value=""/>
<element name="U$2" library="Custom" package="AK-S-71-HALF-REVUSB" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="J1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="J1" pad="5"/>
<contactref element="J2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="VBUS">
<contactref element="J2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
