<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.5.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="20.31" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="0" x2="25.07" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.07" y1="0" x2="25.07" y2="20.31" width="0" layer="20"/>
<wire x1="25.07" y1="20.31" x2="0" y2="20.31" width="0" layer="20"/>
<text>VCC</text>
<text>MOSI</text>
<text>GND</text>
<text>MISO</text>
<text>SCK</text>
<text>RST</text>
</plain>
<libraries>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-ml">
<description>&lt;b&gt;Harting  Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Low profile connectors, straight&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="ML10L">
<description>&lt;b&gt;HARTING&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP2" library="pinhead" package="1X03" value="">
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV1" library="con-ml" package="ML10L" value="">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="MOSI">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="JP2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NC">
<contactref element="SV1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RES">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="SV1" pad="9"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
<contactref element="SV1" pad="10"/>
<contactref element="JP2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="JP2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
