<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>ESP-85S</text>
<wire x1="1.160859375" y1="1.13109375" x2="19.159140625" y2="1.13109375" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.159140625" y1="1.13109375" x2="19.159140625" y2="20.627578125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="19.159140625" y1="20.627578125" x2="1.160859375" y2="20.627578125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="1.160859375" y1="20.627578125" x2="1.160859375" y2="1.13109375" width="0" layer="20"/>
<text>ESP-85S</text>
<wire x1="1.160859375" y1="1.13109375" x2="19.159140625" y2="1.13109375" width="0" layer="46"/>
<wire x1="19.159140625" y1="1.13109375" x2="19.159140625" y2="20.627578125" width="0" layer="46"/>
<wire x1="19.159140625" y1="20.627578125" x2="1.160859375" y2="20.627578125" width="0" layer="46"/>
<wire x1="1.160859375" y1="20.627578125" x2="1.160859375" y2="1.13109375" width="0" layer="46"/>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>3V3</text>
<text>RST</text>
<text>ADC</text>
<text>EN</text>
<text>14</text>
<text>12</text>
<text>NC</text>
<text>NC</text>
<text>NC</text>
<text>TXD</text>
<text>RXD</text>
<text>NC</text>
<text>5</text>
<text>NC</text>
<text>16</text>
<text>4</text>
<text>0</text>
<text>2</text>
<text>15</text>
<text>8</text>
<text>7</text>
<text>6</text>
<text>11</text>
<text>10</text>
<text>9</text>
<text>13</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="esp32-2">
<packages>
<package name="ESP-WROOM-03">
</package>
</packages>
</library>
<library name="ITEAD">
<packages>
<package name="PSF-A85">
</package>
</packages>
</library>
<library name="lamloei_logo_3">
<packages>
<package name="LAMLEOI_LOGO_3">
</package>
</packages>
</library>
<library name="Resistor-2016">
<packages>
<package name="R0603">
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U2" library="esp32-2" package="ESP-WROOM-03" value="ESP-WROOM-03"/>
<element name="U1" library="ITEAD" package="PSF-A85" value="PSF-A85"/>
<element name="U$1" library="lamloei_logo_3" package="LAMLEOI_LOGO_3" value="LAMLEOI_LOGO_3"/>
<element name="R1" library="Resistor-2016" package="R0603" value="10K 1/10W">
<attribute name="MPN" value="RC0603JR-0710KL"/>
</element>
<element name="R3" library="Resistor-2016" package="R0603" value="10K 1/10W">
<attribute name="MPN" value="RC0603JR-0710KL"/>
</element>
<element name="R2" library="Resistor-2016" package="R0603" value="10K 1/10W">
<attribute name="MPN" value="RC0603JR-0710KL"/>
</element>
<element name="U$2" library="lamloei_logo_3" package="LAMLEOI_LOGO_3" value="LAMLEOI_LOGO_3"/>
</elements>
<signals>
<signal name="IO16">
<contactref element="U1" pad="P$4"/>
<contactref element="U2" pad="27"/>
</signal>
<signal name="IO14">
<contactref element="U1" pad="P$5"/>
<contactref element="U2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="IO12">
<contactref element="U1" pad="P$6"/>
<contactref element="U2" pad="14"/>
</signal>
<signal name="IO13">
<contactref element="U1" pad="P$7"/>
<contactref element="U2" pad="16"/>
</signal>
<signal name="IO15">
<contactref element="U1" pad="P$8"/>
<contactref element="U2" pad="23"/>
</signal>
<signal name="TXD">
<contactref element="U1" pad="P$22"/>
<contactref element="U2" pad="35"/>
</signal>
<signal name="RXD">
<contactref element="U1" pad="P$21"/>
<contactref element="U2" pad="34"/>
</signal>
<signal name="IO5">
<contactref element="U1" pad="P$19"/>
<contactref element="U2" pad="29"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IO8">
<contactref element="U1" pad="P$18"/>
<contactref element="U2" pad="22"/>
</signal>
<signal name="IO7">
<contactref element="U1" pad="P$17"/>
<contactref element="U2" pad="21"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="U1" pad="P$24"/>
<contactref element="U2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="IO2">
<contactref element="U1" pad="P$9"/>
<contactref element="U2" pad="24"/>
</signal>
<signal name="IO0">
<contactref element="U1" pad="P$10"/>
<contactref element="U2" pad="25"/>
</signal>
<signal name="IO4">
<contactref element="U1" pad="P$11"/>
<contactref element="U2" pad="26"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IO9">
<contactref element="U1" pad="P$13"/>
<contactref element="U2" pad="17"/>
</signal>
<signal name="IO10">
<contactref element="U1" pad="P$14"/>
<contactref element="U2" pad="18"/>
</signal>
<signal name="IO11">
<contactref element="U1" pad="P$15"/>
<contactref element="U2" pad="19"/>
</signal>
<signal name="IO6">
<contactref element="U1" pad="P$16"/>
<contactref element="U2" pad="20"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="U1" pad="P$20"/>
<contactref element="U1" pad="P$12"/>
<contactref element="U2" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="15"/>
<contactref element="U2" pad="38"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="U1" pad="P$23"/>
<contactref element="U2" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="ADC">
<contactref element="U1" pad="P$2"/>
<contactref element="U2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="EN">
<contactref element="U1" pad="P$3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="U2" pad="5"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
